### - q -

- QSPI_ADDRSIZE_00_BITS : gr55xx_hal_qspi.h
- QSPI_ADDRSIZE_04_BITS : gr55xx_hal_qspi.h
- QSPI_ADDRSIZE_08_BITS : gr55xx_hal_qspi.h
- QSPI_ADDRSIZE_12_BITS : gr55xx_hal_qspi.h
- QSPI_ADDRSIZE_16_BITS : gr55xx_hal_qspi.h
- QSPI_ADDRSIZE_20_BITS : gr55xx_hal_qspi.h
- QSPI_ADDRSIZE_24_BITS : gr55xx_hal_qspi.h
- QSPI_ADDRSIZE_28_BITS : gr55xx_hal_qspi.h
- QSPI_ADDRSIZE_32_BITS : gr55xx_hal_qspi.h
- QSPI_ASYNC_SCROLL_DRAW_SCREEN_SUPPORT : app_qspi_user_config.h
- QSPI_ASYNC_VERI_LINK_DRAW_SCREEN_SUPPORT : app_qspi_user_config.h
- QSPI_BLIT_RECT_IMAGE_SUPPORT : app_qspi_user_config.h
- QSPI_CLK_STRETCH_DISABLE : gr55xx_hal_qspi.h
- QSPI_CLK_STRETCH_ENABLE : gr55xx_hal_qspi.h
- QSPI_CLOCK_MODE_0 : gr55xx_hal_qspi.h
- QSPI_CLOCK_MODE_1 : gr55xx_hal_qspi.h
- QSPI_CLOCK_MODE_2 : gr55xx_hal_qspi.h
- QSPI_CLOCK_MODE_3 : gr55xx_hal_qspi.h
- QSPI_CONCURRENT_XIP_ADDRSIZE_0BIT : gr55xx_hal_qspi.h
- QSPI_CONCURRENT_XIP_ADDRSIZE_12BIT : gr55xx_hal_qspi.h
- QSPI_CONCURRENT_XIP_ADDRSIZE_16BIT : gr55xx_hal_qspi.h
- QSPI_CONCURRENT_XIP_ADDRSIZE_20BIT : gr55xx_hal_qspi.h
- QSPI_CONCURRENT_XIP_ADDRSIZE_24BIT : gr55xx_hal_qspi.h
- QSPI_CONCURRENT_XIP_ADDRSIZE_28BIT : gr55xx_hal_qspi.h
- QSPI_CONCURRENT_XIP_ADDRSIZE_32BIT : gr55xx_hal_qspi.h
- QSPI_CONCURRENT_XIP_ADDRSIZE_36BIT : gr55xx_hal_qspi.h
- QSPI_CONCURRENT_XIP_ADDRSIZE_40BIT : gr55xx_hal_qspi.h
- QSPI_CONCURRENT_XIP_ADDRSIZE_44BIT : gr55xx_hal_qspi.h
- QSPI_CONCURRENT_XIP_ADDRSIZE_48BIT : gr55xx_hal_qspi.h
- QSPI_CONCURRENT_XIP_ADDRSIZE_4BIT : gr55xx_hal_qspi.h
- QSPI_CONCURRENT_XIP_ADDRSIZE_52BIT : gr55xx_hal_qspi.h
- QSPI_CONCURRENT_XIP_ADDRSIZE_56BIT : gr55xx_hal_qspi.h
- QSPI_CONCURRENT_XIP_ADDRSIZE_60BIT : gr55xx_hal_qspi.h
- QSPI_CONCURRENT_XIP_ADDRSIZE_8BIT : gr55xx_hal_qspi.h
- QSPI_CONCURRENT_XIP_CONT_XFER_DISABLE : gr55xx_hal_qspi.h
- QSPI_CONCURRENT_XIP_CONT_XFER_ENABLE : gr55xx_hal_qspi.h
- QSPI_CONCURRENT_XIP_DFS_BYTE : gr55xx_hal_qspi.h
- QSPI_CONCURRENT_XIP_DFS_HALFWORD : gr55xx_hal_qspi.h
- QSPI_CONCURRENT_XIP_DFS_HARDCODE_DISABLE : gr55xx_hal_qspi.h
- QSPI_CONCURRENT_XIP_DFS_HARDCODE_ENABLE : gr55xx_hal_qspi.h
- QSPI_CONCURRENT_XIP_DFS_WORD : gr55xx_hal_qspi.h
- QSPI_CONCURRENT_XIP_ENDIAN_MODE_0 : gr55xx_hal_qspi.h
- QSPI_CONCURRENT_XIP_ENDIAN_MODE_1 : gr55xx_hal_qspi.h
- QSPI_CONCURRENT_XIP_ENDIAN_MODE_2 : gr55xx_hal_qspi.h
- QSPI_CONCURRENT_XIP_FRF_DUAL_SPI : gr55xx_hal_qspi.h
- QSPI_CONCURRENT_XIP_FRF_OCTAL_SPI : gr55xx_hal_qspi.h
- QSPI_CONCURRENT_XIP_FRF_QUAD_SPI : gr55xx_hal_qspi.h
- QSPI_CONCURRENT_XIP_FRF_RSVD : gr55xx_hal_qspi.h
- QSPI_CONCURRENT_XIP_INST_ADDR_ALL_IN_SPI : gr55xx_hal_qspi.h
- QSPI_CONCURRENT_XIP_INST_ADDR_ALL_IN_SPIFRF : gr55xx_hal_qspi.h
- QSPI_CONCURRENT_XIP_INST_DISABLE : gr55xx_hal_qspi.h
- QSPI_CONCURRENT_XIP_INST_ENABLE : gr55xx_hal_qspi.h
- QSPI_CONCURRENT_XIP_INST_IN_SPI_ADDR_IN_SPIFRF : gr55xx_hal_qspi.h
- QSPI_CONCURRENT_XIP_INST_SENT_EVERY_ACCESS : gr55xx_hal_qspi.h
- QSPI_CONCURRENT_XIP_INST_SENT_ONLY_FIRST_ACCESS : gr55xx_hal_qspi.h
- QSPI_CONCURRENT_XIP_INSTSIZE_0BIT : gr55xx_hal_qspi.h
- QSPI_CONCURRENT_XIP_INSTSIZE_16BIT : gr55xx_hal_qspi.h
- QSPI_CONCURRENT_XIP_INSTSIZE_4BIT : gr55xx_hal_qspi.h
- QSPI_CONCURRENT_XIP_INSTSIZE_8BIT : gr55xx_hal_qspi.h
- QSPI_CONCURRENT_XIP_MBL_16 : gr55xx_hal_qspi.h
- QSPI_CONCURRENT_XIP_MBL_2 : gr55xx_hal_qspi.h
- QSPI_CONCURRENT_XIP_MBL_4 : gr55xx_hal_qspi.h
- QSPI_CONCURRENT_XIP_MBL_8 : gr55xx_hal_qspi.h
- QSPI_CONCURRENT_XIP_MODE_BITS_DISABLE : gr55xx_hal_qspi.h
- QSPI_CONCURRENT_XIP_MODE_BITS_ENABLE : gr55xx_hal_qspi.h
- QSPI_CONCURRENT_XIP_PREFETCH_DISABLE : gr55xx_hal_qspi.h
- QSPI_CONCURRENT_XIP_PREFETCH_ENABLE : gr55xx_hal_qspi.h
- QSPI_CONCURRENT_XIP_SLAVE0 : gr55xx_hal_qspi.h
- QSPI_DATA_MODE_DUALSPI : gr55xx_hal_qspi.h
- QSPI_DATA_MODE_QUADSPI : gr55xx_hal_qspi.h
- QSPI_DATA_MODE_SPI : gr55xx_hal_qspi.h
- QSPI_DATASIZE_04_BITS : gr55xx_hal_qspi.h
- QSPI_DATASIZE_05_BITS : gr55xx_hal_qspi.h
- QSPI_DATASIZE_06_BITS : gr55xx_hal_qspi.h
- QSPI_DATASIZE_07_BITS : gr55xx_hal_qspi.h
- QSPI_DATASIZE_08_BITS : gr55xx_hal_qspi.h
- QSPI_DATASIZE_09_BITS : gr55xx_hal_qspi.h
- QSPI_DATASIZE_10_BITS : gr55xx_hal_qspi.h
- QSPI_DATASIZE_11_BITS : gr55xx_hal_qspi.h
- QSPI_DATASIZE_12_BITS : gr55xx_hal_qspi.h
- QSPI_DATASIZE_13_BITS : gr55xx_hal_qspi.h
- QSPI_DATASIZE_14_BITS : gr55xx_hal_qspi.h
- QSPI_DATASIZE_15_BITS : gr55xx_hal_qspi.h
- QSPI_DATASIZE_16_BITS : gr55xx_hal_qspi.h
- QSPI_DATASIZE_17_BITS : gr55xx_hal_qspi.h
- QSPI_DATASIZE_18_BITS : gr55xx_hal_qspi.h
- QSPI_DATASIZE_19_BITS : gr55xx_hal_qspi.h
- QSPI_DATASIZE_20_BITS : gr55xx_hal_qspi.h
- QSPI_DATASIZE_21_BITS : gr55xx_hal_qspi.h
- QSPI_DATASIZE_22_BITS : gr55xx_hal_qspi.h
- QSPI_DATASIZE_23_BITS : gr55xx_hal_qspi.h
- QSPI_DATASIZE_24_BITS : gr55xx_hal_qspi.h
- QSPI_DATASIZE_25_BITS : gr55xx_hal_qspi.h
- QSPI_DATASIZE_26_BITS : gr55xx_hal_qspi.h
- QSPI_DATASIZE_27_BITS : gr55xx_hal_qspi.h
- QSPI_DATASIZE_28_BITS : gr55xx_hal_qspi.h
- QSPI_DATASIZE_29_BITS : gr55xx_hal_qspi.h
- QSPI_DATASIZE_30_BITS : gr55xx_hal_qspi.h
- QSPI_DATASIZE_31_BITS : gr55xx_hal_qspi.h
- QSPI_DATASIZE_32_BITS : gr55xx_hal_qspi.h
- QSPI_DMA_CRTL_LOW_REGISTER_CFG : gr55xx_hal_qspi.h
- QSPI_DMA_LLP_FEATUTE_SUPPORT : app_qspi_user_config.h
- QSPI_FLAG_BUSY : gr55xx_hal_qspi.h
- QSPI_FLAG_DCOL : gr55xx_hal_qspi.h
- QSPI_FLAG_RFF : gr55xx_hal_qspi.h
- QSPI_FLAG_RFNE : gr55xx_hal_qspi.h
- QSPI_FLAG_TFE : gr55xx_hal_qspi.h
- QSPI_FLAG_TFNF : gr55xx_hal_qspi.h
- QSPI_FLAG_TXE : gr55xx_hal_qspi.h
- QSPI_INST_ADDR_ALL_IN_SPI : gr55xx_hal_qspi.h
- QSPI_INST_ADDR_ALL_IN_SPIFRF : gr55xx_hal_qspi.h
- QSPI_INST_IN_SPI_ADDR_IN_SPIFRF : gr55xx_hal_qspi.h
- QSPI_INSTSIZE_00_BITS : gr55xx_hal_qspi.h
- QSPI_INSTSIZE_04_BITS : gr55xx_hal_qspi.h
- QSPI_INSTSIZE_08_BITS : gr55xx_hal_qspi.h
- QSPI_INSTSIZE_16_BITS : gr55xx_hal_qspi.h
- QSPI_IT_ALL : gr55xx_hal_qspi.h
- QSPI_IT_MST : gr55xx_hal_qspi.h
- QSPI_IT_RXF : gr55xx_hal_qspi.h
- QSPI_IT_RXO : gr55xx_hal_qspi.h
- QSPI_IT_RXU : gr55xx_hal_qspi.h
- QSPI_IT_TXE : gr55xx_hal_qspi.h
- QSPI_IT_TXO : gr55xx_hal_qspi.h
- QSPI_IT_TXU : gr55xx_hal_qspi.h
- QSPI_IT_XRXO : gr55xx_hal_qspi.h
- QSPI_LLP_WRITE_PSRAM_SUPPORT : app_qspi_user_config.h
- QSPI_MAX_FIFO_DEPTH : gr55xx_hal_qspi.h
- QSPI_PSRAM_LINKED_BLOCK_DATA_MODE_0 : gr55xx_hal_qspi.h
- QSPI_PSRAM_LINKED_BLOCK_DATA_MODE_1 : gr55xx_hal_qspi.h
- QSPI_PSRAM_LINKED_BLOCK_DATA_SHAPE_NON_RECTANGLE : gr55xx_hal_qspi.h
- QSPI_PSRAM_LINKED_BLOCK_DATA_SHAPE_RECTANGLE : gr55xx_hal_qspi.h
- QSPI_SMART_CS_ENABLE : app_qspi.h
- QSPI_SMART_CS_HIGH : app_qspi.h
- QSPI_SMART_CS_LOW : app_qspi.h
- QSPI_SYNC_SCROLL_DRAW_SCREEN_SUPPORT : app_qspi_user_config.h
- QSPICMD : hal_gdc_intern.h
- QSPIDATA : hal_gdc_intern.h