### - u -

- UART_DATABITS_5 : gr55xx_hal_uart.h
- UART_DATABITS_6 : gr55xx_hal_uart.h
- UART_DATABITS_7 : gr55xx_hal_uart.h
- UART_DATABITS_8 : gr55xx_hal_uart.h
- UART_DEFAULT_CONFIG : gr55xx_hal_uart.h
- UART_HWCONTROL_NONE : gr55xx_hal_uart.h
- UART_HWCONTROL_RTS_CTS : gr55xx_hal_uart.h
- UART_IT_MASK : gr55xx_hal_uart.h
- UART_IT_MS : gr55xx_hal_uart.h
- UART_IT_RDA : gr55xx_hal_uart.h
- UART_IT_RLS : gr55xx_hal_uart.h
- UART_IT_THRE : gr55xx_hal_uart.h
- UART_LINE_ERROR_MASK : gr55xx_hal_uart.h
- UART_PARITY_EVEN : gr55xx_hal_uart.h
- UART_PARITY_NONE : gr55xx_hal_uart.h
- UART_PARITY_ODD : gr55xx_hal_uart.h
- UART_PARITY_SP0 : gr55xx_hal_uart.h
- UART_PARITY_SP1 : gr55xx_hal_uart.h
- UART_RECEIVER_TIMEOUT_DISABLE : gr55xx_hal_uart.h
- UART_RECEIVER_TIMEOUT_ENABLE : gr55xx_hal_uart.h
- UART_RETENTION_LENGTH : gr55xx_hal_uart.h
- UART_RXDATA_FLUSH_REQUEST : gr55xx_hal_uart.h
- UART_RXFIFO_SIZE : gr55xx_hal_uart.h
- UART_STOPBITS_1 : gr55xx_hal_uart.h
- UART_STOPBITS_1_5 : gr55xx_hal_uart.h
- UART_STOPBITS_2 : gr55xx_hal_uart.h
- UART_TXDATA_FLUSH_REQUEST : gr55xx_hal_uart.h
- UART_TXFIFO_SIZE : gr55xx_hal_uart.h
- UART_TXRXDATA_FLUSH_REQUEST : gr55xx_hal_uart.h
- USB_ENUM_TYPE_HW : gr55xx_hal_usb.h
- USB_ENUM_TYPE_MCU : gr55xx_hal_usb.h
- USB_EP4_FIFO_WEN_1BYTE : gr55xx_hal_usb.h
- USB_EP4_FIFO_WEN_2BYTE : gr55xx_hal_usb.h
- USB_EP4_FIFO_WEN_3BYTE : gr55xx_hal_usb.h
- USB_EP4_FIFO_WEN_4BYTE : gr55xx_hal_usb.h
- USB_EP4_FIFO_WEN_DEFAULT : gr55xx_hal_usb.h
- USB_EP_ATTR_BULK : gr55xx_hal_usb.h
- USB_EP_ATTR_INT : gr55xx_hal_usb.h
- USB_EP_ATTR_ISO : gr55xx_hal_usb.h
- USB_FLAG_AHB_XFER_ERR : gr55xx_hal_usb.h
- USB_FLAG_BIT_STUFF_ERR : gr55xx_hal_usb.h
- USB_FLAG_BYTE_ERR : gr55xx_hal_usb.h
- USB_FLAG_CRC16_ERR : gr55xx_hal_usb.h
- USB_FLAG_EP0_OUT_READY : gr55xx_hal_usb.h
- USB_FLAG_EP0_TX_DONE : gr55xx_hal_usb.h
- USB_FLAG_EP1_OUT_READY : gr55xx_hal_usb.h
- USB_FLAG_EP2_TX_DONE : gr55xx_hal_usb.h
- USB_FLAG_EP3_AHB_XFER_DONE : gr55xx_hal_usb.h
- USB_FLAG_EP3_TX_DONE : gr55xx_hal_usb.h
- USB_FLAG_EP4_AHB_XFER_DONE : gr55xx_hal_usb.h
- USB_FLAG_EP4_TX_DONE : gr55xx_hal_usb.h
- USB_FLAG_EP5_AHB_XFER_DONE : gr55xx_hal_usb.h
- USB_FLAG_EP5_OUT_READY : gr55xx_hal_usb.h
- USB_FLAG_EP5_TIMER_OUT_ERR : gr55xx_hal_usb.h
- USB_FLAG_HOST_RESET : gr55xx_hal_usb.h
- USB_FLAG_INTO_CONFIG : gr55xx_hal_usb.h
- USB_FLAG_NSE_ERR : gr55xx_hal_usb.h
- USB_FLAG_PID_CKS_ERR : gr55xx_hal_usb.h
- USB_FLAG_PID_CRC_ERR : gr55xx_hal_usb.h
- USB_FLAG_SEQ_ERR : gr55xx_hal_usb.h
- USB_FLAG_SOF : gr55xx_hal_usb.h
- USB_FLAG_SUSPEND : gr55xx_hal_usb.h
- USB_FLAG_SYNC_ERR : gr55xx_hal_usb.h
- USB_FLAG_TIMEOUT_ERR : gr55xx_hal_usb.h
- USB_FLAG_UPID_ERR : gr55xx_hal_usb.h
- USB_HAL_SPEED_FULL : gr55xx_hal_usb.h
- USB_HAL_SPEED_LOW : gr55xx_hal_usb.h
- USB_IT_AHB_XFER_ERR : gr55xx_hal_usb.h
- USB_IT_ALL : gr55xx_hal_usb.h
- USB_IT_BIT_STUFF_ERR : gr55xx_hal_usb.h
- USB_IT_BYTE_ERR : gr55xx_hal_usb.h
- USB_IT_CLR_AHB_XFER_ERR : gr55xx_hal_usb.h
- USB_IT_CLR_ALL : gr55xx_hal_usb.h
- USB_IT_CLR_BIT_STUFF_ERR : gr55xx_hal_usb.h
- USB_IT_CLR_BYTE_ERR : gr55xx_hal_usb.h
- USB_IT_CLR_CRC16_ERR : gr55xx_hal_usb.h
- USB_IT_CLR_EP0_OUT_READY : gr55xx_hal_usb.h
- USB_IT_CLR_EP0_TX_DONE : gr55xx_hal_usb.h
- USB_IT_CLR_EP1_OUT_READY : gr55xx_hal_usb.h
- USB_IT_CLR_EP2_TX_DONE : gr55xx_hal_usb.h
- USB_IT_CLR_EP3_AHB_XFER_DONE : gr55xx_hal_usb.h
- USB_IT_CLR_EP3_TX_DONE : gr55xx_hal_usb.h
- USB_IT_CLR_EP4_AHB_XFER_DONE : gr55xx_hal_usb.h
- USB_IT_CLR_EP4_TX_DONE : gr55xx_hal_usb.h
- USB_IT_CLR_EP5_AHB_XFER_DONE : gr55xx_hal_usb.h
- USB_IT_CLR_EP5_OUT_READY : gr55xx_hal_usb.h
- USB_IT_CLR_EP5_TIMER_OUT_ERR : gr55xx_hal_usb.h
- USB_IT_CLR_HOST_RESET : gr55xx_hal_usb.h
- USB_IT_CLR_INTO_CONFIG : gr55xx_hal_usb.h
- USB_IT_CLR_NSE_ERR : gr55xx_hal_usb.h
- USB_IT_CLR_PID_CKS_ERR : gr55xx_hal_usb.h
- USB_IT_CLR_PID_CRC_ERR : gr55xx_hal_usb.h
- USB_IT_CLR_SEQ_ERR : gr55xx_hal_usb.h
- USB_IT_CLR_SOF : gr55xx_hal_usb.h
- USB_IT_CLR_SUSPEND : gr55xx_hal_usb.h
- USB_IT_CLR_SYNC_ERR : gr55xx_hal_usb.h
- USB_IT_CLR_TIMEOUT_ERR : gr55xx_hal_usb.h
- USB_IT_CLR_UPID_ERR : gr55xx_hal_usb.h
- USB_IT_CRC16_ERR : gr55xx_hal_usb.h
- USB_IT_EP0_OUT_READY : gr55xx_hal_usb.h
- USB_IT_EP0_TX_DONE : gr55xx_hal_usb.h
- USB_IT_EP1_OUT_READY : gr55xx_hal_usb.h
- USB_IT_EP2_TX_DONE : gr55xx_hal_usb.h
- USB_IT_EP3_AHB_XFER_DONE : gr55xx_hal_usb.h
- USB_IT_EP3_TX_DONE : gr55xx_hal_usb.h
- USB_IT_EP4_AHB_XFER_DONE : gr55xx_hal_usb.h
- USB_IT_EP4_TX_DONE : gr55xx_hal_usb.h
- USB_IT_EP5_AHB_XFER_DONE : gr55xx_hal_usb.h
- USB_IT_EP5_OUT_READY : gr55xx_hal_usb.h
- USB_IT_EP5_TIMER_OUT_ERR : gr55xx_hal_usb.h
- USB_IT_HOST_RESET : gr55xx_hal_usb.h
- USB_IT_INTO_CONFIG : gr55xx_hal_usb.h
- USB_IT_NSE_ERR : gr55xx_hal_usb.h
- USB_IT_PID_CKS_ERR : gr55xx_hal_usb.h
- USB_IT_PID_CRC_ERR : gr55xx_hal_usb.h
- USB_IT_RESET_VAL : gr55xx_hal_usb.h
- USB_IT_SEQ_ERR : gr55xx_hal_usb.h
- USB_IT_SOF : gr55xx_hal_usb.h
- USB_IT_SUSPEND : gr55xx_hal_usb.h
- USB_IT_SYNC_ERR : gr55xx_hal_usb.h
- USB_IT_TIMEOUT_ERR : gr55xx_hal_usb.h
- USB_IT_UPID_ERR : gr55xx_hal_usb.h
- USB_PWR_MODE_LP : gr55xx_hal_usb.h
- USB_PWR_MODE_NORMAL : gr55xx_hal_usb.h
- USE_RTOS : gr55xx_hal_conf.h
- USE_TSI_MALLOC : graphics_sys_defs.h , hal_gfx_sys_defs.h