Macros
QSPI Address Size
Peripheral Driver » HAL Driver » QSPI » Defines » QSPI Exported Constants
Collaboration diagram for QSPI Address Size:

## Macros
#define | QSPI_ADDRSIZE_00_BITS LL_QSPI_ADDRSIZE_0BIT
| 0-bit address More...
#define | QSPI_ADDRSIZE_04_BITS LL_QSPI_ADDRSIZE_4BIT
| 4-bit address More...
#define | QSPI_ADDRSIZE_08_BITS LL_QSPI_ADDRSIZE_8BIT
| 8-bit address More...
#define | QSPI_ADDRSIZE_12_BITS LL_QSPI_ADDRSIZE_12BIT
| 12-bit address More...
#define | QSPI_ADDRSIZE_16_BITS LL_QSPI_ADDRSIZE_16BIT
| 16-bit address More...
#define | QSPI_ADDRSIZE_20_BITS LL_QSPI_ADDRSIZE_20BIT
| 20-bit address More...
#define | QSPI_ADDRSIZE_24_BITS LL_QSPI_ADDRSIZE_24BIT
| 24-bit address More...
#define | QSPI_ADDRSIZE_28_BITS LL_QSPI_ADDRSIZE_28BIT
| 28-bit address More...
#define | QSPI_ADDRSIZE_32_BITS LL_QSPI_ADDRSIZE_32BIT
| 32-bit address More...

## Detailed Description

## Macro Definition Documentation

## ◆ QSPI_ADDRSIZE_00_BITS

#define QSPI_ADDRSIZE_00_BITS LL_QSPI_ADDRSIZE_0BIT

0-bit address

Definition at line 470 of file gr55xx_hal_qspi.h.

## ◆ QSPI_ADDRSIZE_04_BITS

#define QSPI_ADDRSIZE_04_BITS LL_QSPI_ADDRSIZE_4BIT

4-bit address

Definition at line 471 of file gr55xx_hal_qspi.h.

## ◆ QSPI_ADDRSIZE_08_BITS

#define QSPI_ADDRSIZE_08_BITS LL_QSPI_ADDRSIZE_8BIT

8-bit address

Definition at line 472 of file gr55xx_hal_qspi.h.

## ◆ QSPI_ADDRSIZE_12_BITS

#define QSPI_ADDRSIZE_12_BITS LL_QSPI_ADDRSIZE_12BIT

12-bit address

Definition at line 473 of file gr55xx_hal_qspi.h.

## ◆ QSPI_ADDRSIZE_16_BITS

#define QSPI_ADDRSIZE_16_BITS LL_QSPI_ADDRSIZE_16BIT

16-bit address

Definition at line 474 of file gr55xx_hal_qspi.h.

## ◆ QSPI_ADDRSIZE_20_BITS

#define QSPI_ADDRSIZE_20_BITS LL_QSPI_ADDRSIZE_20BIT

20-bit address

Definition at line 475 of file gr55xx_hal_qspi.h.

## ◆ QSPI_ADDRSIZE_24_BITS

#define QSPI_ADDRSIZE_24_BITS LL_QSPI_ADDRSIZE_24BIT

24-bit address

Definition at line 476 of file gr55xx_hal_qspi.h.

## ◆ QSPI_ADDRSIZE_28_BITS

#define QSPI_ADDRSIZE_28_BITS LL_QSPI_ADDRSIZE_28BIT

28-bit address

Definition at line 477 of file gr55xx_hal_qspi.h.

## ◆ QSPI_ADDRSIZE_32_BITS

#define QSPI_ADDRSIZE_32_BITS LL_QSPI_ADDRSIZE_32BIT

32-bit address

Definition at line 478 of file gr55xx_hal_qspi.h.