### - m -

- MAX_EXTRA_DEVICE_NUM : gr55xx_hal_pwr_mgmt.h
- MAX_PERIPH_DEVICE_NUM : gr55xx_hal_pwr_mgmt.h
- MEM_POWER_AUTO_MODE : platform_sdk.h
- MEM_POWER_FULL_MODE : platform_sdk.h
- MIPI_CMD08 : hal_gdc_mipi.h
- MIPI_CMD16 : hal_gdc_mipi.h
- MIPI_CMD24 : hal_gdc_mipi.h
- MIPI_DBIB_CMD : hal_gdc_mipi.h
- MIPI_DBIB_STORE_BASE_ADDR : hal_gdc_mipi.h
- MIPI_enter_idle_mode : hal_gdc_mipi.h
- MIPI_enter_invert_mode : hal_gdc_mipi.h
- MIPI_enter_normal_mode : hal_gdc_mipi.h
- MIPI_enter_partial_mode : hal_gdc_mipi.h
- MIPI_enter_sleep_mode : hal_gdc_mipi.h
- MIPI_exit_idle_mode : hal_gdc_mipi.h
- MIPI_exit_invert_mode : hal_gdc_mipi.h
- MIPI_exit_sleep_mode : hal_gdc_mipi.h
- MIPI_get_3D_control : hal_gdc_mipi.h
- MIPI_get_address_mode : hal_gdc_mipi.h
- MIPI_get_blue_channel : hal_gdc_mipi.h
- MIPI_get_diagnostic_result : hal_gdc_mipi.h
- MIPI_get_display_mode : hal_gdc_mipi.h
- MIPI_get_green_channel : hal_gdc_mipi.h
- MIPI_get_pixel_format : hal_gdc_mipi.h
- MIPI_get_power_mode : hal_gdc_mipi.h
- MIPI_get_red_channel : hal_gdc_mipi.h
- MIPI_get_scanline : hal_gdc_mipi.h
- MIPI_get_signal_mode : hal_gdc_mipi.h
- MIPI_MASK_QSPI : hal_gdc_mipi.h
- MIPI_nop : hal_gdc_mipi.h
- MIPI_read_DDB_continue : hal_gdc_mipi.h
- MIPI_read_DDB_start : hal_gdc_mipi.h
- MIPI_read_memory_continue : hal_gdc_mipi.h
- MIPI_read_memory_start : hal_gdc_mipi.h
- MIPI_set_3D_control : hal_gdc_mipi.h
- MIPI_set_address_mode : hal_gdc_mipi.h
- MIPI_set_column_address : hal_gdc_mipi.h
- MIPI_set_display_off : hal_gdc_mipi.h
- MIPI_set_display_on : hal_gdc_mipi.h
- MIPI_set_gamma_curve : hal_gdc_mipi.h
- MIPI_set_page_address : hal_gdc_mipi.h
- MIPI_set_partial_columns : hal_gdc_mipi.h
- MIPI_set_partial_rows : hal_gdc_mipi.h
- MIPI_set_pixel_format : hal_gdc_mipi.h
- MIPI_set_scroll_area : hal_gdc_mipi.h
- MIPI_set_scroll_start : hal_gdc_mipi.h
- MIPI_set_tear_off : hal_gdc_mipi.h
- MIPI_set_tear_on : hal_gdc_mipi.h
- MIPI_set_tear_scanline : hal_gdc_mipi.h
- MIPI_set_vsync_timing : hal_gdc_mipi.h
- MIPI_snapshot : hal_gdc_mipi.h
- MIPI_soft_reset : hal_gdc_mipi.h
- MIPI_write_LUT : hal_gdc_mipi.h
- MIPI_write_memory_continue : hal_gdc_mipi.h
- MIPI_write_memory_start : hal_gdc_mipi.h
- MIRROR_16M : platform_sdk.h
- MIRROR_24M : platform_sdk.h
- MIRROR_32M : platform_sdk.h
- MIRROR_48M : platform_sdk.h
- MIRROR_64M : platform_sdk.h
- MIRROR_XO16M : platform_sdk.h
- MLMR_C_EVT_DISCOVERY_COMPLETE : mlmr_c.h
- MLMR_C_EVT_DISCOVERY_FAIL : mlmr_c.h
- MLMR_C_EVT_FLOW_CTRL_NTF_SET_SUCCESS : mlmr_c.h
- MLMR_C_EVT_INVALID : mlmr_c.h
- MLMR_C_EVT_PEER_DATA_RECEIVE : mlmr_c.h
- MLMR_C_EVT_RX_FLOW_UPDATE_CPLT : mlmr_c.h
- MLMR_C_EVT_TX_CPLT : mlmr_c.h
- MLMR_C_EVT_TX_FLOW_OFF : mlmr_c.h
- MLMR_C_EVT_TX_FLOW_ON : mlmr_c.h
- MLMR_C_EVT_TX_NTF_SET_SUCCESS : mlmr_c.h
- MLMR_C_EVT_WRITE_OP_ERR : mlmr_c.h
- MLMR_C_FLOW_CTRL_STATE_OFF : mlmr_c.h
- MLMR_C_FLOW_CTRL_STATE_ON : mlmr_c.h
- MLMR_EVT_FLOW_CTRL_DISABLE : mlmr.h
- MLMR_EVT_FLOW_CTRL_ENABLE : mlmr.h
- MLMR_EVT_INVALID : mlmr.h
- MLMR_EVT_RX_DATA_RECEIVED : mlmr.h
- MLMR_EVT_TX_DATA_SENT : mlmr.h
- MLMR_EVT_TX_FLOW_OFF : mlmr.h
- MLMR_EVT_TX_FLOW_ON : mlmr.h
- MLMR_EVT_TX_PORT_CLOSED : mlmr.h
- MLMR_EVT_TX_PORT_OPENED : mlmr.h
- MLMR_FLOW_CTRL_STATE_OFF : mlmr.h
- MLMR_FLOW_CTRL_STATE_ON : mlmr.h
- MODE0_MEA_FREQ_OFFSET : ras_common.h
- MODE0_PACKET_ANT : ras_common.h
- MODE0_PACKET_QUALITY : ras_common.h
- MODE0_PACKET_RSSI : ras_common.h
- MODE1_PACKET_ANT : ras_common.h
- MODE1_PACKET_NADM : ras_common.h
- MODE1_PACKET_PCT1 : ras_common.h
- MODE1_PACKET_PCT2 : ras_common.h
- MODE1_PACKET_QUALITY : ras_common.h
- MODE1_PACKET_RSSI : ras_common.h
- MODE1_TOD_TOA : ras_common.h
- MODE2_ANT_PATH_1 : ras_common.h
- MODE2_ANT_PATH_2 : ras_common.h
- MODE2_ANT_PATH_3 : ras_common.h
- MODE2_ANT_PATH_4 : ras_common.h
- MODE2_ANT_PERM_IDX : ras_common.h
- MODE2_TON_PCT : ras_common.h
- MODE2_TON_QUALITY_IND : ras_common.h
- MODE3_ANT_PATH_1 : ras_common.h
- MODE3_ANT_PATH_2 : ras_common.h
- MODE3_ANT_PATH_3 : ras_common.h
- MODE3_ANT_PATH_4 : ras_common.h
- MODE3_ANT_PERM_IDX : ras_common.h
- MODE3_PACKET_ANT : ras_common.h
- MODE3_PACKET_NADM : ras_common.h
- MODE3_PACKET_PCT1 : ras_common.h
- MODE3_PACKET_PCT2 : ras_common.h
- MODE3_PACKET_QUALITY : ras_common.h
- MODE3_PACKET_RSSI : ras_common.h
- MODE3_TOD_TOA : ras_common.h
- MODE3_TON_QUALITY_IND : ras_common.h
- MODE3_TONE_PCT : ras_common.h
- MOUSE_EVENT_LEFT_CLICK : hal_gfx_event.h
- MOUSE_EVENT_LEFT_RELEASE : hal_gfx_event.h
- MOUSE_EVENT_MAX : hal_gfx_event.h
- MOUSE_EVENT_MIDDLE_CLICK : hal_gfx_event.h
- MOUSE_EVENT_MIDDLE_RELEASE : hal_gfx_event.h
- MOUSE_EVENT_NONE : hal_gfx_event.h
- MOUSE_EVENT_RIGHT_CLICK : hal_gfx_event.h
- MOUSE_EVENT_RIGHT_RELEASE : hal_gfx_event.h
- MOUSE_EVENT_SCROLL_DOWN : hal_gfx_event.h
- MOUSE_EVENT_SCROLL_UP : hal_gfx_event.h
- MOUSE_STATE_LEFT_CLICKED : hal_gfx_event.h
- MOUSE_STATE_MIDDLE_CLICKED : hal_gfx_event.h
- MOUSE_STATE_NONE : hal_gfx_event.h
- MOUSE_STATE_RIGHT_CLICKED : hal_gfx_event.h
- MSIO_PIN_RESET : gr55xx_hal_msio.h
- MSIO_PIN_SET : gr55xx_hal_msio.h