Here is a list of all file members with links to the files they belong to:

### - m -

- MAX_EXTRA_DEVICE_NUM : gr55xx_hal_pwr_mgmt.h
- MAX_GATT_CACHE_NUM : ble_gattc_cache.h
- MAX_MEM_POOLS : tsi_malloc_intern.h
- MAX_PERIPH_DEVICE_NUM : gr55xx_hal_pwr_mgmt.h
- mem_check_proc_t : gr55xx_pwr.h
- MEM_POWER_AUTO_MODE : platform_sdk.h
- MEM_POWER_FULL_MODE : platform_sdk.h
- mem_power_t : platform_sdk.h
- mem_pwr_mgmt_mode_set() : platform_sdk.h
- mem_pwr_mgmt_mode_set_from() : platform_sdk.h
- MEMORY_ADDR : gr55xx_ll_cgc.h
- MIPI_CMD08 : hal_gdc_mipi.h
- MIPI_CMD16 : hal_gdc_mipi.h
- MIPI_CMD24 : hal_gdc_mipi.h
- MIPI_DBIB_CMD : hal_gdc_mipi.h
- MIPI_DBIB_STORE_BASE_ADDR : hal_gdc_mipi.h
- MIPI_DCS_RGB111 : hal_gdc_mipi.h
- MIPI_DCS_RGB332 : hal_gdc_mipi.h
- MIPI_DCS_RGB444 : hal_gdc_mipi.h
- MIPI_DCS_RGB565 : hal_gdc_mipi.h
- MIPI_DCS_RGB666 : hal_gdc_mipi.h
- MIPI_DCS_RGB888 : hal_gdc_mipi.h
- MIPI_enter_idle_mode : hal_gdc_mipi.h
- MIPI_enter_invert_mode : hal_gdc_mipi.h
- MIPI_enter_normal_mode : hal_gdc_mipi.h
- MIPI_enter_partial_mode : hal_gdc_mipi.h
- MIPI_enter_sleep_mode : hal_gdc_mipi.h
- MIPI_exit_idle_mode : hal_gdc_mipi.h
- MIPI_exit_invert_mode : hal_gdc_mipi.h
- MIPI_exit_sleep_mode : hal_gdc_mipi.h
- MIPI_get_3D_control : hal_gdc_mipi.h
- MIPI_get_address_mode : hal_gdc_mipi.h
- MIPI_get_blue_channel : hal_gdc_mipi.h
- MIPI_get_diagnostic_result : hal_gdc_mipi.h
- MIPI_get_display_mode : hal_gdc_mipi.h
- MIPI_get_green_channel : hal_gdc_mipi.h
- MIPI_get_pixel_format : hal_gdc_mipi.h
- MIPI_get_power_mode : hal_gdc_mipi.h
- MIPI_get_red_channel : hal_gdc_mipi.h
- MIPI_get_scanline : hal_gdc_mipi.h
- MIPI_get_signal_mode : hal_gdc_mipi.h
- MIPI_MASK_QSPI : hal_gdc_mipi.h
- MIPI_nop : hal_gdc_mipi.h
- MIPI_read_DDB_continue : hal_gdc_mipi.h
- MIPI_read_DDB_start : hal_gdc_mipi.h
- MIPI_read_memory_continue : hal_gdc_mipi.h
- MIPI_read_memory_start : hal_gdc_mipi.h
- MIPI_set_3D_control : hal_gdc_mipi.h
- MIPI_set_address_mode : hal_gdc_mipi.h
- MIPI_set_column_address : hal_gdc_mipi.h
- MIPI_set_display_off : hal_gdc_mipi.h
- MIPI_set_display_on : hal_gdc_mipi.h
- MIPI_set_gamma_curve : hal_gdc_mipi.h
- MIPI_set_page_address : hal_gdc_mipi.h
- MIPI_set_partial_columns : hal_gdc_mipi.h
- MIPI_set_partial_rows : hal_gdc_mipi.h
- MIPI_set_pixel_format : hal_gdc_mipi.h
- MIPI_set_scroll_area : hal_gdc_mipi.h
- MIPI_set_scroll_start : hal_gdc_mipi.h
- MIPI_set_tear_off : hal_gdc_mipi.h
- MIPI_set_tear_on : hal_gdc_mipi.h
- MIPI_set_tear_scanline : hal_gdc_mipi.h
- MIPI_set_vsync_timing : hal_gdc_mipi.h
- MIPI_snapshot : hal_gdc_mipi.h
- MIPI_soft_reset : hal_gdc_mipi.h
- MIPI_write_LUT : hal_gdc_mipi.h
- MIPI_write_memory_continue : hal_gdc_mipi.h
- MIPI_write_memory_start : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_16RGB332_OPT0 : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_16RGB444_OPT0 : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_16RGB565_OPT0 : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_16RGB666_OPT0 : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_16RGB666_OPT1 : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_16RGB888_OPT0 : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_16RGB888_OPT1 : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_1RGB111_OPT0 : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_1RGB111_OPT1 : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_1RGB111_OPT2 : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_1RGB111_OPT3 : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_1RGB111_OPT4 : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_1RGB332_OPT0 : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_1RGB444_OPT0 : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_1RGB565_OPT0 : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_1RGB666_OPT0 : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_1RGB888_OPT0 : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_2RGB332_OPT0 : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_2RGB444_OPT0 : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_2RGB444_OPT1 : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_2RGB565_OPT0 : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_2RGB666_OPT0 : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_2RGB666_OPT1 : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_2RGB888_OPT0 : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_2RGB888_OPT1 : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_32RGB332_OPT0 : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_32RGB444_OPT0 : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_32RGB565_OPT0 : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_32RGB666_OPT0 : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_32RGB666_OPT1 : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_32RGB888_OPT0 : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_4RGB111_OPT0 : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_4RGB332_OPT0 : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_4RGB444_OPT0 : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_4RGB565_OPT0 : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_4RGB666_OPT0 : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_4RGB888_OPT0 : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_8RGB332_OPT0 : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_8RGB444_OPT0 : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_8RGB565_OPT0 : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_8RGB666_OPT0 : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_8RGB888_OPT0 : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_9RGB666_OPT0 : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_BLANKING_EN : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_DBI_EN : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_DIS_TE : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_DMA : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_DSPI : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_DSPI_SPIX : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_EN_DVALID : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_EN_STALL : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_EXT_CTRL : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_FRC_CSX_0 : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_FRC_CSX_1 : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_GPI : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_INV_ADDR : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_NULL : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_PF_DBI16 : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_PF_DBI8 : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_PF_DBI9 : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_PF_DSPI : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_PF_GPI : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_PF_OPT0 : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_PF_OPT1 : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_PF_OPT2 : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_PF_OPT3 : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_PF_OPT4 : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_PF_QSPI : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_PF_SPI : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_PIXCLK_OUT_EN : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_QSPI : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_QSPI_DDR : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_RESX : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_RSTN_DBI_SPI : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_SCAN_ADDR : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_SPI : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_SPI3 : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_SPI4 : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_SPI_CPHA : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_SPI_CPOL : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_SPI_CSX_V : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_SPI_HOLD : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_SPI_JDI : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_SPIDC_DQSPI : hal_gdc_mipi.h
- MIRROR_16M : platform_sdk.h
- MIRROR_24M : platform_sdk.h
- MIRROR_32M : platform_sdk.h
- MIRROR_48M : platform_sdk.h
- MIRROR_64M : platform_sdk.h
- MIRROR_XO16M : platform_sdk.h
- MLMR_C_CONNECTION_MAX : mlmr_c.h
- mlmr_c_disc_srvc_start() : mlmr_c.h
- MLMR_C_EVT_DISCOVERY_COMPLETE : mlmr_c.h
- MLMR_C_EVT_DISCOVERY_FAIL : mlmr_c.h
- MLMR_C_EVT_FLOW_CTRL_NTF_SET_SUCCESS : mlmr_c.h
- mlmr_c_evt_handler_t : mlmr_c.h
- MLMR_C_EVT_INVALID : mlmr_c.h
- MLMR_C_EVT_PEER_DATA_RECEIVE : mlmr_c.h
- MLMR_C_EVT_RX_FLOW_UPDATE_CPLT : mlmr_c.h
- MLMR_C_EVT_TX_CPLT : mlmr_c.h
- MLMR_C_EVT_TX_FLOW_OFF : mlmr_c.h
- MLMR_C_EVT_TX_FLOW_ON : mlmr_c.h
- MLMR_C_EVT_TX_NTF_SET_SUCCESS : mlmr_c.h
- mlmr_c_evt_type_t : mlmr_c.h
- MLMR_C_EVT_WRITE_OP_ERR : mlmr_c.h
- mlmr_c_flow_ctrl_notify_set() : mlmr_c.h
- mlmr_c_flow_ctrl_state : mlmr_c.h
- MLMR_C_FLOW_CTRL_STATE_OFF : mlmr_c.h
- MLMR_C_FLOW_CTRL_STATE_ON : mlmr_c.h
- mlmr_c_flow_ctrl_state_t : mlmr_c.h
- MLMR_C_FLOW_CTRL_UUID : mlmr_c.h
- MLMR_C_RX_CHAR_UUID : mlmr_c.h
- mlmr_c_rx_flow_ctrl_set() : mlmr_c.h
- MLMR_C_SVC_UUID : mlmr_c.h
- MLMR_C_TX_CHAR_UUID : mlmr_c.h
- mlmr_c_tx_data_send() : mlmr_c.h
- mlmr_c_tx_notify_set() : mlmr_c.h
- mlmr_client_init() : mlmr_c.h
- MLMR_CONNECTION_MAX : mlmr.h
- MLMR_EVT_FLOW_CTRL_DISABLE : mlmr.h
- MLMR_EVT_FLOW_CTRL_ENABLE : mlmr.h
- mlmr_evt_handler_t : mlmr.h
- MLMR_EVT_INVALID : mlmr.h
- MLMR_EVT_RX_DATA_RECEIVED : mlmr.h
- MLMR_EVT_TX_DATA_SENT : mlmr.h
- MLMR_EVT_TX_FLOW_OFF : mlmr.h
- MLMR_EVT_TX_FLOW_ON : mlmr.h
- MLMR_EVT_TX_PORT_CLOSED : mlmr.h
- MLMR_EVT_TX_PORT_OPENED : mlmr.h
- mlmr_evt_type_t : mlmr.h
- MLMR_FLOW_CTRL_LEN : mlmr.h
- mlmr_flow_ctrl_state : mlmr.h
- MLMR_FLOW_CTRL_STATE_OFF : mlmr.h
- MLMR_FLOW_CTRL_STATE_ON : mlmr.h
- mlmr_flow_ctrl_state_t : mlmr.h
- MLMR_MAX_DATA_LEN : mlmr.h
- mlmr_rx_flow_ctrl_set() : mlmr.h
- mlmr_service_init() : mlmr.h
- MLMR_SERVICE_UUID : mlmr.h
- mlmr_tx_data_send() : mlmr.h
- MODE0_MEA_FREQ_OFFSET : ras_common.h
- MODE0_PACKET_ANT : ras_common.h
- MODE0_PACKET_QUALITY : ras_common.h
- MODE0_PACKET_RSSI : ras_common.h
- MODE1_PACKET_ANT : ras_common.h
- MODE1_PACKET_NADM : ras_common.h
- MODE1_PACKET_PCT1 : ras_common.h
- MODE1_PACKET_PCT2 : ras_common.h
- MODE1_PACKET_QUALITY : ras_common.h
- MODE1_PACKET_RSSI : ras_common.h
- MODE1_TOD_TOA : ras_common.h
- MODE2_ANT_PATH_1 : ras_common.h
- MODE2_ANT_PATH_2 : ras_common.h
- MODE2_ANT_PATH_3 : ras_common.h
- MODE2_ANT_PATH_4 : ras_common.h
- MODE2_ANT_PERM_IDX : ras_common.h
- MODE2_TON_PCT : ras_common.h
- MODE2_TON_QUALITY_IND : ras_common.h
- MODE3_ANT_PATH_1 : ras_common.h
- MODE3_ANT_PATH_2 : ras_common.h
- MODE3_ANT_PATH_3 : ras_common.h
- MODE3_ANT_PATH_4 : ras_common.h
- MODE3_ANT_PERM_IDX : ras_common.h
- MODE3_PACKET_ANT : ras_common.h
- MODE3_PACKET_NADM : ras_common.h
- MODE3_PACKET_PCT1 : ras_common.h
- MODE3_PACKET_PCT2 : ras_common.h
- MODE3_PACKET_QUALITY : ras_common.h
- MODE3_PACKET_RSSI : ras_common.h
- MODE3_TOD_TOA : ras_common.h
- MODE3_TON_QUALITY_IND : ras_common.h
- MODE3_TONE_PCT : ras_common.h
- MOUSE_EVENT_LEFT_CLICK : hal_gfx_event.h
- MOUSE_EVENT_LEFT_RELEASE : hal_gfx_event.h
- MOUSE_EVENT_MAX : hal_gfx_event.h
- MOUSE_EVENT_MIDDLE_CLICK : hal_gfx_event.h
- MOUSE_EVENT_MIDDLE_RELEASE : hal_gfx_event.h
- MOUSE_EVENT_NONE : hal_gfx_event.h
- MOUSE_EVENT_RIGHT_CLICK : hal_gfx_event.h
- MOUSE_EVENT_RIGHT_RELEASE : hal_gfx_event.h
- MOUSE_EVENT_SCROLL_DOWN : hal_gfx_event.h
- MOUSE_EVENT_SCROLL_UP : hal_gfx_event.h
- MOUSE_STATE_LEFT_CLICKED : hal_gfx_event.h
- MOUSE_STATE_MIDDLE_CLICKED : hal_gfx_event.h
- MOUSE_STATE_NONE : hal_gfx_event.h
- MOUSE_STATE_RIGHT_CLICKED : hal_gfx_event.h
- MSIO_DEFAULT_CONFIG : gr55xx_hal_msio.h
- MSIO_DIRECTION_INOUT : gr55xx_hal_msio.h
- MSIO_DIRECTION_INPUT : gr55xx_hal_msio.h
- MSIO_DIRECTION_NONE : gr55xx_hal_msio.h
- MSIO_DIRECTION_OUTPUT : gr55xx_hal_msio.h
- msio_init_t : gr55xx_hal_msio.h
- MSIO_MODE_ANALOG : gr55xx_hal_msio.h
- MSIO_MODE_DIGITAL : gr55xx_hal_msio.h
- MSIO_MODE_IT_BOTH_EDGE : gr55xx_hal_msio.h
- MSIO_MODE_IT_FALLING : gr55xx_hal_msio.h
- MSIO_MODE_IT_HIGH : gr55xx_hal_msio.h
- MSIO_MODE_IT_LOW : gr55xx_hal_msio.h
- MSIO_MODE_IT_RISING : gr55xx_hal_msio.h
- MSIO_MUX_0 : gr55xx_hal_msio_ex.h
- MSIO_MUX_1 : gr55xx_hal_msio_ex.h
- MSIO_MUX_2 : gr55xx_hal_msio_ex.h
- MSIO_MUX_3 : gr55xx_hal_msio_ex.h
- MSIO_MUX_4 : gr55xx_hal_msio_ex.h
- MSIO_MUX_5 : gr55xx_hal_msio_ex.h
- MSIO_MUX_6 : gr55xx_hal_msio_ex.h
- MSIO_MUX_7 : gr55xx_hal_msio_ex.h
- MSIO_NOPULL : gr55xx_hal_msio.h
- MSIO_PIN_0 : gr55xx_hal_msio.h
- MSIO_PIN_1 : gr55xx_hal_msio.h
- MSIO_PIN_2 : gr55xx_hal_msio.h
- MSIO_PIN_3 : gr55xx_hal_msio.h
- MSIO_PIN_4 : gr55xx_hal_msio.h
- MSIO_PIN_5 : gr55xx_hal_msio.h
- MSIO_PIN_6 : gr55xx_hal_msio.h
- MSIO_PIN_7 : gr55xx_hal_msio.h
- MSIO_PIN_ALL : gr55xx_hal_msio.h
- MSIO_PIN_MASK : gr55xx_hal_msio.h
- MSIO_PIN_RESET : gr55xx_hal_msio.h
- MSIO_PIN_SET : gr55xx_hal_msio.h
- msio_pin_state_t : gr55xx_hal_msio.h
- MSIO_PULLDOWN : gr55xx_hal_msio.h
- MSIO_PULLUP : gr55xx_hal_msio.h
- MUTEX_FLUSH : hal_gfx_hal.h
- MUTEX_MALLOC : hal_gfx_hal.h
- MUTEX_MAX : hal_gfx_hal.h
- MUTEX_NO_WAIT : app_rtos_cfg.h
- MUTEX_RB : hal_gfx_hal.h
- mutex_t : app_rtos_cfg.h
- MUTEX_WAIT_FOREVER : app_rtos_cfg.h