Macros
QSPI Instruction Size
Peripheral Driver » LL Driver » QSPI » Defines » QSPI Exported Constants
Collaboration diagram for QSPI Instruction Size:

## Macros
#define | LL_QSPI_INSTSIZE_0BIT 0x00000000UL
| Instruction length for QSPI transfer: 0 bits. More...
#define | LL_QSPI_INSTSIZE_4BIT (1UL << QSPI_SCTRL0_INSTL_Pos)
| Instructoin length for QSPI transfer: 4 bits. More...
#define | LL_QSPI_INSTSIZE_8BIT (2UL << QSPI_SCTRL0_INSTL_Pos)
| Instructoin length for QSPI transfer: 8 bits. More...
#define | LL_QSPI_INSTSIZE_16BIT (3UL << QSPI_SCTRL0_INSTL_Pos)
| Instructoin length for QSPI transfer: 16 bits. More...

## Detailed Description

## Macro Definition Documentation

## ◆ LL_QSPI_INSTSIZE_0BIT

#define LL_QSPI_INSTSIZE_0BIT 0x00000000UL

Instruction length for QSPI transfer: 0 bits.

Definition at line 518 of file gr55xx_ll_qspi.h.

## ◆ LL_QSPI_INSTSIZE_16BIT

#define LL_QSPI_INSTSIZE_16BIT (3UL << QSPI_SCTRL0_INSTL_Pos)

Instructoin length for QSPI transfer: 16 bits.

Definition at line 521 of file gr55xx_ll_qspi.h.

## ◆ LL_QSPI_INSTSIZE_4BIT

#define LL_QSPI_INSTSIZE_4BIT (1UL << QSPI_SCTRL0_INSTL_Pos)

Instructoin length for QSPI transfer: 4 bits.

Definition at line 519 of file gr55xx_ll_qspi.h.

## ◆ LL_QSPI_INSTSIZE_8BIT

#define LL_QSPI_INSTSIZE_8BIT (2UL << QSPI_SCTRL0_INSTL_Pos)

Instructoin length for QSPI transfer: 8 bits.

Definition at line 520 of file gr55xx_ll_qspi.h.