Here is a list of all file members with links to the files they belong to:

### - d -

- DATA_PATH_DISABLE : ble_iso.h
- DATA_PATH_GDX : ble_iso.h
- DATA_PATH_GEN : ble_iso.h
- DATA_PATH_HCI : ble_iso.h
- DBE_SET : gr55xx_ll_gpio.h
- dc_mipi_cmd_t : hal_gdc_intern.h
- DC_STATUS_ACTIVE : hal_gdc.h
- DC_STATUS_dbi_busy : hal_gdc.h
- DC_STATUS_dbi_cmd_ready : hal_gdc.h
- DC_STATUS_dbi_cs : hal_gdc.h
- DC_STATUS_dbi_pending_cmd : hal_gdc.h
- DC_STATUS_dbi_pending_data : hal_gdc.h
- DC_STATUS_dbi_pending_trans : hal_gdc.h
- DC_STATUS_DPI_Csync : hal_gdc.h
- DC_STATUS_frame_end : hal_gdc.h
- DC_STATUS_framegen_busy : hal_gdc.h
- DC_STATUS_hsync : hal_gdc.h
- DC_STATUS_LASTROW : hal_gdc.h
- DC_STATUS_mmu_error : hal_gdc.h
- DC_STATUS_rsrvd_0 : hal_gdc.h
- DC_STATUS_rsrvd_1 : hal_gdc.h
- DC_STATUS_rsrvd_10 : hal_gdc.h
- DC_STATUS_rsrvd_11 : hal_gdc.h
- DC_STATUS_rsrvd_12 : hal_gdc.h
- DC_STATUS_rsrvd_13 : hal_gdc.h
- DC_STATUS_rsrvd_14 : hal_gdc.h
- DC_STATUS_rsrvd_15 : hal_gdc.h
- DC_STATUS_rsrvd_2 : hal_gdc.h
- DC_STATUS_rsrvd_3 : hal_gdc.h
- DC_STATUS_rsrvd_4 : hal_gdc.h
- DC_STATUS_rsrvd_5 : hal_gdc.h
- DC_STATUS_rsrvd_6 : hal_gdc.h
- DC_STATUS_rsrvd_7 : hal_gdc.h
- DC_STATUS_rsrvd_8 : hal_gdc.h
- DC_STATUS_rsrvd_9 : hal_gdc.h
- DC_STATUS_sticky : hal_gdc.h
- DC_STATUS_te : hal_gdc.h
- DC_STATUS_underflow : hal_gdc.h
- DC_STATUS_vsync_te : hal_gdc.h
- dcdc_vout1p05 : gr55xx_efuse_layout.h
- dcdc_vout1p15 : gr55xx_efuse_layout.h
- delay_ms() : gr55xx_delay.h , gr55xx_sys_sdk.h
- delay_us() : gr55xx_delay.h , gr55xx_sys_sdk.h
- DEVICE_BUSY : gr55xx_pwr.h
- DEVICE_IDLE : gr55xx_pwr.h
- devices_handle : gr55xx_hal_pwr_mgmt.h
- devices_resume_cb : gr55xx_hal_pwr_mgmt.h
- devices_suspend_cb : gr55xx_hal_pwr_mgmt.h
- dfu_ble_receive_data_process() : gr55xx_dfu.h
- dfu_ble_send_data_cmpl_process() : gr55xx_dfu.h
- dfu_ble_set_mtu_size() : gr55xx_dfu.h
- dfu_cmd_parse_state_reset() : gr55xx_dfu.h
- DFU_IMG_INFO_PATTERN : gr55xx_dfu.h
- dfu_init() : gr55xx_dfu.h
- dfu_receive_cmd_handler_t : gr55xx_dfu.h
- dfu_set_cmd_handler() : gr55xx_dfu.h
- dfu_spi_flash_func_config() : gr55xx_dfu.h
- dfu_uart_receive_data_process() : gr55xx_dfu.h
- dig_ldo_0p9 : gr55xx_efuse_layout.h
- dig_ldo_1p05 : gr55xx_efuse_layout.h
- DIRECTION_BOTH : ble_iso.h
- DIS_11073_BODY_CONTINUA : dis.h
- DIS_11073_BODY_EMPTY : dis.h
- DIS_11073_BODY_EXP : dis.h
- DIS_11073_BODY_IEEE : dis.h
- DIS_C_11073_BODY_CONTINUA : dis_c.h
- DIS_C_11073_BODY_EMPTY : dis_c.h
- DIS_C_11073_BODY_EXP : dis_c.h
- DIS_C_11073_BODY_IEEE : dis_c.h
- DIS_C_CERT_LIST : dis_c.h
- dis_c_char_type_t : dis_c.h
- dis_c_char_value_read() : dis_c.h
- DIS_C_CHARACTER_NB : dis_c.h
- DIS_C_CONNECTION_MAX : dis_c.h
- dis_c_disc_srvc_start() : dis_c.h
- DIS_C_EVT_DEV_INFORMATION_READ_RSP : dis_c.h
- DIS_C_EVT_DISCOVERY_COMPLETE : dis_c.h
- DIS_C_EVT_DISCOVERY_FAIL : dis_c.h
- dis_c_evt_handler_t : dis_c.h
- DIS_C_EVT_INVALID : dis_c.h
- dis_c_evt_type_t : dis_c.h
- DIS_C_FW_REV : dis_c.h
- DIS_C_HW_REV : dis_c.h
- DIS_C_MANUF_NAME : dis_c.h
- DIS_C_MODEL_NUM : dis_c.h
- DIS_C_PNP_ID : dis_c.h
- DIS_C_SERIAL_NUM : dis_c.h
- DIS_C_STRING_LEN_MAX : dis_c.h
- DIS_C_SW_REV : dis_c.h
- DIS_C_SYS_ID : dis_c.h
- DIS_CHAR_11073_CERT_DATA_SUP : dis.h
- DIS_CHAR_FIRMWARE_REV_SUP : dis.h
- DIS_CHAR_FULL : dis.h
- DIS_CHAR_HARDWARE_REV_SUP : dis.h
- DIS_CHAR_MANUFACTURER_NAME_SUP : dis.h
- DIS_CHAR_MODEL_NUMBER_SUP : dis.h
- DIS_CHAR_PNP_ID_SUP : dis.h
- DIS_CHAR_SERIAL_NUMBER_SUP : dis.h
- DIS_CHAR_SOFTWARE_REV_SUP : dis.h
- DIS_CHAR_SYSTEM_ID_SUP : dis.h
- dis_client_init() : dis_c.h
- DIS_CONNECTION_MAX : dis.h
- DIS_IEEE_CERTIF_MIN_LEN : dis.h
- DIS_PNP_ID_LEN : dis.h
- dis_service_init() : dis.h
- dis_service_start_handle_get() : dis.h
- DIS_SYS_ID_LEN : dis.h
- DIS_VAL_MAX_LEN : dis.h
- DMA0_REQUEST_I2C2_RX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA0_REQUEST_I2C2_TX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA0_REQUEST_I2C3_RX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA0_REQUEST_I2C3_TX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA0_REQUEST_I2C4_RX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA0_REQUEST_I2C4_TX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA0_REQUEST_I2C5_RX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA0_REQUEST_I2C5_TX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA0_REQUEST_MEM : gr55xx_hal_dma.h
- DMA0_REQUEST_OSPI_RX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA0_REQUEST_OSPI_TX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA0_REQUEST_QSPI0_RX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA0_REQUEST_QSPI0_TX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA0_REQUEST_QSPI1_RX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA0_REQUEST_QSPI1_TX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA0_REQUEST_SNSADC : gr55xx_hal_dma.h
- DMA0_REQUEST_SPIM_RX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA0_REQUEST_SPIM_TX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA0_REQUEST_SPIS_RX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA0_REQUEST_SPIS_TX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA0_REQUEST_UART0_RX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA0_REQUEST_UART0_TX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA0_REQUEST_UART1_RX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA0_REQUEST_UART1_TX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA0_REQUEST_UART2_RX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA0_REQUEST_UART2_TX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA0_REQUEST_UART3_RX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA0_REQUEST_UART3_TX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA0_REQUEST_UART4_RX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA0_REQUEST_UART4_TX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA1_REQUEST_DSPIM_RX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA1_REQUEST_DSPIM_TX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA1_REQUEST_I2C0_RX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA1_REQUEST_I2C0_TX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA1_REQUEST_I2C1_RX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA1_REQUEST_I2C1_TX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA1_REQUEST_I2S_M_RX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA1_REQUEST_I2S_M_TX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA1_REQUEST_I2S_S_RX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA1_REQUEST_I2S_S_TX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA1_REQUEST_MEM : gr55xx_hal_dma.h
- DMA1_REQUEST_OSPI_RX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA1_REQUEST_OSPI_TX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA1_REQUEST_PDM_TX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA1_REQUEST_QSPI1_RX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA1_REQUEST_QSPI1_TX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA1_REQUEST_QSPI2_RX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA1_REQUEST_QSPI2_TX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA1_REQUEST_SPIM_RX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA1_REQUEST_SPIM_TX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA1_REQUEST_UART0_RX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA1_REQUEST_UART0_TX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA1_REQUEST_UART3_RX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA1_REQUEST_UART3_TX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA1_REQUEST_UART4_RX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA1_REQUEST_UART4_TX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA1_REQUEST_UART5_RX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA1_REQUEST_UART5_TX : gr55xx_hal_dma.h
- dma_block_config_t : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_Channel0 : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_Channel1 : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_Channel2 : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_Channel3 : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_Channel4 : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_Channel5 : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_Channel_NUM_MAX : gr55xx_hal_dma.h
- dma_channel_t : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_CIRCULAR : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_DDATAALIGN_BYTE : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_DDATAALIGN_HALFWORD : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_DDATAALIGN_WORD : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_DST_DECREMENT : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_DST_INCREMENT : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_DST_NO_CHANGE : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_DST_SCATTER_DISABLE : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_DST_SCATTER_ENABLE : gr55xx_hal_dma.h
- dma_gather_config_t : gr55xx_hal_dma.h
- dma_handle_t : gr55xx_hal_dma.h
- dma_id_t : app_dma.h
- dma_init_t : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_LLP_BLOCKS_FOR_BLIT : app_qspi_user_config.h
- DMA_LLP_BLOCKS_FOR_WRITE : app_qspi_user_config.h
- dma_llp_config_t : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_LLP_DST_DISABLE : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_LLP_DST_ENABLE : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_LLP_SRC_DISABLE : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_LLP_SRC_ENABLE : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_MEMORY_TO_MEMORY : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_MEMORY_TO_PERIPH : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_NORMAL : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_PERIPH_TO_MEMORY : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_PERIPH_TO_PERIPH : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_PRIORITY_HIGH : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_PRIORITY_LOW : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_PRIORITY_MEDIUM : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_PRIORITY_VERY_HIGH : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_PWR_ID : app_pwr_mgmt.h
- dma_resume_before_using() : gr55xx_hal_dma.h
- dma_scatter_config_t : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_SDATAALIGN_BYTE : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_SDATAALIGN_HALFWORD : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_SDATAALIGN_WORD : gr55xx_hal_dma.h
- dma_set_renew_flag() : gr55xx_hal_dma.h
- dma_sg_llp_config_t : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_SRC_DECREMENT : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_SRC_GATHER_DISABLE : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_SRC_GATHER_ENABLE : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_SRC_INCREMENT : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_SRC_NO_CHANGE : gr55xx_hal_dma.h
- DSPI_BAUD_RATE_128P1PCLK : gr55xx_hal_dspi.h
- DSPI_BAUD_RATE_16P1PCLK : gr55xx_hal_dspi.h
- DSPI_BAUD_RATE_256P1PCLK : gr55xx_hal_dspi.h
- DSPI_BAUD_RATE_2P1PCLK : gr55xx_hal_dspi.h
- DSPI_BAUD_RATE_32P1PCLK : gr55xx_hal_dspi.h
- DSPI_BAUD_RATE_4P1PCLK : gr55xx_hal_dspi.h
- DSPI_BAUD_RATE_64P1PCLK : gr55xx_hal_dspi.h
- DSPI_BAUD_RATE_8P1PCLK : gr55xx_hal_dspi.h
- dspi_command_t : gr55xx_hal_dspi.h
- DSPI_DATASIZE_04_BITS : gr55xx_hal_dspi.h
- DSPI_DATASIZE_05_BITS : gr55xx_hal_dspi.h
- DSPI_DATASIZE_06_BITS : gr55xx_hal_dspi.h
- DSPI_DATASIZE_07_BITS : gr55xx_hal_dspi.h
- DSPI_DATASIZE_08_BITS : gr55xx_hal_dspi.h
- DSPI_DATASIZE_09_BITS : gr55xx_hal_dspi.h
- DSPI_DATASIZE_10_BITS : gr55xx_hal_dspi.h
- DSPI_DATASIZE_11_BITS : gr55xx_hal_dspi.h
- DSPI_DATASIZE_12_BITS : gr55xx_hal_dspi.h
- DSPI_DATASIZE_13_BITS : gr55xx_hal_dspi.h
- DSPI_DATASIZE_14_BITS : gr55xx_hal_dspi.h
- DSPI_DATASIZE_15_BITS : gr55xx_hal_dspi.h
- DSPI_DATASIZE_16_BITS : gr55xx_hal_dspi.h
- DSPI_DATASIZE_17_BITS : gr55xx_hal_dspi.h
- DSPI_DATASIZE_18_BITS : gr55xx_hal_dspi.h
- DSPI_DATASIZE_19_BITS : gr55xx_hal_dspi.h
- DSPI_DATASIZE_20_BITS : gr55xx_hal_dspi.h
- DSPI_DATASIZE_21_BITS : gr55xx_hal_dspi.h
- DSPI_DATASIZE_22_BITS : gr55xx_hal_dspi.h
- DSPI_DATASIZE_23_BITS : gr55xx_hal_dspi.h
- DSPI_DATASIZE_24_BITS : gr55xx_hal_dspi.h
- DSPI_DATASIZE_25_BITS : gr55xx_hal_dspi.h
- DSPI_DATASIZE_26_BITS : gr55xx_hal_dspi.h
- DSPI_DATASIZE_27_BITS : gr55xx_hal_dspi.h
- DSPI_DATASIZE_28_BITS : gr55xx_hal_dspi.h
- DSPI_DATASIZE_29_BITS : gr55xx_hal_dspi.h
- DSPI_DATASIZE_30_BITS : gr55xx_hal_dspi.h
- DSPI_DATASIZE_31_BITS : gr55xx_hal_dspi.h
- DSPI_DATASIZE_32_BITS : gr55xx_hal_dspi.h
- DSPI_FLAG_BUSY : gr55xx_hal_dspi.h
- DSPI_FLAG_FFE : gr55xx_hal_dspi.h
- DSPI_FLAG_MODE : gr55xx_hal_dspi.h
- DSPI_FLAG_OVR : gr55xx_hal_dspi.h
- DSPI_FLAG_RFNE : gr55xx_hal_dspi.h
- DSPI_FLAG_TFE : gr55xx_hal_dspi.h
- dspi_handle_t : gr55xx_hal_dspi.h
- dspi_init_t : gr55xx_hal_dspi.h
- DSPI_INSTSIZE_08_BITS : gr55xx_hal_dspi.h
- DSPI_INSTSIZE_16_BITS : gr55xx_hal_dspi.h
- DSPI_INSTSIZE_32_BITS : gr55xx_hal_dspi.h
- DSPI_IT_ERR : gr55xx_hal_dspi.h
- DSPI_IT_RXNE : gr55xx_hal_dspi.h
- DSPI_IT_TXE : gr55xx_hal_dspi.h
- DSPI_PROT_MODE_3W1L : gr55xx_hal_dspi.h
- DSPI_PROT_MODE_4W1L : gr55xx_hal_dspi.h
- DSPI_PROT_MODE_4W2L : gr55xx_hal_dspi.h
- DSPI_RX_FIFO_TH_1P16 : gr55xx_hal_dspi.h
- DSPI_RX_FIFO_TH_1P2 : gr55xx_hal_dspi.h
- DSPI_RX_FIFO_TH_1P4 : gr55xx_hal_dspi.h
- DSPI_RX_FIFO_TH_1P8 : gr55xx_hal_dspi.h
- DSPI_TRANSPORT_CMD : gr55xx_hal_dspi.h
- DSPI_TRANSPORT_DATA : gr55xx_hal_dspi.h
- DSS_CFG_ADV_IDX : dss.h
- DSS_CONNECTION_MAX : dss.h
- DSS_CTRL_PT_RSP_VAL_LEN : dss.h
- DSS_CTRL_PT_VALUE_LEN : dss.h
- DSS_EVT_CNT_VALUE_LEN : dss.h
- DSS_EVT_DEVICE_ROLE_SET : dss.h
- dss_evt_handler_t : dss.h
- DSS_EVT_INVALID : dss.h
- DSS_EVT_LP_ENTER : dss.h
- DSS_EVT_PERIOD_VALUE_LEN : dss.h
- DSS_EVT_SOURCE_ROLE_SET : dss.h
- DSS_EVT_SYNC_CANCEL : dss.h
- DSS_EVT_SYNC_DESTROY : dss.h
- DSS_EVT_SYNC_OCCUR : dss.h
- DSS_EVT_SYNC_SELF_OR_PEER : dss.h
- DSS_EVT_SYNC_SRC_CREATE : dss.h
- dss_evt_type_t : dss.h
- DSS_OP_ID_CANCEL_SYNC : dss.h
- DSS_OP_ID_INVALID : dss.h
- DSS_OP_ID_LP_ENTER : dss.h
- DSS_OP_ID_ROLE_SET : dss.h
- DSS_OP_ID_RSP : dss.h
- DSS_OP_ID_SYNC : dss.h
- DSS_OP_ID_SYNC_DESTROY : dss.h
- DSS_OP_ID_SYNC_SRC_CREATE : dss.h
- dss_op_id_t : dss.h
- DSS_ROLE_SYNC_DEVICE : dss.h
- DSS_ROLE_SYNC_INVALID : dss.h
- DSS_ROLE_SYNC_SOURCE : dss.h
- dss_role_t : dss.h
- DSS_ROLE_VALUE_LEN : dss.h
- DSS_RSP_ID_ADV_START_FAIL : dss.h
- DSS_RSP_ID_ADV_TIMEOUT : dss.h
- DSS_RSP_ID_CANCEL_SYNC_FAIL : dss.h
- DSS_RSP_ID_CONN_EST_FAIL : dss.h
- DSS_RSP_ID_CREATE_SRC_FAIL : dss.h
- DSS_RSP_ID_DESTROY_SRC_FAIL : dss.h
- DSS_RSP_ID_DISALLOWED : dss.h
- DSS_RSP_ID_DISTR_SRC_FAIL : dss.h
- DSS_RSP_ID_ENTER_LP_FAIL : dss.h
- DSS_RSP_ID_NO_HANDLER : dss.h
- DSS_RSP_ID_PARAM_ERR : dss.h
- DSS_RSP_ID_ROLE_ERR : dss.h
- DSS_RSP_ID_SCAN_START_FAIL : dss.h
- DSS_RSP_ID_SCAN_TIMEOUT : dss.h
- DSS_RSP_ID_STATUS_ERR : dss.h
- DSS_RSP_ID_SUCCESS : dss.h
- dss_rsp_id_t : dss.h
- DSS_RSP_ID_UNSUPPORT : dss.h
- dss_service_init() : dss.h
- DSS_SERVICE_UUID : dss.h
- dss_set_lp_mode() : dss.h
- dss_set_status() : dss.h
- dss_set_sync_params() : dss.h
- DSS_STATUS_CFG_READY : dss.h
- DSS_STATUS_IN_ADV : dss.h
- DSS_STATUS_IN_INITIATING : dss.h
- DSS_STATUS_IN_SCAN : dss.h
- DSS_STATUS_VALUE_LEN : dss.h
- dss_staus_t : dss.h
- DSS_SYNC_ADV_IDX : dss.h
- DSS_SYNC_DEV_MAX_NUM : dss.h
- dss_sync_op_result_send() : dss.h
- dss_sync_src_distribute() : dss.h
- DUAL_TIM_PWR_ID : app_pwr_mgmt.h
- DUAL_TIMER_COUNTERMODE_LOOP : gr55xx_hal_dual_tim.h
- DUAL_TIMER_COUNTERMODE_ONESHOT : gr55xx_hal_dual_tim.h
- DUAL_TIMER_DEFAULT_CONFIG : gr55xx_ll_dual_tim.h
- dual_timer_handle_t : gr55xx_hal_dual_tim.h
- dual_timer_init_t : gr55xx_hal_dual_tim.h
- DUAL_TIMER_PRESCALER_DIV0 : gr55xx_hal_dual_tim.h
- DUAL_TIMER_PRESCALER_DIV16 : gr55xx_hal_dual_tim.h
- DUAL_TIMER_PRESCALER_DIV256 : gr55xx_hal_dual_tim.h