### - g -

- g : _color_var_t
- G : _ll_ecc_curve_init
- gap_addr : ble_gap_bdaddr_t , ble_gap_evt_rslv_addr_read_t
- gap_adv_report_ind_cb : ascp_gap_cb_fun_t
- gap_sync_established_cb : ascp_gap_cb_fun_t
- gapc_evt : ble_evt_t
- gapm_evt : ble_evt_t
- gather_config : dma_sg_llp_config
- gatt_common_evt : ble_evt_t
- gattc_evt : ble_evt_t
- gatts_evt : ble_evt_t
- general_call_mode : _i2c_init
- get_bd_addr : ble_gap_dev_info_t
- get_info_req_handler : cgms_init_t
- get_ra_data_param : ras_ctr_pt_operation_t
- glucose_concentration : cgms_meas_rec_t
- glyphs : hal_gfx_font_range_t
- gpio_callback : _hal_gpio_callback
- guard_time : _ll_iso7816_init , iso7816_init_t
- gus_flow_ctrl_cccd_handle : gus_c_handles_t
- gus_flow_ctrl_handle : gus_c_handles_t
- gus_rx_handle : gus_c_handles_t
- gus_srvc_end_handle : gus_c_handles_t
- gus_srvc_start_handle : gus_c_handles_t
- gus_tx_cccd_handle : gus_c_handles_t
- gus_tx_handle : gus_c_handles_t