### - e -

- efuse_mask : _keyram_mask
- efuse_msp_deinit : _hal_efuse_callback
- efuse_msp_init : _hal_efuse_callback
- em_ble_act_num : stack_heaps_table_t
- em_ble_adv_buf_nb_tx : stack_heaps_table_t
- em_ble_adv_frag_nb_tx : stack_heaps_table_t
- em_ble_ral_num : stack_heaps_table_t
- em_common_offset : stack_heaps_table_t
- enable : app_dspi_pin_t , app_graphics_dc_pin_t , app_pwm_pin_t , app_qspi_pin_t , app_spi_pin_t , iso_set_per_adv_rcv_enable_t
- enable_flag : iso_set_data_path_trigger_t
- enc_boot_flash_clk : __attribute__
- enc_boot_system_clk : __attribute__
- enc_boot_xip_read_cmd : __attribute__
- enc_code : iso_create_big_sync_t
- enc_ind : ble_sec_evt_t
- enc_key_high : _keyram_mask
- enc_key_low : _keyram_mask
- enc_mode : __attribute__
- enc_req : ble_sec_evt_t
- encode_rst : ble_dis_c_read_rsp_t
- encryption : iso_big_info_report_evt_t , iso_create_big_sync_t , iso_create_big_t
- encryption_code : iso_create_big_t
- end_hdl : ble_gattc_browse_inc_srvc_t , ble_gattc_cache_include_t , ble_gattc_cache_service_t , ble_gattc_disc_char_t , ble_gattc_evt_browse_srvc_t , ble_gattc_evt_enh_browse_srvc_t , ble_gattc_include_t , ble_gattc_read_by_uuid_t , ble_gattc_service_t , ble_gatts_evt_inited_ind_t
- end_seg : ras_ctr_lost_data_seg_operand_t
- end_virt : pool
- energy_expended : hrs_c_hr_meas_t
- enh_cccd_recovery : ble_gatts_evt_t
- enh_char_desc_disc : ble_gattc_evt_t
- enh_char_disc : ble_gattc_evt_t
- enh_conn_ind : ble_l2cap_evt_t
- enh_conn_req : ble_l2cap_evt_t
- enh_inc_srvc_disc : ble_gattc_evt_t
- enh_multi_ntf : ble_gatts_evt_t
- enh_ntf_ind : ble_gattc_evt_t
- enh_ntf_ind_sended : ble_gatts_evt_t
- enh_prep_wr_req : ble_gatts_evt_t
- enh_prim_srvc_disc : ble_gattc_evt_t
- enh_read_req : ble_gatts_evt_t
- enh_read_rsp : ble_gattc_evt_t
- enh_reconfig_ind : ble_l2cap_evt_t
- enh_srvc_browse : ble_gattc_evt_t
- enh_write_req : ble_gatts_evt_t
- enh_write_rsp : ble_gattc_evt_t
- enum_type : _usb_init
- env_ret : stack_heaps_table_t
- env_ret_size : stack_heaps_table_t
- err_code : ras_c_ad_discover_rsp_t , ras_c_ad_read_ntf_ind_data_t , ras_c_ad_write_rsp_t , ras_c_discover_rsp_t , ras_c_read_rsp_t , ras_c_write_rsp_t
- error_code : _adc_handle , _aes_handle , _comp_handle , _dma_handle , _dspi_handle , _efuse_handle , _exflash_handle , _hmac_handle , _i2c_handle , _i2s_handle , _iso7816_handle_t , _pdm_handle , _pkc_handle , _qspi_handle , _rtc_handle_t , _spi_handle , _uart_handle , _usb_handle , _xqspi_handle_t , app_aes_evt_t , app_dspi_evt_t , app_hmac_evt_t , app_i2c_evt_t , app_i2s_evt_t , app_iso7816_evt_t , app_pdm_evt_t , app_pkc_evt_t , app_qspi_evt_t , app_spi_evt_t , app_uart_evt_t
- ett_id : ams_c_attr_info_t , ams_c_ett_attr_id_t
- event_flags : ntf_source_pdu_t
- event_id : ntf_source_pdu_t
- evt : ble_evt_t
- evt_data : ras_c_ad_evt_t , ras_c_evt_t
- evt_handler : adc_env_t , aes_env_t , ags_init_t , ans_init_t , aon_aon_wdt_env_t , bas_init_t , bod_env_t , bps_init_t , comp_env_t , cscs_init_t , dma_env_t , dspi_env_t , dual_tim_env_t , gus_init_t , hids_init_t , hmac_env_t , hrs_init_t , hts_init_t , i2c_env_t , i2s_env_t , ias_init_t , iso7816_env_t , lls_init_t , lms_init_t , mlmr_init_t , otas_init_t , pass_init_t , pcs_init_t , pdm_env_t , pkc_env_t , qspi_env_t , rng_env_t , rscs_init_t , rtus_init_t , samples_init_t , spi_env_t , ths_init_t , tim_env_t , uart_env_t , wechat_init_t
- evt_id : ble_evt_t
- evt_param : ras_ad_evt_t
- evt_param_len : ras_ad_evt_t
- evt_status : ble_evt_t
- evt_type : ags_evt_t , ams_c_evt_t , ancs_c_evt_t , ans_c_evt_t , ans_evt_t , bas_c_evt_t , bas_evt_t , cscs_evt_t , dis_c_evt_t , dss_evt_t , gus_c_evt_t , gus_evt_t , hids_evt_t , hrrcps_evt_t , hrs_c_evt_t , hrs_evt_t , hts_evt_t , ias_c_evt_t , ias_evt_t , lls_c_evt_t , lls_evt_t , lms_evt_t , lns_evt_t , mlmr_c_evt_t , mlmr_evt_t , otas_c_evt_t , otas_evt_t , pass_c_evt_t , pass_evt_t , pcs_evt_t , ras_ad_evt_t , ras_c_ad_evt_t , ras_c_evt_t , rscs_c_evt_t , rscs_evt_t , rtus_evt_t , samples_evt_t , ths_c_evt_t , ths_evt_t , thscps_evt_t , tps_c_evt_t , wechat_evt_t
- exflash_msp_deinit : _hal_exflash_callback
- exflash_msp_init : _hal_exflash_callback
- exponent : bps_ieee_float16_t , ieee_float32_t , prf_char_pres_fmt_t
- ext_perm : ble_gatts_attm_desc_128_t , ble_gatts_attm_desc_t
- ext_wakeup_enable : ble_slp_config_t
- extern_ref : app_adc_pin_cfg_t