### - l -

- LCD_PIXEL_mode_16bit : graphics_dc_lcd_drv.h
- LCD_PIXEL_mode_24bit : graphics_dc_lcd_drv.h
- LCP_RX : ble_lcp.h
- LCP_TX : ble_lcp.h
- LL_QSPI_MEMORYMAPPED_MODE_READ_ONLY : gr55xx_ll_qspi.h
- LL_QSPI_MEMORYMAPPED_MODE_READ_WRITE : gr55xx_ll_qspi.h
- LLS_ALERT_LEVEL_HIGH_ALERT : lls.h
- LLS_ALERT_LEVEL_MILD_ALERT : lls.h
- LLS_ALERT_LEVEL_NO_ALERT : lls.h
- LLS_C_ALERT_LEVEL_HIGH_ALERT : lls_c.h
- LLS_C_ALERT_LEVEL_MILD_ALERT : lls_c.h
- LLS_C_ALERT_LEVEL_NO_ALERT : lls_c.h
- LLS_C_EVT_ALERT_LEVEL_RECEIVE : lls_c.h
- LLS_C_EVT_ALERT_LEVEL_SET_ERR : lls_c.h
- LLS_C_EVT_ALERT_LEVEL_SET_SUCCESS : lls_c.h
- LLS_C_EVT_DISCOVERY_COMPLETE : lls_c.h
- LLS_C_EVT_DISCOVERY_FAIL : lls_c.h
- LLS_C_EVT_INVALID : lls_c.h
- LLS_EVT_INVALID : lls.h
- LLS_EVT_LINK_LOSS_ALERT : lls.h
- LMS_EVT_CMD_NOTIFICATION_DISABLED : lms.h
- LMS_EVT_CMD_NOTIFICATION_ENABLED : lms.h
- LMS_EVT_CMD_NOTIFY_COMPLETE : lms.h
- LMS_EVT_CMD_RECEIVE_DATA : lms.h
- LMS_EVT_DATA_NOTIFICATION_DISABLED : lms.h
- LMS_EVT_DATA_NOTIFICATION_ENABLED : lms.h
- LMS_EVT_DATA_NOTIFY_COMPLETE : lms.h
- LMS_EVT_DATA_RECEIVE_DATA : lms.h
- LMS_EVT_INVALID : lms.h
- LNS_CTRL_PT_TRACE_INFO_CLEAR : lns.h
- LNS_CTRL_PT_TRACE_INFO_DUMP : lns.h
- LNS_CTRL_PT_TRACE_STATUS_GET : lns.h
- LNS_EVT_CTRL_PT_IND_DISABLE : lns.h
- LNS_EVT_CTRL_PT_IND_ENABLE : lns.h
- LNS_EVT_INVALID : lns.h
- LNS_EVT_LOG_INFO_NTF_DISABLE : lns.h
- LNS_EVT_LOG_INFO_NTF_ENABLE : lns.h
- LNS_EVT_TRACE_INFO_CLEAR : lns.h
- LNS_EVT_TRACE_INFO_DUMP : lns.h
- LNS_EVT_TRACE_STATUS_GET : lns.h