Macros
USB ep4 write fifo effective byte
Peripheral Driver » HAL Driver » USB » Defines » USB Exported Constants
Collaboration diagram for USB ep4 write fifo effective byte:

## Macros
#define | USB_EP4_FIFO_WEN_DEFAULT LL_USB_EP4_FIFO_WEN_DEFAULT
| USB ep4 write fifo enable default value More...
#define | USB_EP4_FIFO_WEN_1BYTE LL_USB_EP4_FIFO_WEN_1BYTE
| USB ep4 write fifo 1 byte effective More...
#define | USB_EP4_FIFO_WEN_2BYTE LL_USB_EP4_FIFO_WEN_2BYTE
| USB ep4 write fifo 2 byte effective More...
#define | USB_EP4_FIFO_WEN_3BYTE LL_USB_EP4_FIFO_WEN_3BYTE
| USB ep4 write fifo 3 byte effective More...
#define | USB_EP4_FIFO_WEN_4BYTE LL_USB_EP4_FIFO_WEN_4BYTE
| USB ep4 write fifo 4 byte effective More...

## Detailed Description

## Macro Definition Documentation

## ◆ USB_EP4_FIFO_WEN_1BYTE

#define USB_EP4_FIFO_WEN_1BYTE LL_USB_EP4_FIFO_WEN_1BYTE

USB ep4 write fifo 1 byte effective

Definition at line 318 of file gr55xx_hal_usb.h.

## ◆ USB_EP4_FIFO_WEN_2BYTE

#define USB_EP4_FIFO_WEN_2BYTE LL_USB_EP4_FIFO_WEN_2BYTE

USB ep4 write fifo 2 byte effective

Definition at line 319 of file gr55xx_hal_usb.h.

## ◆ USB_EP4_FIFO_WEN_3BYTE

#define USB_EP4_FIFO_WEN_3BYTE LL_USB_EP4_FIFO_WEN_3BYTE

USB ep4 write fifo 3 byte effective

Definition at line 320 of file gr55xx_hal_usb.h.

## ◆ USB_EP4_FIFO_WEN_4BYTE

#define USB_EP4_FIFO_WEN_4BYTE LL_USB_EP4_FIFO_WEN_4BYTE

USB ep4 write fifo 4 byte effective

Definition at line 321 of file gr55xx_hal_usb.h.

## ◆ USB_EP4_FIFO_WEN_DEFAULT

#define USB_EP4_FIFO_WEN_DEFAULT LL_USB_EP4_FIFO_WEN_DEFAULT

USB ep4 write fifo enable default value

Definition at line 317 of file gr55xx_hal_usb.h.