### - m -

- MAX_GATT_CACHE_NUM : ble_gattc_cache.h
- MAX_MEM_POOLS : tsi_malloc_intern.h
- MEMORY_ADDR : gr55xx_ll_cgc.h
- MIPI_DCS_RGB111 : hal_gdc_mipi.h
- MIPI_DCS_RGB332 : hal_gdc_mipi.h
- MIPI_DCS_RGB444 : hal_gdc_mipi.h
- MIPI_DCS_RGB565 : hal_gdc_mipi.h
- MIPI_DCS_RGB666 : hal_gdc_mipi.h
- MIPI_DCS_RGB888 : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_16RGB332_OPT0 : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_16RGB444_OPT0 : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_16RGB565_OPT0 : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_16RGB666_OPT0 : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_16RGB666_OPT1 : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_16RGB888_OPT0 : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_16RGB888_OPT1 : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_1RGB111_OPT0 : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_1RGB111_OPT1 : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_1RGB111_OPT2 : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_1RGB111_OPT3 : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_1RGB111_OPT4 : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_1RGB332_OPT0 : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_1RGB444_OPT0 : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_1RGB565_OPT0 : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_1RGB666_OPT0 : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_1RGB888_OPT0 : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_2RGB332_OPT0 : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_2RGB444_OPT0 : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_2RGB444_OPT1 : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_2RGB565_OPT0 : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_2RGB666_OPT0 : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_2RGB666_OPT1 : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_2RGB888_OPT0 : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_2RGB888_OPT1 : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_32RGB332_OPT0 : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_32RGB444_OPT0 : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_32RGB565_OPT0 : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_32RGB666_OPT0 : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_32RGB666_OPT1 : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_32RGB888_OPT0 : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_4RGB111_OPT0 : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_4RGB332_OPT0 : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_4RGB444_OPT0 : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_4RGB565_OPT0 : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_4RGB666_OPT0 : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_4RGB888_OPT0 : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_8RGB332_OPT0 : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_8RGB444_OPT0 : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_8RGB565_OPT0 : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_8RGB666_OPT0 : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_8RGB888_OPT0 : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_9RGB666_OPT0 : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_BLANKING_EN : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_DBI_EN : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_DIS_TE : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_DMA : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_DSPI : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_DSPI_SPIX : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_EN_DVALID : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_EN_STALL : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_EXT_CTRL : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_FRC_CSX_0 : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_FRC_CSX_1 : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_GPI : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_INV_ADDR : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_NULL : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_PF_DBI16 : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_PF_DBI8 : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_PF_DBI9 : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_PF_DSPI : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_PF_GPI : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_PF_OPT0 : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_PF_OPT1 : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_PF_OPT2 : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_PF_OPT3 : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_PF_OPT4 : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_PF_QSPI : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_PF_SPI : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_PIXCLK_OUT_EN : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_QSPI : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_QSPI_DDR : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_RESX : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_RSTN_DBI_SPI : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_SCAN_ADDR : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_SPI : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_SPI3 : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_SPI4 : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_SPI_CPHA : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_SPI_CPOL : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_SPI_CSX_V : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_SPI_HOLD : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_SPI_JDI : hal_gdc_mipi.h
- MIPICFG_SPIDC_DQSPI : hal_gdc_mipi.h
- MLMR_C_CONNECTION_MAX : mlmr_c.h
- MLMR_C_FLOW_CTRL_UUID : mlmr_c.h
- MLMR_C_RX_CHAR_UUID : mlmr_c.h
- MLMR_C_SVC_UUID : mlmr_c.h
- MLMR_C_TX_CHAR_UUID : mlmr_c.h
- MLMR_CONNECTION_MAX : mlmr.h
- MLMR_FLOW_CTRL_LEN : mlmr.h
- MLMR_MAX_DATA_LEN : mlmr.h
- MLMR_SERVICE_UUID : mlmr.h
- MSIO_DEFAULT_CONFIG : gr55xx_hal_msio.h
- MSIO_DIRECTION_INOUT : gr55xx_hal_msio.h
- MSIO_DIRECTION_INPUT : gr55xx_hal_msio.h
- MSIO_DIRECTION_NONE : gr55xx_hal_msio.h
- MSIO_DIRECTION_OUTPUT : gr55xx_hal_msio.h
- MSIO_MODE_ANALOG : gr55xx_hal_msio.h
- MSIO_MODE_DIGITAL : gr55xx_hal_msio.h
- MSIO_MODE_IT_BOTH_EDGE : gr55xx_hal_msio.h
- MSIO_MODE_IT_FALLING : gr55xx_hal_msio.h
- MSIO_MODE_IT_HIGH : gr55xx_hal_msio.h
- MSIO_MODE_IT_LOW : gr55xx_hal_msio.h
- MSIO_MODE_IT_RISING : gr55xx_hal_msio.h
- MSIO_MUX_0 : gr55xx_hal_msio_ex.h
- MSIO_MUX_1 : gr55xx_hal_msio_ex.h
- MSIO_MUX_2 : gr55xx_hal_msio_ex.h
- MSIO_MUX_3 : gr55xx_hal_msio_ex.h
- MSIO_MUX_4 : gr55xx_hal_msio_ex.h
- MSIO_MUX_5 : gr55xx_hal_msio_ex.h
- MSIO_MUX_6 : gr55xx_hal_msio_ex.h
- MSIO_MUX_7 : gr55xx_hal_msio_ex.h
- MSIO_NOPULL : gr55xx_hal_msio.h
- MSIO_PIN_0 : gr55xx_hal_msio.h
- MSIO_PIN_1 : gr55xx_hal_msio.h
- MSIO_PIN_2 : gr55xx_hal_msio.h
- MSIO_PIN_3 : gr55xx_hal_msio.h
- MSIO_PIN_4 : gr55xx_hal_msio.h
- MSIO_PIN_5 : gr55xx_hal_msio.h
- MSIO_PIN_6 : gr55xx_hal_msio.h
- MSIO_PIN_7 : gr55xx_hal_msio.h
- MSIO_PIN_ALL : gr55xx_hal_msio.h
- MSIO_PIN_MASK : gr55xx_hal_msio.h
- MSIO_PULLDOWN : gr55xx_hal_msio.h
- MSIO_PULLUP : gr55xx_hal_msio.h
- MUTEX_FLUSH : hal_gfx_hal.h
- MUTEX_MALLOC : hal_gfx_hal.h
- MUTEX_MAX : hal_gfx_hal.h
- MUTEX_NO_WAIT : app_rtos_cfg.h
- MUTEX_RB : hal_gfx_hal.h
- MUTEX_WAIT_FOREVER : app_rtos_cfg.h