Macros
DSPI rx FIFO threshold
Peripheral Driver » HAL Driver » DSPI » Defines » DSPI Exported Constants
Collaboration diagram for DSPI rx FIFO threshold:

## Macros
#define | DSPI_RX_FIFO_TH_1P2 LL_DSPI_FRXTH_1P2
| FIFO level is 1/2 (8 bytes) More...
#define | DSPI_RX_FIFO_TH_1P4 LL_DSPI_FRXTH_1P4
| FIFO level is 1/4 (4 bytes) More...
#define | DSPI_RX_FIFO_TH_1P8 LL_DSPI_FRXTH_1P8
| FIFO level is 1/8 (2 bytes) More...
#define | DSPI_RX_FIFO_TH_1P16 LL_DSPI_FRXTH_1P16
| FIFO level is 1/16 (1 bytes) More...

## Detailed Description

## Macro Definition Documentation

## ◆ DSPI_RX_FIFO_TH_1P16

#define DSPI_RX_FIFO_TH_1P16 LL_DSPI_FRXTH_1P16

FIFO level is 1/16 (1 bytes)

Definition at line 302 of file gr55xx_hal_dspi.h.

## ◆ DSPI_RX_FIFO_TH_1P2

#define DSPI_RX_FIFO_TH_1P2 LL_DSPI_FRXTH_1P2

FIFO level is 1/2 (8 bytes)

Definition at line 299 of file gr55xx_hal_dspi.h.

## ◆ DSPI_RX_FIFO_TH_1P4

#define DSPI_RX_FIFO_TH_1P4 LL_DSPI_FRXTH_1P4

FIFO level is 1/4 (4 bytes)

Definition at line 300 of file gr55xx_hal_dspi.h.

## ◆ DSPI_RX_FIFO_TH_1P8

#define DSPI_RX_FIFO_TH_1P8 LL_DSPI_FRXTH_1P8

FIFO level is 1/8 (2 bytes)

Definition at line 301 of file gr55xx_hal_dspi.h.