### - g -

- gap_per_adv_sync_info_rec_mode : ble_gapm.h
- gap_sec_lvl_type : ble_gapm.h
- gap_slot_dur_type : ble_gapm.h
- gap_switch_sampling_rate : ble_gapm.h
- gap_sync_cte_type : ble_gapm.h
- gatt_serv_type_t : ble_gattc.h
- gattc_cache_attr_t : ble_gattc_cache.h
- gpio_pin_state_t : gr55xx_hal_gpio.h
- graphics_dc_clock_freq_e : app_graphics_dc.h
- graphics_dc_clock_mode_e : app_graphics_dc.h
- graphics_dc_data_format_e : app_graphics_dc.h
- graphics_dc_layer_mode_e : app_graphics_dc.h
- graphics_dc_mipi_format_e : app_graphics_dc.h
- graphics_dc_mspi_e : app_graphics_dc.h
- graphics_dc_out_pixel_bits_e : app_graphics_dc.h
- graphics_dc_power_state_e : app_graphics_dc.h
- graphics_dc_tcsu_cycle_e : app_graphics_dc.h
- graphics_gpu_power_state_e : app_graphics_gpu.h
- gus_c_evt_type_t : gus_c.h
- gus_c_flow_ctrl_state : gus_c.h
- gus_evt_type_t : gus.h
- gus_flow_ctrl_state : gus.h