Enumerations
Enumerations
Peripheral Driver » HAL Driver » DSPI
Collaboration diagram for Enumerations:

## Enumerations
enum | hal_dspi_state_t { HAL_DSPI_STATE_RESET = 0x00, HAL_DSPI_STATE_READY = 0x01, HAL_DSPI_STATE_BUSY = 0x02, HAL_DSPI_STATE_BUSY_INDIRECT_TX = 0x12, HAL_DSPI_STATE_ABORT = 0x08, HAL_DSPI_STATE_ERROR = 0x04 }
| HAL DSPI State Enumerations definition. More...

## Detailed Description

## Enumeration Type Documentation

## ◆ hal_dspi_state_t

enum hal_dspi_state_t

HAL DSPI State Enumerations definition.

Enumerator
HAL_DSPI_STATE_RESET | Peripheral not initialized
HAL_DSPI_STATE_READY | Peripheral initialized and ready for use
HAL_DSPI_STATE_BUSY | Peripheral in indirect mode and busy
HAL_DSPI_STATE_BUSY_INDIRECT_TX | Peripheral in indirect mode with transmission ongoing.
HAL_DSPI_STATE_ABORT | Peripheral with abort request ongoing
HAL_DSPI_STATE_ERROR | Peripheral in error

Definition at line 72 of file gr55xx_hal_dspi.h.