### - _ -

- __attribute__ : gr55xx_efuse_layout.h

### - a -

- ate_version : gr55xx_efuse_layout.h

### - b -

- bt_addr : gr55xx_efuse_layout.h

### - c -

- cell_t_size : tsi_malloc_intern.h
- chip_id : gr55xx_efuse_layout.h
- chip_uid : gr55xx_efuse_layout.h
- comp_trim : gr55xx_efuse_layout.h

### - d -

- dcdc_vout1p05 : gr55xx_efuse_layout.h
- dcdc_vout1p15 : gr55xx_efuse_layout.h
- devices_handle : gr55xx_hal_pwr_mgmt.h
- devices_resume_cb : gr55xx_hal_pwr_mgmt.h
- devices_suspend_cb : gr55xx_hal_pwr_mgmt.h
- dig_ldo_0p9 : gr55xx_efuse_layout.h
- dig_ldo_1p05 : gr55xx_efuse_layout.h

### - e -

- esls_display_cmd_t : esls.h
- esls_display_infor_t : esls.h
- esls_ecp_cmd_t : esls.h
- esls_key_material_t : esls.h
- esls_led_cmd_t : esls.h
- esls_tlv_format_t : esls.h
- extra_devices_handle : gr55xx_hal_pwr_mgmt.h
- extra_devices_resume_cb : gr55xx_hal_pwr_mgmt.h
- extra_devices_suspend_cb : gr55xx_hal_pwr_mgmt.h

### - f -

- flash_size : gr55xx_efuse_layout.h
- flash_tDP : gr55xx_efuse_layout.h
- flash_tERS : gr55xx_efuse_layout.h
- flash_tESL : gr55xx_efuse_layout.h
- flash_timing : gr55xx_efuse_layout.h
- flash_tPRS : gr55xx_efuse_layout.h
- flash_tPSL : gr55xx_efuse_layout.h
- flash_tRDINT : gr55xx_efuse_layout.h
- flash_tRES2 : gr55xx_efuse_layout.h
- flash_tVSL : gr55xx_efuse_layout.h

### - g -

- g_devices_renew : gr55xx_hal_pwr_mgmt.h
- g_devices_sleep : gr55xx_hal_pwr_mgmt.h
- g_devices_state : gr55xx_hal_pwr_mgmt.h
- g_extra_devices_renew : gr55xx_hal_pwr_mgmt.h
- g_extra_devices_state : gr55xx_hal_pwr_mgmt.h

### - h -

- hw_version : gr55xx_efuse_layout.h

### - i -

- io_ldo_1p8 : gr55xx_efuse_layout.h
- io_ldo_3p0 : gr55xx_efuse_layout.h
- io_ldo_sel : gr55xx_efuse_layout.h

### - l -

- lp_gain_offset_2m : gr55xx_efuse_layout.h

### - o -

- offset_ext_1p0 : gr55xx_efuse_layout.h
- offset_int_0p8 : gr55xx_efuse_layout.h
- offset_int_1p2 : gr55xx_efuse_layout.h
- offset_int_1p6 : gr55xx_efuse_layout.h

### - p -

- package : gr55xx_efuse_layout.h
- pattern : gr55xx_efuse_layout.h
- pwr_table : gr55xx_pwr.h

### - r -

- ram_size : gr55xx_efuse_layout.h
- reserved : gr55xx_efuse_layout.h
- reserved0 : gr55xx_efuse_layout.h
- reserved1 : gr55xx_efuse_layout.h
- reserved2 : gr55xx_efuse_layout.h
- reserved3 : gr55xx_efuse_layout.h
- rssi_cali : gr55xx_efuse_layout.h

### - s -

- sadc_trim : gr55xx_efuse_layout.h
- slope_ext_1p0 : gr55xx_efuse_layout.h
- slope_int_0p8 : gr55xx_efuse_layout.h
- slope_int_1p2 : gr55xx_efuse_layout.h
- slope_int_1p6 : gr55xx_efuse_layout.h
- slope_int_no1 : gr55xx_efuse_layout.h
- slope_int_no2 : gr55xx_efuse_layout.h

### - t -

- temp : gr55xx_efuse_layout.h
- temp_ref : gr55xx_efuse_layout.h
- trim_sum : gr55xx_efuse_layout.h
- tx_power : gr55xx_efuse_layout.h

### - u -

- usb_rg_ldo33_vesl : gr55xx_efuse_layout.h
- usb_rg_xcvr_rtrimn : gr55xx_efuse_layout.h
- usb_rg_xcvr_rtrimp : gr55xx_efuse_layout.h
- usb_rh_ldo33_bias : gr55xx_efuse_layout.h
- usb_trim : gr55xx_efuse_layout.h

### - x -

- xo_offset : gr55xx_efuse_layout.h