### - s -

- SAMPLES_EVT_INVALID : sample_service.h
- SAMPLES_EVT_RX_RECEIVE_DATA : sample_service.h
- SAMPLES_EVT_TX_NOTIFICATION_DISABLED : sample_service.h
- SAMPLES_EVT_TX_NOTIFICATION_ENABLED : sample_service.h
- SAMPLES_EVT_TX_NOTIFY_COMPLETE : sample_service.h
- SCA0 : ble_iso.h
- SCA1 : ble_iso.h
- SCA2 : ble_iso.h
- SCA3 : ble_iso.h
- SCA4 : ble_iso.h
- SCA5 : ble_iso.h
- SCA6 : ble_iso.h
- SCA7 : ble_iso.h
- SPI_PWR_ID : app_pwr_mgmt.h
- SYNC_STATE_ACTIVE : esls.h
- SYNC_STATE_IDLE : esls.h
- SYNC_STATE_MAX : esls.h
- SYNC_STATE_START : esls.h
- SYNCHRONIZE_STATE : esls.h
- SYS_DEV_SRAM_288K : gr55xx_sys_sdk.h
- SYS_DEV_SRAM_512K : gr55xx_sys_sdk.h