### - x -

- XO_CRYSTAL_FREQ : platform_sdk.h
- XQSPI_ADDRSIZE_00_BITS : gr55xx_hal_xqspi.h
- XQSPI_ADDRSIZE_08_BITS : gr55xx_hal_xqspi.h
- XQSPI_ADDRSIZE_16_BITS : gr55xx_hal_xqspi.h
- XQSPI_ADDRSIZE_24_BITS : gr55xx_hal_xqspi.h
- XQSPI_ADDRSIZE_32_BITS : gr55xx_hal_xqspi.h
- XQSPI_BAUD_RATE_16M : gr55xx_hal_xqspi.h
- XQSPI_BAUD_RATE_24M : gr55xx_hal_xqspi.h
- XQSPI_BAUD_RATE_32M : gr55xx_hal_xqspi.h
- XQSPI_BAUD_RATE_48M : gr55xx_hal_xqspi.h
- XQSPI_BAUD_RATE_64M : gr55xx_hal_xqspi.h
- XQSPI_CACHE_DIRECT_MAP_DIS : gr55xx_hal_xqspi.h
- XQSPI_CACHE_DIRECT_MAP_EN : gr55xx_hal_xqspi.h
- XQSPI_CACHE_FLUSH_DIS : gr55xx_hal_xqspi.h
- XQSPI_CACHE_FLUSH_EN : gr55xx_hal_xqspi.h
- XQSPI_CACHE_MODE_DIS : gr55xx_hal_xqspi.h
- XQSPI_CACHE_MODE_EN : gr55xx_hal_xqspi.h
- XQSPI_CLOCK_MODE_0 : gr55xx_hal_xqspi.h
- XQSPI_CLOCK_MODE_1 : gr55xx_hal_xqspi.h
- XQSPI_CLOCK_MODE_2 : gr55xx_hal_xqspi.h
- XQSPI_CLOCK_MODE_3 : gr55xx_hal_xqspi.h
- XQSPI_DATA_MODE_DUALSPI : gr55xx_hal_xqspi.h
- XQSPI_DATA_MODE_QUADSPI : gr55xx_hal_xqspi.h
- XQSPI_DATA_MODE_SPI : gr55xx_hal_xqspi.h
- XQSPI_DISABLE_PRESENT : gr55xx_hal_xqspi.h
- XQSPI_ENABLE_PRESENT : gr55xx_hal_xqspi.h
- XQSPI_FIFO_DEPTH : gr55xx_hal_xqspi.h
- XQSPI_FIFO_THRESHOLD_1_2 : gr55xx_hal_xqspi.h
- XQSPI_FIFO_THRESHOLD_1_4 : gr55xx_hal_xqspi.h
- XQSPI_FIFO_THRESHOLD_1_8 : gr55xx_hal_xqspi.h
- XQSPI_FIFO_THRESHOLD_3_4 : gr55xx_hal_xqspi.h
- XQSPI_FLAG_BUSY : gr55xx_hal_xqspi.h
- XQSPI_FLAG_RFE : gr55xx_hal_xqspi.h
- XQSPI_FLAG_RFF : gr55xx_hal_xqspi.h
- XQSPI_FLAG_RFTF : gr55xx_hal_xqspi.h
- XQSPI_FLAG_TFE : gr55xx_hal_xqspi.h
- XQSPI_FLAG_TFF : gr55xx_hal_xqspi.h
- XQSPI_FLAG_TFTF : gr55xx_hal_xqspi.h
- XQSPI_HP_MODE_DIS : gr55xx_hal_xqspi.h
- XQSPI_HP_MODE_EN : gr55xx_hal_xqspi.h
- XQSPI_INST_ADDR_ALL_IN_SPI : gr55xx_hal_xqspi.h
- XQSPI_INST_ADDR_ALL_IN_SPIFRF : gr55xx_hal_xqspi.h
- XQSPI_INST_IN_SPI_ADDR_IN_SPIFRF : gr55xx_hal_xqspi.h
- XQSPI_INSTSIZE_00_BITS : gr55xx_hal_xqspi.h
- XQSPI_INSTSIZE_08_BITS : gr55xx_hal_xqspi.h
- XQSPI_INSTSIZE_16_BITS : gr55xx_hal_xqspi.h
- XQSPI_READ_CMD_DUAL_IO_READ : gr55xx_hal_xqspi.h
- XQSPI_READ_CMD_DUAL_OUT_READ : gr55xx_hal_xqspi.h
- XQSPI_READ_CMD_FAST_READ : gr55xx_hal_xqspi.h
- XQSPI_READ_CMD_QUAD_IO_READ : gr55xx_hal_xqspi.h
- XQSPI_READ_CMD_QUAD_OUT_READ : gr55xx_hal_xqspi.h
- XQSPI_READ_CMD_READ : gr55xx_hal_xqspi.h
- XQSPI_WORK_MODE_QSPI : gr55xx_hal_xqspi.h
- XQSPI_WORK_MODE_XIP : gr55xx_hal_xqspi.h