Macros
XQSPI Data Mode, only in QSPI mode
Peripheral Driver » HAL Driver » XQSPI » Defines » XQSPI Exported Constants
Collaboration diagram for XQSPI Data Mode, only in QSPI mode:

## Macros
#define | XQSPI_DATA_MODE_SPI LL_XQSPI_QSPI_FRF_SPI
| Standard SPI Frame Format More...
#define | XQSPI_DATA_MODE_DUALSPI LL_XQSPI_QSPI_FRF_DUALSPI
| Dual-SPI Frame Format More...
#define | XQSPI_DATA_MODE_QUADSPI LL_XQSPI_QSPI_FRF_QUADSPI
| Quad-SPI Frame Format More...

## Detailed Description

## Macro Definition Documentation

## ◆ XQSPI_DATA_MODE_DUALSPI

#define XQSPI_DATA_MODE_DUALSPI LL_XQSPI_QSPI_FRF_DUALSPI

Dual-SPI Frame Format

Definition at line 320 of file gr55xx_hal_xqspi.h.

## ◆ XQSPI_DATA_MODE_QUADSPI

#define XQSPI_DATA_MODE_QUADSPI LL_XQSPI_QSPI_FRF_QUADSPI

Quad-SPI Frame Format

Definition at line 321 of file gr55xx_hal_xqspi.h.

## ◆ XQSPI_DATA_MODE_SPI

#define XQSPI_DATA_MODE_SPI LL_XQSPI_QSPI_FRF_SPI

Standard SPI Frame Format

Definition at line 319 of file gr55xx_hal_xqspi.h.