### - g -

- G : _ll_ecc_curve_init
- gap_addr : ble_gap_bdaddr_t , ble_gap_evt_rslv_addr_read_t , ble_gap_rslv_addr_read_t
- gapc_evt : ble_evt_t
- gapm_evt : ble_evt_t
- gather_config : dma_sg_llp_config
- gatt_common_evt : ble_evt_t
- gattc_evt : ble_evt_t
- gatts_evt : ble_evt_t
- gender : uds_chars_val_t
- gender_present : uds_chars_flag_t
- general_call_mode : _i2c_init
- get_bd_addr : ble_gap_dev_info_t
- get_cb : esls_nvds_cb_t
- get_info_req_handler : cgms_init_t
- get_ra_data_param : ras_ctr_pt_operation_t
- glucose_concentration : cgms_meas_rec_t , gls_meas_val_t
- gpadc_conv_cplt_callback : _hal_gpadc_callback
- gpadc_msp_deinit : _hal_gpadc_callback
- gpadc_msp_init : _hal_gpadc_callback
- gpio_callback : _hal_gpio_callback
- green : esls_c_led_infor_t
- grp_id : esls_c_evt_t
- guard_time : _ll_iso7816_init , iso7816_init_t
- gus_flow_ctrl_cccd_handle : gus_c_handles_t
- gus_flow_ctrl_handle : gus_c_handles_t
- gus_rx_handle : gus_c_handles_t
- gus_srvc_end_handle : gus_c_handles_t
- gus_srvc_start_handle : gus_c_handles_t
- gus_tx_cccd_handle : gus_c_handles_t
- gus_tx_handle : gus_c_handles_t