Macros
QSPI Flags
Peripheral Driver » HAL Driver » QSPI » Defines » QSPI Exported Constants

## Macros
#define | QSPI_FLAG_DCOL LL_QSPI_SR_DCOL
#define | QSPI_FLAG_TXE LL_QSPI_SR_TXE
#define | QSPI_FLAG_RFF LL_QSPI_SR_RFF
#define | QSPI_FLAG_RFNE LL_QSPI_SR_RFNE
#define | QSPI_FLAG_TFE LL_QSPI_SR_TFE
#define | QSPI_FLAG_TFNF LL_QSPI_SR_TFNF
#define | QSPI_FLAG_BUSY LL_QSPI_SR_BUSY

## Detailed Description

## Macro Definition Documentation

## ◆ QSPI_FLAG_BUSY

#define QSPI_FLAG_BUSY LL_QSPI_SR_BUSY

Busy flag

Definition at line 526 of file gr55xx_hal_qspi.h.

## ◆ QSPI_FLAG_DCOL

#define QSPI_FLAG_DCOL LL_QSPI_SR_DCOL

Data collision error flag

Definition at line 520 of file gr55xx_hal_qspi.h.

## ◆ QSPI_FLAG_RFF

#define QSPI_FLAG_RFF LL_QSPI_SR_RFF

Rx FIFO full flag

Definition at line 522 of file gr55xx_hal_qspi.h.

## ◆ QSPI_FLAG_RFNE

#define QSPI_FLAG_RFNE LL_QSPI_SR_RFNE

Rx FIFO not empty flag

Definition at line 523 of file gr55xx_hal_qspi.h.

## ◆ QSPI_FLAG_TFE

#define QSPI_FLAG_TFE LL_QSPI_SR_TFE

Tx FIFO empty flag

Definition at line 524 of file gr55xx_hal_qspi.h.

## ◆ QSPI_FLAG_TFNF

#define QSPI_FLAG_TFNF LL_QSPI_SR_TFNF

Tx FIFO not full flag

Definition at line 525 of file gr55xx_hal_qspi.h.

## ◆ QSPI_FLAG_TXE

#define QSPI_FLAG_TXE LL_QSPI_SR_TXE

Transmission error flag

Definition at line 521 of file gr55xx_hal_qspi.h.