### - d -

- delay_ms() : gr55xx_delay.h , gr55xx_sys_sdk.h
- delay_us() : gr55xx_sys_sdk.h , gr55xx_delay.h
- dfu_ble_receive_data_process() : gr55xx_dfu.h
- dfu_ble_send_data_cmpl_process() : gr55xx_dfu.h
- dfu_ble_set_mtu_size() : gr55xx_dfu.h
- dfu_cmd_parse_state_reset() : gr55xx_dfu.h
- dfu_init() : gr55xx_dfu.h
- dfu_set_cmd_handler() : gr55xx_dfu.h
- dfu_set_disable_cmd() : gr55xx_dfu.h
- dfu_spi_flash_func_config() : gr55xx_dfu.h
- dfu_uart_receive_data_process() : gr55xx_dfu.h
- dis_c_char_value_read() : dis_c.h
- dis_c_disc_srvc_start() : dis_c.h
- dis_client_init() : dis_c.h
- dis_service_init() : dis.h
- dis_service_start_handle_get() : dis.h
- dma_resume_before_using() : gr55xx_hal_dma.h
- dma_set_renew_flag() : gr55xx_hal_dma.h
- dss_service_init() : dss.h
- dss_set_lp_mode() : dss.h
- dss_set_status() : dss.h
- dss_set_sync_params() : dss.h
- dss_sync_op_result_send() : dss.h
- dss_sync_src_distribute() : dss.h