### - r -

- ras_ad_attr_idx_t : ras_ad.h
- ras_ad_evt_type_t : ras_ad.h
- ras_ad_send_data_type_t : ras_ad.h
- ras_c_ad_char_type_t : ras_c_ad.h
- ras_c_ad_evt_type_t : ras_c_ad.h
- ras_c_cccd_value_type_t : ras_c.h
- ras_c_evt_type_t : ras_c.h
- ras_c_read_type_t : ras_c.h
- ras_c_write_type_t : ras_c.h
- ras_ctrl_pt_cmd_opd_t : ras_common.h
- ras_ctrl_pt_rsp_opd_t : ras_common.h
- ras_fea_bit_mask_t : ras_common.h
- ras_mode0_data_bit_t : ras_common.h
- ras_mode1_data_bit_t : ras_common.h
- ras_mode2_data_bit_t : ras_common.h
- ras_mode3_data_bit_t : ras_common.h
- ras_mode_type_t : ras_common.h
- ras_rsp_code_val_t : ras_common.h
- rscs_c_ctrl_pt_op_code_t : rscs_c.h
- rscs_c_ctrl_pt_rsp_t : rscs_c.h
- rscs_c_evt_type_t : rscs_c.h
- rscs_c_sensor_loc_t : rscs_c.h
- rscs_ctrl_pt_op_code_t : rscs.h
- rscs_ctrl_pt_rsp_t : rscs.h
- rscs_evt_type_t : rscs.h
- rscs_sensor_loc_t : rscs.h
- rtc_alarm_state_t : gr55xx_hal_rtc.h
- rtc_tick_state_t : gr55xx_hal_rtc.h
- rtus_ctrl_pt_t : rtus.h
- rtus_cur_state_t : rtus.h
- rtus_evt_type_t : rtus.h
- rtus_update_result_t : rtus.h