Macros
: instruction size for concurrent xip mode
Peripheral Driver » LL Driver » QSPI | Peripheral Driver » LL Driver » SPI » Defines » SPI Exported Constants

## Macros
#define | LL_QSPI_CONCURRENT_XIP_INSTSIZE_0BIT 0x0 /* no instruction */
#define | LL_QSPI_CONCURRENT_XIP_INSTSIZE_4BIT 0x1 /* instruction size equals 4bits */
#define | LL_QSPI_CONCURRENT_XIP_INSTSIZE_8BIT 0x2 /* instruction size equals 8bits */
#define | LL_QSPI_CONCURRENT_XIP_INSTSIZE_16BIT 0x3 /* instruction size equals 16bits */

## Detailed Description

## Macro Definition Documentation

## ◆ LL_QSPI_CONCURRENT_XIP_INSTSIZE_0BIT

#define LL_QSPI_CONCURRENT_XIP_INSTSIZE_0BIT 0x0 /* no instruction */

Definition at line 595 of file gr55xx_ll_qspi.h.

## ◆ LL_QSPI_CONCURRENT_XIP_INSTSIZE_16BIT

#define LL_QSPI_CONCURRENT_XIP_INSTSIZE_16BIT 0x3 /* instruction size equals 16bits */

Definition at line 598 of file gr55xx_ll_qspi.h.

## ◆ LL_QSPI_CONCURRENT_XIP_INSTSIZE_4BIT

#define LL_QSPI_CONCURRENT_XIP_INSTSIZE_4BIT 0x1 /* instruction size equals 4bits */

Definition at line 596 of file gr55xx_ll_qspi.h.

## ◆ LL_QSPI_CONCURRENT_XIP_INSTSIZE_8BIT

#define LL_QSPI_CONCURRENT_XIP_INSTSIZE_8BIT 0x2 /* instruction size equals 8bits */

Definition at line 597 of file gr55xx_ll_qspi.h.