### - g -

- GDC_IRQ_EVT_CMD_TRANSMITION_END : app_graphics_dc.h
- GDC_IRQ_EVT_FRAME_TRANSMITION_END : app_graphics_dc.h
- GGPU_IRQ_EVT_CMD_LIST_END : app_graphics_gpu.h
- GGPU_IRQ_EVT_DRAW_CMD_END : app_graphics_gpu.h
- GGPU_IRQ_EVT_IRQ_ID_CLEAR : app_graphics_gpu.h
- GGPU_IRQ_EVT_OTHER : app_graphics_gpu.h
- GLOBAL_EXCEPTION_DISABLE : gr55xx_hal.h
- GLOBAL_EXCEPTION_ENABLE : gr55xx_hal.h
- GLOBAL_INT_DISABLE : gr55xx_hal.h
- GLOBAL_INT_RESTORE : gr55xx_hal.h
- GLS_CHAR_FULL : gls.h
- GLS_CHAR_MANDATORY : gls.h
- GLS_CHAR_MEAS_CTX_SUP : gls.h
- GLS_CONNECTION_MAX : gls.h
- GLS_DB_RECORDS_MAX : gls_db.h
- GLS_ERROR_CCCD_INVALID : gls.h
- GLS_ERROR_PROC_IN_PROCESS : gls.h
- GLS_FEAT_FULL : gls.h
- GLS_FEAT_GENERAL_FAULT : gls.h
- GLS_FEAT_INSERT_ERR : gls.h
- GLS_FEAT_LOW_BATT : gls.h
- GLS_FEAT_MALFUNC : gls.h
- GLS_FEAT_MULTI_BOND : gls.h
- GLS_FEAT_READ_INT : gls.h
- GLS_FEAT_RES_HIGH_LOW : gls.h
- GLS_FEAT_SAMPLE_SIZE : gls.h
- GLS_FEAT_TEMP_HIGH_LOW : gls.h
- GLS_FEAT_TIME_FAULT : gls.h
- GLS_FEAT_TYPE_ERR : gls.h
- GLS_MEAS_CTX_FLAG_CARB : gls.h
- GLS_MEAS_CTX_FLAG_EXERCISE : gls.h
- GLS_MEAS_CTX_FLAG_EXT : gls.h
- GLS_MEAS_CTX_FLAG_HBA1C : gls.h
- GLS_MEAS_CTX_FLAG_MEAL : gls.h
- GLS_MEAS_CTX_FLAG_MED : gls.h
- GLS_MEAS_CTX_FLAG_MED_KG : gls.h
- GLS_MEAS_CTX_FLAG_MED_L : gls.h
- GLS_MEAS_CTX_FLAG_TESTER : gls.h
- GLS_MEAS_CTX_LEN_MAX : gls.h
- GLS_MEAS_FLAG_CONC_TYPE_LOC : gls.h
- GLS_MEAS_FLAG_CONTEXT_INFO : gls.h
- GLS_MEAS_FLAG_SENSOR_STATUS : gls.h
- GLS_MEAS_FLAG_TIME_OFFSET : gls.h
- GLS_MEAS_FLAG_UNITS_KG_L : gls.h
- GLS_MEAS_FLAG_UNITS_MOL_L : gls.h
- GLS_MEAS_STATUS_BATT_LOW : gls.h
- GLS_MEAS_STATUS_GENERAL_FAULT : gls.h
- GLS_MEAS_STATUS_RESULT_HIGH : gls.h
- GLS_MEAS_STATUS_RESULT_LOW : gls.h
- GLS_MEAS_STATUS_SAMPLE_SIZE : gls.h
- GLS_MEAS_STATUS_SENSOR_FAULT : gls.h
- GLS_MEAS_STATUS_STRIP_INSERT : gls.h
- GLS_MEAS_STATUS_STRIP_PULL : gls.h
- GLS_MEAS_STATUS_STRIP_TYPE : gls.h
- GLS_MEAS_STATUS_TEMP_HIGH : gls.h
- GLS_MEAS_STATUS_TEMP_LOW : gls.h
- GLS_MEAS_STATUS_TIME_FAULT : gls.h
- GLS_MEAS_VAL_LEN_MAX : gls.h
- GLS_NTF_OF_MEAS : gls.h
- GLS_NTF_OF_MEAS_CTX : gls.h
- GLS_NTF_OF_NULL : gls.h
- GLS_RACP_FILTER_SEQ_NUM_LEN : gls_racp.h
- GLS_RACP_FILTER_USER_TIME_LEN : gls_racp.h
- GLS_REC_ACCESS_CTRL_LEN_MAX : gls.h
- GLS_REC_ACCESS_CTRL_LEN_MIN : gls.h
- GPADC_INPUT_DIFFERENTIAL : gr55xx_hal_gpadc.h
- GPADC_INPUT_SINGLE : gr55xx_hal_gpadc.h
- GPADC_N_INPUT_SRC_IO0 : gr55xx_hal_gpadc.h
- GPADC_N_INPUT_SRC_IO1 : gr55xx_hal_gpadc.h
- GPADC_N_INPUT_SRC_IO2 : gr55xx_hal_gpadc.h
- GPADC_N_INPUT_SRC_IO3 : gr55xx_hal_gpadc.h
- GPADC_N_INPUT_SRC_IO4 : gr55xx_hal_gpadc.h
- GPADC_N_INPUT_SRC_IO5 : gr55xx_hal_gpadc.h
- GPADC_N_INPUT_SRC_IO6 : gr55xx_hal_gpadc.h
- GPADC_N_INPUT_SRC_VCM : gr55xx_hal_gpadc.h
- GPADC_P_INPUT_SRC_IO1 : gr55xx_hal_gpadc.h
- GPADC_P_INPUT_SRC_IO2 : gr55xx_hal_gpadc.h
- GPADC_P_INPUT_SRC_IO3 : gr55xx_hal_gpadc.h
- GPADC_P_INPUT_SRC_IO4 : gr55xx_hal_gpadc.h
- GPADC_P_INPUT_SRC_IO5 : gr55xx_hal_gpadc.h
- GPADC_P_INPUT_SRC_IO6 : gr55xx_hal_gpadc.h
- GPADC_P_INPUT_SRC_IO7 : gr55xx_hal_gpadc.h
- GPADC_P_INPUT_SRC_VCM : gr55xx_hal_gpadc.h
- GPADC_PGA_GAIN_0DB : gr55xx_hal_gpadc.h
- GPADC_PGA_GAIN_10DB : gr55xx_hal_gpadc.h
- GPADC_PGA_GAIN_20DB : gr55xx_hal_gpadc.h
- GPADC_PGA_GAIN_5DB : gr55xx_hal_gpadc.h
- GPADC_PGA_MODE_BYPASS : gr55xx_hal_gpadc.h
- GPADC_PGA_MODE_NORMAL : gr55xx_hal_gpadc.h
- GPADC_SPR_125K : gr55xx_hal_gpadc.h
- GPADC_SPR_1M : gr55xx_hal_gpadc.h
- GPADC_SPR_250K : gr55xx_hal_gpadc.h
- GPADC_SPR_500K : gr55xx_hal_gpadc.h
- GPADC_VDD_VALUE_1P8 : gr55xx_hal_gpadc.h
- GPADC_VDD_VALUE_2P3 : gr55xx_hal_gpadc.h
- GPIO_ALTFUNCCLR_ADDR : gr55xx_ll_gpio.h
- GPIO_ALTFUNCSET_ADDR : gr55xx_ll_gpio.h
- GPIO_DATA_ADDR : gr55xx_ll_gpio.h
- GPIO_DATAOUT_ADDR : gr55xx_ll_gpio.h
- GPIO_DEFAULT_CONFIG : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_INPUT_TYPE_CMOS : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_INPUT_TYPE_SCHMITT : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_INTDBECLR_ADDR : gr55xx_ll_gpio.h
- GPIO_INTDBESET_ADDR : gr55xx_ll_gpio.h
- GPIO_INTENCLR_ADDR : gr55xx_ll_gpio.h
- GPIO_INTENSET_ADDR : gr55xx_ll_gpio.h
- GPIO_INTPOLCLR_ADDR : gr55xx_ll_gpio.h
- GPIO_INTPOLSET_ADDR : gr55xx_ll_gpio.h
- GPIO_INTSTAT_ADDR : gr55xx_ll_gpio.h
- GPIO_INTTYPECLR_ADDR : gr55xx_ll_gpio.h
- GPIO_INTTYPESET_ADDR : gr55xx_ll_gpio.h
- GPIO_MODE_INPUT : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_MODE_IT_BOTH_EDGE : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_MODE_IT_FALLING : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_MODE_IT_HIGH : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_MODE_IT_LOW : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_MODE_IT_RISING : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_MODE_MUX : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_MODE_NONE : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_MODE_OUTPUT : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_MUX_0 : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO_MUX_1 : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO_MUX_2 : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO_MUX_3 : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO_MUX_4 : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO_MUX_5 : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO_MUX_6 : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO_MUX_7 : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO_MUX_8 : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO_NOPULL : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_OUTENCLR_ADDR : gr55xx_ll_gpio.h
- GPIO_OUTENSET_ADDR : gr55xx_ll_gpio.h
- GPIO_PIN_0 : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_PIN_1 : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_PIN_10 : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_PIN_11 : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_PIN_12 : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_PIN_13 : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_PIN_14 : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_PIN_15 : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_PIN_2 : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_PIN_3 : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_PIN_4 : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_PIN_5 : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_PIN_6 : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_PIN_7 : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_PIN_8 : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_PIN_9 : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_PIN_ALL : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_PIN_MASK : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_PULLDOWN : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_PULLUP : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_SPEED_HIGH : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_SPEED_MEDIUM : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_STRENGTH_HIGH : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_STRENGTH_LOW : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_STRENGTH_MEDIUM : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_STRENGTH_ULTRA : gr55xx_hal_gpio.h
- gr_assert_param : gr55xx_hal_conf.h
- GRAPHICS_DC_BASEADDR : app_graphics_dc.h
- GRAPHICS_DC_CLK_PIN : app_graphics_dc.h
- GRAPHICS_DC_CLK_PIN_MUX : app_graphics_dc.h
- GRAPHICS_DC_CLK_PORT : app_graphics_dc.h
- GRAPHICS_DC_CSN_PIN : app_graphics_dc.h
- GRAPHICS_DC_CSN_PIN_MUX : app_graphics_dc.h
- GRAPHICS_DC_CSN_PORT : app_graphics_dc.h
- GRAPHICS_DC_DCX_PIN : app_graphics_dc.h
- GRAPHICS_DC_DCX_PIN_MUX : app_graphics_dc.h
- GRAPHICS_DC_DCX_PORT : app_graphics_dc.h
- GRAPHICS_DC_IO0_PIN : app_graphics_dc.h
- GRAPHICS_DC_IO0_PIN_MUX : app_graphics_dc.h
- GRAPHICS_DC_IO0_PORT : app_graphics_dc.h
- GRAPHICS_DC_IO1_PIN : app_graphics_dc.h
- GRAPHICS_DC_IO1_PIN_MUX : app_graphics_dc.h
- GRAPHICS_DC_IO1_PORT : app_graphics_dc.h
- GRAPHICS_DC_IO2_PIN : app_graphics_dc.h
- GRAPHICS_DC_IO2_PIN_MUX : app_graphics_dc.h
- GRAPHICS_DC_IO2_PORT : app_graphics_dc.h
- GRAPHICS_DC_IO3_PIN : app_graphics_dc.h
- GRAPHICS_DC_IO3_PIN_MUX : app_graphics_dc.h
- GRAPHICS_DC_IO3_PORT : app_graphics_dc.h
- GRAPHICS_DC_LAYER_0 : app_graphics_dc.h
- GRAPHICS_DC_LAYER_1 : app_graphics_dc.h
- GRAPHICS_GPU_BASEADDR : app_graphics_gpu.h
- GRP_ID_MSK : esls.h
- GUS_C_CONNECTION_MAX : gus_c.h
- GUS_CONNECTION_MAX : gus.h
- GUS_FLOW_CTRL_LEN : gus.h
- GUS_FLOW_CTRL_UUID : gus_c.h
- GUS_MAX_DATA_LEN : gus.h
- GUS_RX_CHAR_UUID : gus_c.h
- GUS_SERVICE_UUID : gus.h
- GUS_SVC_UUID : gus_c.h
- GUS_TX_CHAR_UUID : gus_c.h