### - _ -

- __ALIGN_END : gr55xx_hal_def.h
- __ARRAY_EMPTY : gr55xx_sys_cfg.h
- __HAL_ADC_DISABLE : gr55xx_hal_adc.h
- __HAL_ADC_ENABLE : gr55xx_hal_adc.h
- __HAL_ADC_FLUSH_FIFO : gr55xx_hal_adc.h
- __HAL_ADC_GET_FLAG_NOTEMPTY : gr55xx_hal_adc.h
- __HAL_ADC_RESET_HANDLE_STATE : gr55xx_hal_adc.h
- __HAL_ADC_TRY_SWTOKEN_LOCK : gr55xx_hal_adc.h
- __HAL_AES_CLEAR_FLAG_IT : gr55xx_hal_aes.h
- __HAL_AES_DISABLE : gr55xx_hal_aes.h
- __HAL_AES_DISABLE_IT : gr55xx_hal_aes.h
- __HAL_AES_ENABLE : gr55xx_hal_aes.h
- __HAL_AES_ENABLE_IT : gr55xx_hal_aes.h
- __HAL_AES_GET_FLAG : gr55xx_hal_aes.h
- __HAL_AES_GET_FLAG_IT : gr55xx_hal_aes.h
- __HAL_AES_RESET_HANDLE_STATE : gr55xx_hal_aes.h
- __HAL_AON_GPIO_IT_CLEAR_IT : gr55xx_hal_aon_gpio.h
- __HAL_AON_GPIO_IT_GET_IT : gr55xx_hal_aon_gpio.h
- __HAL_CALENDAR_BUSY_FLAG : gr55xx_hal_calendar.h
- __HAL_CALENDAR_CLEAR_FLAG : gr55xx_hal_calendar.h
- __HAL_CALENDAR_DISABLE : gr55xx_hal_calendar.h
- __HAL_CALENDAR_DISABLE_IT : gr55xx_hal_calendar.h
- __HAL_CALENDAR_ENABLE : gr55xx_hal_calendar.h
- __HAL_CALENDAR_ENABLE_IT : gr55xx_hal_calendar.h
- __HAL_CALENDAR_GET_IT_SOURCE : gr55xx_hal_calendar.h
- __HAL_DSPI_DISABLE : gr55xx_hal_dspi.h
- __HAL_DSPI_DISABLE_DMARX : gr55xx_hal_dspi.h
- __HAL_DSPI_DISABLE_DMATX : gr55xx_hal_dspi.h
- __HAL_DSPI_DISABLE_IT : gr55xx_hal_dspi.h
- __HAL_DSPI_ENABLE : gr55xx_hal_dspi.h
- __HAL_DSPI_ENABLE_DMARX : gr55xx_hal_dspi.h
- __HAL_DSPI_ENABLE_DMATX : gr55xx_hal_dspi.h
- __HAL_DSPI_ENABLE_IT : gr55xx_hal_dspi.h
- __HAL_DSPI_FLUSH_FIFO : gr55xx_hal_dspi.h
- __HAL_DSPI_GET_FLAG : gr55xx_hal_dspi.h
- __HAL_DSPI_GET_IT_SOURCE : gr55xx_hal_dspi.h
- __HAL_DSPI_RESET_HANDLE_STATE : gr55xx_hal_dspi.h
- __HAL_DSPI_TRANSPORT_TYPE : gr55xx_hal_dspi.h
- __HAL_DUAL_TIMER_CLEAR_FLAG_IT : gr55xx_hal_dual_tim.h
- __HAL_DUAL_TIMER_DISABLE : gr55xx_hal_dual_tim.h
- __HAL_DUAL_TIMER_DISABLE_IT : gr55xx_hal_dual_tim.h
- __HAL_DUAL_TIMER_ENABLE : gr55xx_hal_dual_tim.h
- __HAL_DUAL_TIMER_ENABLE_IT : gr55xx_hal_dual_tim.h
- __HAL_DUAL_TIMER_GET_FLAG_IT : gr55xx_hal_dual_tim.h
- __HAL_DUAL_TIMER_RESET_HANDLE_STATE : gr55xx_hal_dual_tim.h
- __HAL_EFUSE_DISABLE_MAIN_BACKUP : gr55xx_hal_efuse.h
- __HAL_EFUSE_ENABLE_MAIN_BACKUP : gr55xx_hal_efuse.h
- __HAL_EFUSE_GET_FLAG : gr55xx_hal_efuse.h
- __HAL_EXFLASH_POWER_IS_ON : gr55xx_hal_exflash.h
- __HAL_EXFLASH_POWER_OFF : gr55xx_hal_exflash.h
- __HAL_EXFLASH_POWER_ON : gr55xx_hal_exflash.h
- __HAL_EXFLASH_RESET_HANDLE_STATE : gr55xx_hal_exflash.h
- __HAL_GPADC_DISABLE : gr55xx_hal_gpadc.h
- __HAL_GPADC_ENABLE : gr55xx_hal_gpadc.h
- __HAL_GPADC_FLUSH_FIFO : gr55xx_hal_gpadc.h
- __HAL_GPADC_GET_FLAG_NOTEMPTY : gr55xx_hal_gpadc.h
- __HAL_GPADC_RESET_HANDLE_STATE : gr55xx_hal_gpadc.h
- __HAL_GPIO_IT_CLEAR_IT : gr55xx_hal_gpio.h
- __HAL_GPIO_IT_GET_IT : gr55xx_hal_gpio.h
- __HAL_HMAC_CLEAR_FLAG_IT : gr55xx_hal_hmac.h
- __HAL_HMAC_DISABLE : gr55xx_hal_hmac.h
- __HAL_HMAC_DISABLE_IT : gr55xx_hal_hmac.h
- __HAL_HMAC_ENABLE : gr55xx_hal_hmac.h
- __HAL_HMAC_ENABLE_IT : gr55xx_hal_hmac.h
- __HAL_HMAC_GET_FLAG : gr55xx_hal_hmac.h
- __HAL_HMAC_GET_FLAG_IT : gr55xx_hal_hmac.h
- __HAL_HMAC_RESET_HANDLE_STATE : gr55xx_hal_hmac.h
- __HAL_I2C_RESET_HANDLE_STATE : gr55xx_hal_i2c.h
- __HAL_I2S_CLEAR_FLAG : gr55xx_hal_i2s.h
- __HAL_I2S_DISABLE : gr55xx_hal_i2s.h
- __HAL_I2S_DISABLE_CLOCK : gr55xx_hal_i2s.h
- __HAL_I2S_DISABLE_DMA : gr55xx_hal_i2s.h
- __HAL_I2S_DISABLE_DMA_MODE : gr55xx_hal_i2s.h
- __HAL_I2S_DISABLE_IT : gr55xx_hal_i2s.h
- __HAL_I2S_DISABLE_RX_BLOCK : gr55xx_hal_i2s.h
- __HAL_I2S_DISABLE_RX_CHANNEL : gr55xx_hal_i2s.h
- __HAL_I2S_DISABLE_TX_BLOCK : gr55xx_hal_i2s.h
- __HAL_I2S_DISABLE_TX_CHANNEL : gr55xx_hal_i2s.h
- __HAL_I2S_ENABLE : gr55xx_hal_i2s.h
- __HAL_I2S_ENABLE_CLOCK : gr55xx_hal_i2s.h
- __HAL_I2S_ENABLE_DMA : gr55xx_hal_i2s.h
- __HAL_I2S_ENABLE_DMA_MODE : gr55xx_hal_i2s.h
- __HAL_I2S_ENABLE_IT : gr55xx_hal_i2s.h
- __HAL_I2S_ENABLE_RX_BLOCK : gr55xx_hal_i2s.h
- __HAL_I2S_ENABLE_RX_CHANNEL : gr55xx_hal_i2s.h
- __HAL_I2S_ENABLE_TX_BLOCK : gr55xx_hal_i2s.h
- __HAL_I2S_ENABLE_TX_CHANNEL : gr55xx_hal_i2s.h
- __HAL_I2S_FLUSH_RX_FIFO : gr55xx_hal_i2s.h
- __HAL_I2S_FLUSH_TX_FIFO : gr55xx_hal_i2s.h
- __HAL_I2S_GET_FLAG : gr55xx_hal_i2s.h
- __HAL_I2S_RESET_HANDLE_STATE : gr55xx_hal_i2s.h
- __HAL_I2S_RESET_RXDMA : gr55xx_hal_i2s.h
- __HAL_I2S_RESET_TXDMA : gr55xx_hal_i2s.h
- __HAL_ISO7816_DISABLE_IT : gr55xx_hal_iso7816.h
- __HAL_ISO7816_ENABLE_IT : gr55xx_hal_iso7816.h
- __HAL_ISO7816_IT_GET_IT_FLAG : gr55xx_hal_iso7816.h
- __HAL_LINKDMA : gr55xx_hal_def.h
- __HAL_LOCK : gr55xx_hal_def.h
- __HAL_MSIO_IT_CLEAR_IT : gr55xx_hal_msio.h
- __HAL_MSIO_IT_GET_IT : gr55xx_hal_msio.h
- __HAL_PDM_DISABLE_CLOCK : gr55xx_hal_pdm.h
- __HAL_PDM_ENABLE_CLOCK : gr55xx_hal_pdm.h
- __HAL_PDM_RESET_HANDLE_STATE : gr55xx_hal_pdm.h
- __HAL_PKC_CLEAR_FLAG_IT : gr55xx_hal_pkc.h
- __HAL_PKC_DISABLE : gr55xx_hal_pkc.h
- __HAL_PKC_DISABLE_IT : gr55xx_hal_pkc.h
- __HAL_PKC_ENABLE : gr55xx_hal_pkc.h
- __HAL_PKC_ENABLE_IT : gr55xx_hal_pkc.h
- __HAL_PKC_GET_FLAG : gr55xx_hal_pkc.h
- __HAL_PKC_GET_FLAG_IT : gr55xx_hal_pkc.h
- __HAL_PKC_RESET : gr55xx_hal_pkc.h
- __HAL_PKC_RESET_HANDLE_STATE : gr55xx_hal_pkc.h
- __HAL_PWM_DISABLE : gr55xx_hal_pwm.h
- __HAL_PWM_DISABLE_BREATH : gr55xx_hal_pwm.h
- __HAL_PWM_ENABLE : gr55xx_hal_pwm.h
- __HAL_PWM_ENABLE_BREATH : gr55xx_hal_pwm.h
- __HAL_PWM_RESET_HANDLE_STATE : gr55xx_hal_pwm.h
- __HAL_QSPI_CLEAR_FLAG : gr55xx_hal_qspi.h
- __HAL_QSPI_DISABLE : gr55xx_hal_qspi.h
- __HAL_QSPI_DISABLE_DMARX : gr55xx_hal_qspi.h
- __HAL_QSPI_DISABLE_DMATX : gr55xx_hal_qspi.h
- __HAL_QSPI_DISABLE_IT : gr55xx_hal_qspi.h
- __HAL_QSPI_ENABLE : gr55xx_hal_qspi.h
- __HAL_QSPI_ENABLE_DMARX : gr55xx_hal_qspi.h
- __HAL_QSPI_ENABLE_DMATX : gr55xx_hal_qspi.h
- __HAL_QSPI_ENABLE_IT : gr55xx_hal_qspi.h
- __HAL_QSPI_GET_FLAG : gr55xx_hal_qspi.h
- __HAL_QSPI_GET_IT_SOURCE : gr55xx_hal_qspi.h
- __HAL_QSPI_RESET_HANDLE_STATE : gr55xx_hal_qspi.h
- __HAL_RESET_HANDLE_STATE : gr55xx_hal_def.h
- __HAL_RTC_BUSY_FLAG : gr55xx_hal_rtc.h
- __HAL_RTC_CFG_EFFECT : gr55xx_hal_rtc.h
- __HAL_RTC_CLEAR_FLAG : gr55xx_hal_rtc.h
- __HAL_RTC_DISABLE : gr55xx_hal_rtc.h
- __HAL_RTC_DISABLE_IT : gr55xx_hal_rtc.h
- __HAL_RTC_ENABLE : gr55xx_hal_rtc.h
- __HAL_RTC_ENABLE_IT : gr55xx_hal_rtc.h
- __HAL_RTC_GET_IT_SOURCE : gr55xx_hal_rtc.h
- __HAL_SPI_CLEAR_FLAG : gr55xx_hal_spi.h
- __HAL_SPI_DISABLE : gr55xx_hal_spi.h
- __HAL_SPI_DISABLE_DMARX : gr55xx_hal_spi.h
- __HAL_SPI_DISABLE_DMATX : gr55xx_hal_spi.h
- __HAL_SPI_DISABLE_IT : gr55xx_hal_spi.h
- __HAL_SPI_ENABLE : gr55xx_hal_spi.h
- __HAL_SPI_ENABLE_DMARX : gr55xx_hal_spi.h
- __HAL_SPI_ENABLE_DMATX : gr55xx_hal_spi.h
- __HAL_SPI_ENABLE_IT : gr55xx_hal_spi.h
- __HAL_SPI_GET_FLAG : gr55xx_hal_spi.h
- __HAL_SPI_GET_IT_SOURCE : gr55xx_hal_spi.h
- __HAL_SPI_RESET_HANDLE_STATE : gr55xx_hal_spi.h
- __HAL_TIMER_CLEAR_FLAG_IT : gr55xx_hal_tim.h
- __HAL_TIMER_DISABLE : gr55xx_hal_tim.h
- __HAL_TIMER_DISABLE_IT : gr55xx_hal_tim.h
- __HAL_TIMER_ENABLE : gr55xx_hal_tim.h
- __HAL_TIMER_ENABLE_IT : gr55xx_hal_tim.h
- __HAL_TIMER_GET_FLAG_IT : gr55xx_hal_tim.h
- __HAL_TIMER_RESET_HANDLE_STATE : gr55xx_hal_tim.h
- __HAL_UART_DISABLE_IT : gr55xx_hal_uart.h
- __HAL_UART_ENABLE_IT : gr55xx_hal_uart.h
- __HAL_UART_RESET_HANDLE_STATE : gr55xx_hal_uart.h
- __HAL_UART_SEND_REQ : gr55xx_hal_uart.h
- __HAL_UNLOCK : gr55xx_hal_def.h
- __HAL_XQSPI_DISABLE_CACHE : gr55xx_hal_xqspi.h
- __HAL_XQSPI_DISABLE_QSPI : gr55xx_hal_xqspi.h
- __HAL_XQSPI_DISABLE_XIP : gr55xx_hal_xqspi.h
- __HAL_XQSPI_ENABLE_CACHE : gr55xx_hal_xqspi.h
- __HAL_XQSPI_ENABLE_QSPI : gr55xx_hal_xqspi.h
- __HAL_XQSPI_ENABLE_XIP : gr55xx_hal_xqspi.h
- __HAL_XQSPI_GET_FLAG : gr55xx_hal_xqspi.h
- __HAL_XQSPI_RESET_HANDLE_STATE : gr55xx_hal_xqspi.h
- __LL_I2C_CONVERT_CLK_SSL_CNT : gr55xx_ll_i2c.h
- __LL_I2C_CONVERT_SPEED_MODE : gr55xx_ll_i2c.h
- __LL_UART_DIV : gr55xx_ll_uart.h
- __LL_UART_DLF : gr55xx_ll_uart.h