Here is a list of all file members with links to the files they belong to:

### - e -

- ecc_curve_init_t : gr55xx_hal_pkc.h
- ECC_KEY_SIZE : gr55xx_efuse_layout.h
- ecc_point_t : gr55xx_hal_pkc.h
- ECC_U32_LENGTH : gr55xx_ll_pkc.h
- EFUSE_BT_ADDR_SIZE : gr55xx_efuse_layout.h
- EFUSE_CHIP_ID_SIZE : gr55xx_efuse_layout.h
- EFUSE_CHIP_UID_SIZE : gr55xx_efuse_layout.h
- EFUSE_FLAG_CRC_CHECK_DONE : gr55xx_hal_efuse.h
- EFUSE_FLAG_CRC_CHECK_SUCCESS : gr55xx_hal_efuse.h
- EFUSE_FLAG_INIT_CHECK_DONE : gr55xx_hal_efuse.h
- EFUSE_FLAG_INIT_CHECK_SUCCESS : gr55xx_hal_efuse.h
- EFUSE_FLAG_READ_TRIM_DONE : gr55xx_hal_efuse.h
- EFUSE_FLAG_TEST_DONE : gr55xx_hal_efuse.h
- EFUSE_FLAG_WRITE_DONE : gr55xx_hal_efuse.h
- EFUSE_FLAG_WRITE_KEYRAM_BUSY : gr55xx_hal_efuse.h
- efuse_handle_t : gr55xx_hal_efuse.h
- efuse_init_t : gr55xx_hal_efuse.h
- EFUSE_IO_LDO_BYPASS_MASK : gr55xx_efuse_layout.h
- EFUSE_IO_LDO_SEL_MASK : gr55xx_efuse_layout.h
- EFUSE_OFFSET_BBLK_CHIP_ID : gr55xx_hal_efuse.h
- EFUSE_OFFSET_BBLK_CONFIG : gr55xx_hal_efuse.h
- EFUSE_OFFSET_BBLK_CRC32 : gr55xx_hal_efuse.h
- EFUSE_OFFSET_BBLK_DATA_KEY : gr55xx_hal_efuse.h
- EFUSE_OFFSET_BBLK_ECC_KEY : gr55xx_hal_efuse.h
- EFUSE_OFFSET_BBLK_EncMode : gr55xx_hal_efuse.h
- EFUSE_OFFSET_BBLK_FW_KEY : gr55xx_hal_efuse.h
- EFUSE_OFFSET_BBLK_FW_PUBLICKEY : gr55xx_hal_efuse.h
- EFUSE_OFFSET_BBLK_HMAC_KEY : gr55xx_hal_efuse.h
- EFUSE_OFFSET_BBLK_PRODUCT_ID : gr55xx_hal_efuse.h
- EFUSE_OFFSET_BBLK_ROOT_PUBLICKEY : gr55xx_hal_efuse.h
- EFUSE_OFFSET_BBLK_SWD : gr55xx_hal_efuse.h
- EFUSE_OFFSET_BBLK_TRIM : gr55xx_hal_efuse.h
- EFUSE_OFFSET_END : gr55xx_hal_efuse.h
- EFUSE_OFFSET_MBLK_CHIP_ID : gr55xx_hal_efuse.h
- EFUSE_OFFSET_MBLK_CONFIG : gr55xx_hal_efuse.h
- EFUSE_OFFSET_MBLK_CRC32 : gr55xx_hal_efuse.h
- EFUSE_OFFSET_MBLK_DATA_KEY : gr55xx_hal_efuse.h
- EFUSE_OFFSET_MBLK_ECC_KEY : gr55xx_hal_efuse.h
- EFUSE_OFFSET_MBLK_EncMode : gr55xx_hal_efuse.h
- EFUSE_OFFSET_MBLK_FW_KEY : gr55xx_hal_efuse.h
- EFUSE_OFFSET_MBLK_FW_PUBLICKEY : gr55xx_hal_efuse.h
- EFUSE_OFFSET_MBLK_HMAC_KEY : gr55xx_hal_efuse.h
- EFUSE_OFFSET_MBLK_PRODUCT_ID : gr55xx_hal_efuse.h
- EFUSE_OFFSET_MBLK_ROOT_PUBLICKEY : gr55xx_hal_efuse.h
- EFUSE_OFFSET_MBLK_SWD : gr55xx_hal_efuse.h
- EFUSE_OFFSET_MBLK_TRIM : gr55xx_hal_efuse.h
- EFUSE_OFFSET_USER_DSVD : gr55xx_hal_efuse.h
- EFUSE_PRODUCT_ID_SIZE : gr55xx_efuse_layout.h
- EFUSE_TRIM_PATTERN : gr55xx_efuse_layout.h
- ESL_ADDR_ESL_ID_BROAD_ADDR : esls.h , esls_c.h
- ESL_ADDR_INVALID_GRP_ID : esls_c.h
- ESL_ADDR_LEN : esls.h
- esl_ap_adv_param_fast_set() : esls_c.h
- ESL_BASIC_STATE_ACTIVE_LED_POS : esls_c.h
- ESL_BASIC_STATE_DISP_UPDATE_POS : esls_c.h
- ESL_BASIC_STATE_LED_UPDATE_POS : esls_c.h
- ESL_BASIC_STATE_SERV_NEED_POS : esls_c.h
- ESL_BASIC_STATE_SYNC_POS : esls_c.h
- ESL_CMD_OPCODE_DISP_IMAGE : esls.h , esls_c.h
- ESL_CMD_OPCODE_DISP_TIM_IMAGE : esls.h , esls_c.h
- ESL_CMD_OPCODE_FACTORY_RST : esls.h , esls_c.h
- ESL_CMD_OPCODE_LED_CTL : esls.h , esls_c.h
- ESL_CMD_OPCODE_LED_TIM_CTL : esls.h , esls_c.h
- ESL_CMD_OPCODE_PING : esls.h , esls_c.h
- ESL_CMD_OPCODE_RD_SENSOR_DATA : esls.h , esls_c.h
- ESL_CMD_OPCODE_REFRESH_DISP : esls.h , esls_c.h
- ESL_CMD_OPCODE_SRV_RST : esls.h , esls_c.h
- esl_cmd_opcode_t : esls.h , esls_c.h
- ESL_CMD_OPCODE_UNASSOCIATE_AP : esls.h , esls_c.h
- ESL_CMD_OPCODE_UPDATE_COMP : esls.h , esls_c.h
- ESL_CMD_OPCODE_VEND_SPEC_TAG : esls_c.h
- ESL_CTL_PT_SENSOR_DATA_MAX_LEN : esls.h
- ESL_CTL_PT_TLV_MAX_LEN : esls.h , esls_c.h
- ESL_CTL_PT_TLV_MIN_LEN : esls.h
- ESL_DISP_TYPE_BLACK_WHITE : esls.h
- ESL_DISP_TYPE_EIGHT_GRAY_SCALE : esls.h
- ESL_DISP_TYPE_FOUR_GRAY_SCALE : esls.h
- ESL_DISP_TYPE_FULL_RGB : esls.h
- ESL_DISP_TYPE_RED_BLACK_WHITE : esls.h
- ESL_DISP_TYPE_RED_YELLOW_BLACK_WHITE : esls.h
- ESL_DISP_TYPE_SEVEN_COLOR : esls.h
- ESL_DISP_TYPE_SIXTEEN_COLOR : esls.h
- ESL_DISP_TYPE_SIXTEEN_GRAY_SCALE : esls.h
- ESL_DISP_TYPE_T : esls.h
- ESL_DISP_TYPE_THREE_GRAY_SCALE : esls.h
- ESL_DISP_TYPE_YELLOW_BLACK_WHITE : esls.h
- ESL_IV_LEN : esls.h
- ESL_LED_INFOR_TYPE_MON : esls.h
- ESL_LED_INFOR_TYPE_RGB : esls.h
- ESL_MAX_VAL_LEN : esls.h
- ESL_RSP_ERR_CODE_CAPACITY_LIMIT : esls.h , esls_c.h
- ESL_RSP_ERR_CODE_IMAGE_NOT_AVAILABLE : esls.h , esls_c.h
- ESL_RSP_ERR_CODE_IMPLAUSIBLE_ABS_TIM : esls.h , esls_c.h
- ESL_RSP_ERR_CODE_INSUFF_BATTERY : esls.h , esls_c.h
- ESL_RSP_ERR_CODE_INSUFF_RESOURCE : esls.h , esls_c.h
- ESL_RSP_ERR_CODE_INVALID_IMAGE_IDX : esls.h , esls_c.h
- ESL_RSP_ERR_CODE_INVALID_OPCODE : esls.h , esls_c.h
- ESL_RSP_ERR_CODE_INVALID_PARAM : esls.h , esls_c.h
- ESL_RSP_ERR_CODE_INVALID_STATE : esls.h , esls_c.h
- ESL_RSP_ERR_CODE_MAX : esls.h , esls_c.h
- ESL_RSP_ERR_CODE_QUEUE_FULL : esls.h , esls_c.h
- ESL_RSP_ERR_CODE_RETRY : esls_c.h , esls.h
- ESL_RSP_ERR_CODE_RFU : esls.h , esls_c.h
- esl_rsp_err_code_t : esls.h , esls_c.h
- ESL_RSP_ERR_CODE_UNSPEC : esls.h , esls_c.h
- ESL_RSP_ERR_CODE_VEND_BEGIN : esls.h , esls_c.h
- ESL_RSP_ERR_CODE_VEND_NO_ERR : esls.h , esls_c.h
- ESL_RSP_KEY_MATERIAL_LEN : esls.h
- ESL_RSP_OPCODE_BASIC_STATE : esls.h , esls_c.h
- ESL_RSP_OPCODE_DISP_STATE : esls.h , esls_c.h
- ESL_RSP_OPCODE_ERR : esls.h , esls_c.h
- ESL_RSP_OPCODE_LED_STATE : esls.h , esls_c.h
- ESL_RSP_OPCODE_SENSOR_TAG : esls.h , esls_c.h
- esl_rsp_opcode_t : esls.h , esls_c.h
- ESL_RSP_OPCODE_VEND_TAG : esls.h , esls_c.h
- ESL_SESSION_KEY_LEN : esls.h
- ESL_STATE_MAX : esls.h
- ESL_STATE_T : esls.h
- ESL_SYNC_STATE_T : esls.h
- ESL_TLV_CMD_CHECK : esls_c.h
- ESL_TLV_CMD_LEN : esls.h , esls_c.h
- ESL_TLV_CMD_TAG : esls.h , esls_c.h
- ESL_VEND_TAG : esls.h
- ESL_VENDOR_DATA_ERR_CKSUM : esls.h , esls_c.h
- ESL_VENDOR_DATA_ERR_LEN : esls.h , esls_c.h
- esl_vendor_data_err_t : esls.h , esls_c.h
- ESL_VENDOR_DATA_MAX_LEN : esls.h
- ESL_VENDOR_DATA_NO_ERR : esls.h , esls_c.h
- ESL_VENDOR_IMAGE_END_NTF : esls.h , esls_c.h
- ESL_VENDOR_IMAGE_START_REQ : esls.h , esls_c.h
- ESL_VENDOR_IMAGE_START_RSP : esls.h , esls_c.h
- ESL_VENDOR_OPCODE_MAX : esls.h , esls_c.h
- esl_vendor_opcode_t : esls.h , esls_c.h
- ESL_VENDOR_REQ_BD_ADDR : esls.h , esls_c.h
- ESL_VENDOR_REQ_DEVICE_NAME : esls.h , esls_c.h
- ESL_VENDOR_RSP_BD_ADDR : esls.h , esls_c.h
- ESL_VENDOR_RSP_DEVICE_NAME : esls.h , esls_c.h
- esls_active_led_state_get() : esls.h
- esls_active_led_state_set() : esls.h
- esls_base_state_send() : esls.h
- ESLS_C_AP_SYNC_KEY_FLAG : esls_c.h
- esls_c_ctrl_point_notify_set() : esls_c.h
- esls_c_disc_srvc_start() : esls_c.h
- esls_c_disp_info_read() : esls_c.h
- esls_c_esl_addr_set() : esls_c.h
- esls_c_esl_current_abs_time_set() : esls_c.h
- esls_c_esl_disp_image() : esls_c.h
- esls_c_esl_disp_time_image() : esls_c.h
- esls_c_esl_factory_reset() : esls_c.h
- ESLS_C_ESL_KEY_FLAG_MAX : esls_c.h
- esls_c_esl_key_set() : esls_c.h
- esls_c_esl_led_ctl() : esls_c.h
- esls_c_esl_led_time_ctl() : esls_c.h
- esls_c_esl_ping() : esls_c.h
- esls_c_esl_read_sensor_data() : esls_c.h
- esls_c_esl_refresh_disp() : esls_c.h
- ESLS_C_ESL_RSP_KEY_FLAG : esls_c.h
- esls_c_esl_sent_buffer_register() : esls_c.h
- esls_c_esl_service_reset() : esls_c.h
- esls_c_esl_sync_disp_image() : esls_c.h
- esls_c_esl_sync_disp_time_image() : esls_c.h
- esls_c_esl_sync_factory_reset() : esls_c.h
- esls_c_esl_sync_led_ctl() : esls_c.h
- esls_c_esl_sync_led_time_ctl() : esls_c.h
- esls_c_esl_sync_ping() : esls_c.h
- esls_c_esl_sync_read_sensor_data() : esls_c.h
- esls_c_esl_sync_refresh_disp() : esls_c.h
- esls_c_esl_sync_service_reset() : esls_c.h
- esls_c_esl_sync_unassociate_from_ap() : esls_c.h
- esls_c_esl_sync_update_complete() : esls_c.h
- esls_c_esl_sync_vendor_cmd() : esls_c.h
- esls_c_esl_unassociate_from_ap() : esls_c.h
- esls_c_esl_update_complete() : esls_c.h
- esls_c_esl_vendor_cmd() : esls_c.h
- ESLS_C_EVT_AP_SYNC_KEY_SET_SUCCESS : esls_c.h
- ESLS_C_EVT_CTRL_POINT_CCCD_SET : esls_c.h
- ESLS_C_EVT_CTRL_POINT_RSP_RECEIVE : esls_c.h
- ESLS_C_EVT_CTRL_POINT_SET_RSP : esls_c.h
- ESLS_C_EVT_DISCOVERY_COMPLETE : esls_c.h
- ESLS_C_EVT_DISCOVERY_FAIL : esls_c.h
- ESLS_C_EVT_ESL_ABS_TIM_SET_SUCCESS : esls_c.h
- ESLS_C_EVT_ESL_ADDR_SET_SUCCESS : esls_c.h
- ESLS_C_EVT_ESL_DISP_READ_INFO : esls_c.h
- ESLS_C_EVT_ESL_IMAGE_READ_INFO : esls_c.h
- ESLS_C_EVT_ESL_LED_READ_INFO : esls_c.h
- ESLS_C_EVT_ESL_RSP_KEY_SET_SUCCESS : esls_c.h
- ESLS_C_EVT_ESL_SENSOR_READ_INFO : esls_c.h
- ESLS_C_EVT_ESL_SYNC_RSP_RECEIVE : esls_c.h
- esls_c_evt_handler_t : esls_c.h
- ESLS_C_EVT_INVALID : esls_c.h
- esls_c_evt_type_t : esls_c.h
- ESLS_C_EVT_WRITE_OP_ERR : esls_c.h
- esls_c_image_info_read() : esls_c.h
- esls_c_key_type_t : esls_c.h
- esls_c_led_info_read() : esls_c.h
- esls_c_sensor_info_read() : esls_c.h
- ESLS_CHAR_DISPLAY_INFOR_SUP : esls.h
- ESLS_CHAR_IMAGE_INFOR_SUP : esls.h
- ESLS_CHAR_LED_INFOR_SUP : esls.h
- ESLS_CHAR_MANDATORY : esls.h
- ESLS_CHAR_SENSOR_INFOR_SUP : esls.h
- esls_client_init() : esls_c.h
- ESLS_CONFIG_ABS_TIME_MASK : esls.h
- ESLS_CONFIG_ADDR_MASK : esls.h
- ESLS_CONFIG_COMPLETE_MASK : esls.h
- ESLS_CONFIG_RSP_KEY_MASK : esls.h
- ESLS_CONFIG_SYNC_KEY_MASK : esls.h
- ESLS_CONNECTION_MAX : esls.h
- esls_display_cmd_t : esls.h
- esls_display_infor_t : esls.h
- esls_display_state_send() : esls.h
- esls_ecp_cmd_t : esls.h
- esls_err_state_send() : esls.h
- ESLS_EVT_CURRENT_ABS_TIM : esls.h
- ESLS_EVT_DISPLAY_IMAGE : esls.h
- ESLS_EVT_DISPLAY_TIMED_IMAGE : esls.h
- ESLS_EVT_FACTORY_RESET : esls.h
- esls_evt_handler_t : esls.h
- ESLS_EVT_LED_CTL : esls.h
- ESLS_EVT_LED_TIMED_CTL : esls.h
- ESLS_EVT_NO_NEED_PROC : esls.h
- ESLS_EVT_NOTIFICATION_DISABLED : esls.h
- ESLS_EVT_NOTIFICATION_ENABLED : esls.h
- ESLS_EVT_READ_SENSOR_DATA : esls.h
- ESLS_EVT_REFRESH_DISPLAY : esls.h
- ESLS_EVT_SERVICE_RESET : esls.h
- ESLS_EVT_TX_DATA_SENT : esls.h
- esls_evt_type_t : esls.h
- ESLS_EVT_UNASSOCIATE_FROM_AP : esls.h
- ESLS_EVT_WRITE_VEND_COMMAND : esls.h
- esls_get_state_machine() : esls.h
- esls_key_material_t : esls.h
- esls_led_cmd_t : esls.h
- esls_led_state_send() : esls.h
- ESLS_NVDS_PARAM_ID_T : esls.h
- esls_pending_display_update_state_get() : esls.h
- esls_pending_display_update_state_set() : esls.h
- esls_pending_led_update_state_get() : esls.h
- esls_pending_led_update_state_set() : esls.h
- esls_sensor_size00 : esls.h
- esls_sensor_size01 : esls.h
- esls_sensor_value_send() : esls.h
- esls_service_init() : esls.h
- esls_service_need_state_get() : esls.h
- esls_service_need_state_set() : esls.h
- esls_service_nvds_load_flag_get() : esls.h
- esls_service_reset() : esls.h
- esls_service_start_handle_get() : esls.h
- esls_set_state_machine() : esls.h
- esls_sync_past_param_set() : esls.h
- esls_sync_to_ap_state_get() : esls.h
- esls_sync_to_ap_state_set() : esls.h
- esls_tlv_format_t : esls.h
- esls_tlv_response_send() : esls.h
- esls_user_payload_prepare() : esls.h
- esls_user_payload_send() : esls.h
- EVENT_APP_TIMER_START : gr55xx_pwr.h
- EVENT_APP_TIMER_STOP : gr55xx_pwr.h
- EXFLASH_ALIAS_ADDR : gr55xx_hal_exflash.h
- EXFLASH_ALIAS_OFFSET : gr55xx_hal_exflash.h
- EXFLASH_DUAL_PAGE_TYPE : gr55xx_hal_exflash.h
- EXFLASH_END_ADDR : gr55xx_hal_exflash.h
- EXFLASH_ERASE_CHIP : gr55xx_hal_exflash.h
- EXFLASH_ERASE_SECTOR : gr55xx_hal_exflash.h
- exflash_handle_t : gr55xx_hal_exflash.h
- exflash_hp_init_t : gr55xx_hal_exflash.h
- EXFLASH_LOCK_AREA_ALL : gr55xx_hal_exflash.h
- EXFLASH_LOCK_AREA_BOTTOM_16K : gr55xx_hal_exflash.h
- EXFLASH_LOCK_AREA_BOTTOM_32K : gr55xx_hal_exflash.h
- EXFLASH_LOCK_AREA_BOTTOM_4K : gr55xx_hal_exflash.h
- EXFLASH_LOCK_AREA_BOTTOM_8K : gr55xx_hal_exflash.h
- EXFLASH_LOCK_AREA_LOWER_127_128 : gr55xx_hal_exflash.h
- EXFLASH_LOCK_AREA_LOWER_15_16 : gr55xx_hal_exflash.h
- EXFLASH_LOCK_AREA_LOWER_1_2 : gr55xx_hal_exflash.h
- EXFLASH_LOCK_AREA_LOWER_1_4 : gr55xx_hal_exflash.h
- EXFLASH_LOCK_AREA_LOWER_1_8 : gr55xx_hal_exflash.h
- EXFLASH_LOCK_AREA_LOWER_31_32 : gr55xx_hal_exflash.h
- EXFLASH_LOCK_AREA_LOWER_3_4 : gr55xx_hal_exflash.h
- EXFLASH_LOCK_AREA_LOWER_63_64 : gr55xx_hal_exflash.h
- EXFLASH_LOCK_AREA_LOWER_7_8 : gr55xx_hal_exflash.h
- EXFLASH_LOCK_AREA_NONE : gr55xx_hal_exflash.h
- EXFLASH_LOCK_AREA_TOP_16K : gr55xx_hal_exflash.h
- EXFLASH_LOCK_AREA_TOP_32K : gr55xx_hal_exflash.h
- EXFLASH_LOCK_AREA_TOP_4K : gr55xx_hal_exflash.h
- EXFLASH_LOCK_AREA_TOP_8K : gr55xx_hal_exflash.h
- EXFLASH_LOCK_AREA_UPPER_127_128 : gr55xx_hal_exflash.h
- EXFLASH_LOCK_AREA_UPPER_15_16 : gr55xx_hal_exflash.h
- EXFLASH_LOCK_AREA_UPPER_1_2 : gr55xx_hal_exflash.h
- EXFLASH_LOCK_AREA_UPPER_1_4 : gr55xx_hal_exflash.h
- EXFLASH_LOCK_AREA_UPPER_1_8 : gr55xx_hal_exflash.h
- EXFLASH_LOCK_AREA_UPPER_31_32 : gr55xx_hal_exflash.h
- EXFLASH_LOCK_AREA_UPPER_3_4 : gr55xx_hal_exflash.h
- EXFLASH_LOCK_AREA_UPPER_63_64 : gr55xx_hal_exflash.h
- EXFLASH_LOCK_AREA_UPPER_7_8 : gr55xx_hal_exflash.h
- EXFLASH_QUAD_PAGE_TYPE : gr55xx_hal_exflash.h
- EXFLASH_SINGLE_PAGE_TYPE : gr55xx_hal_exflash.h
- EXFLASH_SIZE : gr55xx_hal_exflash.h
- EXFLASH_SIZE_CHIP_BYTES : gr55xx_hal_exflash.h
- EXFLASH_SIZE_PAGE_BYTES : gr55xx_hal_exflash.h
- EXFLASH_SIZE_SECTOR_BYTES : gr55xx_hal_exflash.h
- EXFLASH_START_ADDR : gr55xx_hal_exflash.h
- exflash_timing_param_t : gr55xx_hal_exflash.h
- EXTRA_DEVICE_NUM_CLK_CALIB : gr55xx_hal_pwr_mgmt.h
- EXTRA_DEVICE_NUM_UNUSED0 : gr55xx_hal_pwr_mgmt.h
- EXTRA_DEVICE_NUM_UNUSED1 : gr55xx_hal_pwr_mgmt.h
- EXTRA_DEVICE_NUM_UNUSED2 : gr55xx_hal_pwr_mgmt.h
- extra_device_number_t : gr55xx_hal_pwr_mgmt.h
- extra_devices_handle : gr55xx_hal_pwr_mgmt.h
- extra_devices_resume_cb : gr55xx_hal_pwr_mgmt.h
- extra_devices_suspend_cb : gr55xx_hal_pwr_mgmt.h