Macros
address size for concurrent xip mode
Peripheral Driver » HAL Driver » QSPI » Defines » QSPI Exported Constants

## Macros
#define | QSPI_CONCURRENT_XIP_ADDRSIZE_0BIT LL_QSPI_CONCURRENT_XIP_ADDRSIZE_0BIT
#define | QSPI_CONCURRENT_XIP_ADDRSIZE_4BIT LL_QSPI_CONCURRENT_XIP_ADDRSIZE_4BIT
#define | QSPI_CONCURRENT_XIP_ADDRSIZE_8BIT LL_QSPI_CONCURRENT_XIP_ADDRSIZE_8BIT
#define | QSPI_CONCURRENT_XIP_ADDRSIZE_12BIT LL_QSPI_CONCURRENT_XIP_ADDRSIZE_12BIT
#define | QSPI_CONCURRENT_XIP_ADDRSIZE_16BIT LL_QSPI_CONCURRENT_XIP_ADDRSIZE_16BIT
#define | QSPI_CONCURRENT_XIP_ADDRSIZE_20BIT LL_QSPI_CONCURRENT_XIP_ADDRSIZE_20BIT
#define | QSPI_CONCURRENT_XIP_ADDRSIZE_24BIT LL_QSPI_CONCURRENT_XIP_ADDRSIZE_24BIT
#define | QSPI_CONCURRENT_XIP_ADDRSIZE_28BIT LL_QSPI_CONCURRENT_XIP_ADDRSIZE_28BIT
#define | QSPI_CONCURRENT_XIP_ADDRSIZE_32BIT LL_QSPI_CONCURRENT_XIP_ADDRSIZE_32BIT
#define | QSPI_CONCURRENT_XIP_ADDRSIZE_36BIT LL_QSPI_CONCURRENT_XIP_ADDRSIZE_36BIT
#define | QSPI_CONCURRENT_XIP_ADDRSIZE_40BIT LL_QSPI_CONCURRENT_XIP_ADDRSIZE_40BIT
#define | QSPI_CONCURRENT_XIP_ADDRSIZE_44BIT LL_QSPI_CONCURRENT_XIP_ADDRSIZE_44BIT
#define | QSPI_CONCURRENT_XIP_ADDRSIZE_48BIT LL_QSPI_CONCURRENT_XIP_ADDRSIZE_48BIT
#define | QSPI_CONCURRENT_XIP_ADDRSIZE_52BIT LL_QSPI_CONCURRENT_XIP_ADDRSIZE_52BIT
#define | QSPI_CONCURRENT_XIP_ADDRSIZE_56BIT LL_QSPI_CONCURRENT_XIP_ADDRSIZE_56BIT
#define | QSPI_CONCURRENT_XIP_ADDRSIZE_60BIT LL_QSPI_CONCURRENT_XIP_ADDRSIZE_60BIT

## Detailed Description

## Macro Definition Documentation

## ◆ QSPI_CONCURRENT_XIP_ADDRSIZE_0BIT

#define QSPI_CONCURRENT_XIP_ADDRSIZE_0BIT LL_QSPI_CONCURRENT_XIP_ADDRSIZE_0BIT

Address length for QSPI XIP transfer: 0 bits

Definition at line 595 of file gr55xx_hal_qspi.h.

## ◆ QSPI_CONCURRENT_XIP_ADDRSIZE_12BIT

#define QSPI_CONCURRENT_XIP_ADDRSIZE_12BIT LL_QSPI_CONCURRENT_XIP_ADDRSIZE_12BIT

Address length for QSPI XIP transfer: 12 bits

Definition at line 598 of file gr55xx_hal_qspi.h.

## ◆ QSPI_CONCURRENT_XIP_ADDRSIZE_16BIT

#define QSPI_CONCURRENT_XIP_ADDRSIZE_16BIT LL_QSPI_CONCURRENT_XIP_ADDRSIZE_16BIT

Address length for QSPI XIP transfer: 16 bits

Definition at line 599 of file gr55xx_hal_qspi.h.

## ◆ QSPI_CONCURRENT_XIP_ADDRSIZE_20BIT

#define QSPI_CONCURRENT_XIP_ADDRSIZE_20BIT LL_QSPI_CONCURRENT_XIP_ADDRSIZE_20BIT

Address length for QSPI XIP transfer: 20 bits

Definition at line 600 of file gr55xx_hal_qspi.h.

## ◆ QSPI_CONCURRENT_XIP_ADDRSIZE_24BIT

#define QSPI_CONCURRENT_XIP_ADDRSIZE_24BIT LL_QSPI_CONCURRENT_XIP_ADDRSIZE_24BIT

Address length for QSPI XIP transfer: 24 bits

Definition at line 601 of file gr55xx_hal_qspi.h.

## ◆ QSPI_CONCURRENT_XIP_ADDRSIZE_28BIT

#define QSPI_CONCURRENT_XIP_ADDRSIZE_28BIT LL_QSPI_CONCURRENT_XIP_ADDRSIZE_28BIT

Address length for QSPI XIP transfer: 28 bits

Definition at line 602 of file gr55xx_hal_qspi.h.

## ◆ QSPI_CONCURRENT_XIP_ADDRSIZE_32BIT

#define QSPI_CONCURRENT_XIP_ADDRSIZE_32BIT LL_QSPI_CONCURRENT_XIP_ADDRSIZE_32BIT

Address length for QSPI XIP transfer: 32 bits

Definition at line 603 of file gr55xx_hal_qspi.h.

## ◆ QSPI_CONCURRENT_XIP_ADDRSIZE_36BIT

#define QSPI_CONCURRENT_XIP_ADDRSIZE_36BIT LL_QSPI_CONCURRENT_XIP_ADDRSIZE_36BIT

Address length for QSPI XIP transfer: 36 bits

Definition at line 604 of file gr55xx_hal_qspi.h.

## ◆ QSPI_CONCURRENT_XIP_ADDRSIZE_40BIT

#define QSPI_CONCURRENT_XIP_ADDRSIZE_40BIT LL_QSPI_CONCURRENT_XIP_ADDRSIZE_40BIT

Address length for QSPI XIP transfer: 40 bits

Definition at line 605 of file gr55xx_hal_qspi.h.

## ◆ QSPI_CONCURRENT_XIP_ADDRSIZE_44BIT

#define QSPI_CONCURRENT_XIP_ADDRSIZE_44BIT LL_QSPI_CONCURRENT_XIP_ADDRSIZE_44BIT

Address length for QSPI XIP transfer: 44 bits

Definition at line 606 of file gr55xx_hal_qspi.h.

## ◆ QSPI_CONCURRENT_XIP_ADDRSIZE_48BIT

#define QSPI_CONCURRENT_XIP_ADDRSIZE_48BIT LL_QSPI_CONCURRENT_XIP_ADDRSIZE_48BIT

Address length for QSPI XIP transfer: 48 bits

Definition at line 607 of file gr55xx_hal_qspi.h.

## ◆ QSPI_CONCURRENT_XIP_ADDRSIZE_4BIT

#define QSPI_CONCURRENT_XIP_ADDRSIZE_4BIT LL_QSPI_CONCURRENT_XIP_ADDRSIZE_4BIT

Address length for QSPI XIP transfer: 4 bits

Definition at line 596 of file gr55xx_hal_qspi.h.

## ◆ QSPI_CONCURRENT_XIP_ADDRSIZE_52BIT

#define QSPI_CONCURRENT_XIP_ADDRSIZE_52BIT LL_QSPI_CONCURRENT_XIP_ADDRSIZE_52BIT

Address length for QSPI XIP transfer: 52 bits

Definition at line 608 of file gr55xx_hal_qspi.h.

## ◆ QSPI_CONCURRENT_XIP_ADDRSIZE_56BIT

#define QSPI_CONCURRENT_XIP_ADDRSIZE_56BIT LL_QSPI_CONCURRENT_XIP_ADDRSIZE_56BIT

Address length for QSPI XIP transfer: 56 bits

Definition at line 609 of file gr55xx_hal_qspi.h.

## ◆ QSPI_CONCURRENT_XIP_ADDRSIZE_60BIT

#define QSPI_CONCURRENT_XIP_ADDRSIZE_60BIT LL_QSPI_CONCURRENT_XIP_ADDRSIZE_60BIT

Address length for QSPI XIP transfer: 60 bits

Definition at line 610 of file gr55xx_hal_qspi.h.

## ◆ QSPI_CONCURRENT_XIP_ADDRSIZE_8BIT

#define QSPI_CONCURRENT_XIP_ADDRSIZE_8BIT LL_QSPI_CONCURRENT_XIP_ADDRSIZE_8BIT

Address length for QSPI XIP transfer: 8 bits

Definition at line 597 of file gr55xx_hal_qspi.h.