Macros
instruction size for concurrent xip mode
Peripheral Driver » HAL Driver » QSPI » Defines » QSPI Exported Constants

## Macros
#define | QSPI_CONCURRENT_XIP_INSTSIZE_0BIT LL_QSPI_CONCURRENT_XIP_INSTSIZE_0BIT
#define | QSPI_CONCURRENT_XIP_INSTSIZE_4BIT LL_QSPI_CONCURRENT_XIP_INSTSIZE_4BIT
#define | QSPI_CONCURRENT_XIP_INSTSIZE_8BIT LL_QSPI_CONCURRENT_XIP_INSTSIZE_8BIT
#define | QSPI_CONCURRENT_XIP_INSTSIZE_16BIT LL_QSPI_CONCURRENT_XIP_INSTSIZE_16BIT

## Detailed Description

## Macro Definition Documentation

## ◆ QSPI_CONCURRENT_XIP_INSTSIZE_0BIT

#define QSPI_CONCURRENT_XIP_INSTSIZE_0BIT LL_QSPI_CONCURRENT_XIP_INSTSIZE_0BIT

no instruction

Definition at line 586 of file gr55xx_hal_qspi.h.

## ◆ QSPI_CONCURRENT_XIP_INSTSIZE_16BIT

#define QSPI_CONCURRENT_XIP_INSTSIZE_16BIT LL_QSPI_CONCURRENT_XIP_INSTSIZE_16BIT

instruction size equals 16bits

Definition at line 589 of file gr55xx_hal_qspi.h.

## ◆ QSPI_CONCURRENT_XIP_INSTSIZE_4BIT

#define QSPI_CONCURRENT_XIP_INSTSIZE_4BIT LL_QSPI_CONCURRENT_XIP_INSTSIZE_4BIT

instruction size equals 4bits

Definition at line 587 of file gr55xx_hal_qspi.h.

## ◆ QSPI_CONCURRENT_XIP_INSTSIZE_8BIT

#define QSPI_CONCURRENT_XIP_INSTSIZE_8BIT LL_QSPI_CONCURRENT_XIP_INSTSIZE_8BIT

instruction size equals 8bits

Definition at line 588 of file gr55xx_hal_qspi.h.