### - d -

- DATA_KEY_SIZE : gr55xx_efuse_layout.h
- DBE_SET : gr55xx_ll_gpio.h
- DFU_IMG_INFO_PATTERN : gr55xx_dfu.h
- DIS_11073_BODY_CONTINUA : dis.h
- DIS_11073_BODY_EMPTY : dis.h
- DIS_11073_BODY_EXP : dis.h
- DIS_11073_BODY_IEEE : dis.h
- DIS_C_11073_BODY_CONTINUA : dis_c.h
- DIS_C_11073_BODY_EMPTY : dis_c.h
- DIS_C_11073_BODY_EXP : dis_c.h
- DIS_C_11073_BODY_IEEE : dis_c.h
- DIS_C_CONNECTION_MAX : dis_c.h
- DIS_C_STRING_LEN_MAX : dis_c.h
- DIS_CHAR_11073_CERT_DATA_SUP : dis.h
- DIS_CHAR_FIRMWARE_REV_SUP : dis.h
- DIS_CHAR_FULL : dis.h
- DIS_CHAR_HARDWARE_REV_SUP : dis.h
- DIS_CHAR_MANUFACTURER_NAME_SUP : dis.h
- DIS_CHAR_MODEL_NUMBER_SUP : dis.h
- DIS_CHAR_PNP_ID_SUP : dis.h
- DIS_CHAR_SERIAL_NUMBER_SUP : dis.h
- DIS_CHAR_SOFTWARE_REV_SUP : dis.h
- DIS_CHAR_SYSTEM_ID_SUP : dis.h
- DIS_CONNECTION_MAX : dis.h
- DIS_IEEE_CERTIF_MIN_LEN : dis.h
- DIS_PNP_ID_LEN : dis.h
- DIS_SYS_ID_LEN : dis.h
- DIS_VAL_MAX_LEN : dis.h
- DMA0_REQUEST_I2C2_RX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA0_REQUEST_I2C2_TX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA0_REQUEST_I2C3_RX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA0_REQUEST_I2C3_TX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA0_REQUEST_I2C4_RX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA0_REQUEST_I2C4_TX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA0_REQUEST_I2C5_RX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA0_REQUEST_I2C5_TX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA0_REQUEST_MEM : gr55xx_hal_dma.h
- DMA0_REQUEST_OSPI_RX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA0_REQUEST_OSPI_TX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA0_REQUEST_QSPI0_RX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA0_REQUEST_QSPI0_TX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA0_REQUEST_QSPI1_RX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA0_REQUEST_QSPI1_TX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA0_REQUEST_SNSADC : gr55xx_hal_dma.h
- DMA0_REQUEST_SPIM_RX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA0_REQUEST_SPIM_TX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA0_REQUEST_SPIS_RX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA0_REQUEST_SPIS_TX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA0_REQUEST_UART0_RX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA0_REQUEST_UART0_TX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA0_REQUEST_UART1_RX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA0_REQUEST_UART1_TX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA0_REQUEST_UART2_RX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA0_REQUEST_UART2_TX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA0_REQUEST_UART3_RX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA0_REQUEST_UART3_TX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA0_REQUEST_UART4_RX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA0_REQUEST_UART4_TX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA1_REQUEST_DSPIM_RX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA1_REQUEST_DSPIM_TX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA1_REQUEST_I2C0_RX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA1_REQUEST_I2C0_TX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA1_REQUEST_I2C1_RX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA1_REQUEST_I2C1_TX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA1_REQUEST_I2S_M_RX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA1_REQUEST_I2S_M_TX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA1_REQUEST_I2S_S_RX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA1_REQUEST_I2S_S_TX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA1_REQUEST_MEM : gr55xx_hal_dma.h
- DMA1_REQUEST_OSPI_RX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA1_REQUEST_OSPI_TX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA1_REQUEST_PDM_TX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA1_REQUEST_QSPI1_RX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA1_REQUEST_QSPI1_TX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA1_REQUEST_QSPI2_RX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA1_REQUEST_QSPI2_TX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA1_REQUEST_SPIM_RX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA1_REQUEST_SPIM_TX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA1_REQUEST_UART0_RX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA1_REQUEST_UART0_TX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA1_REQUEST_UART3_RX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA1_REQUEST_UART3_TX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA1_REQUEST_UART4_RX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA1_REQUEST_UART4_TX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA1_REQUEST_UART5_RX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA1_REQUEST_UART5_TX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_CIRCULAR : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_DDATAALIGN_BYTE : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_DDATAALIGN_HALFWORD : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_DDATAALIGN_WORD : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_DST_DECREMENT : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_DST_INCREMENT : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_DST_NO_CHANGE : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_DST_SCATTER_DISABLE : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_DST_SCATTER_ENABLE : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_LLP_BLOCKS_FOR_BLIT : app_qspi_user_config.h
- DMA_LLP_BLOCKS_FOR_WRITE : app_qspi_user_config.h
- DMA_LLP_DST_DISABLE : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_LLP_DST_ENABLE : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_LLP_SRC_DISABLE : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_LLP_SRC_ENABLE : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_MEMORY_TO_MEMORY : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_MEMORY_TO_PERIPH : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_NORMAL : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_PERIPH_TO_MEMORY : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_PERIPH_TO_PERIPH : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_PRIORITY_HIGH : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_PRIORITY_LOW : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_PRIORITY_MEDIUM : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_PRIORITY_VERY_HIGH : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_SDATAALIGN_BYTE : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_SDATAALIGN_HALFWORD : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_SDATAALIGN_WORD : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_SRC_DECREMENT : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_SRC_GATHER_DISABLE : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_SRC_GATHER_ENABLE : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_SRC_INCREMENT : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_SRC_NO_CHANGE : gr55xx_hal_dma.h
- DSPI_BAUD_RATE_128P1PCLK : gr55xx_hal_dspi.h
- DSPI_BAUD_RATE_16P1PCLK : gr55xx_hal_dspi.h
- DSPI_BAUD_RATE_256P1PCLK : gr55xx_hal_dspi.h
- DSPI_BAUD_RATE_2P1PCLK : gr55xx_hal_dspi.h
- DSPI_BAUD_RATE_32P1PCLK : gr55xx_hal_dspi.h
- DSPI_BAUD_RATE_4P1PCLK : gr55xx_hal_dspi.h
- DSPI_BAUD_RATE_64P1PCLK : gr55xx_hal_dspi.h
- DSPI_BAUD_RATE_8P1PCLK : gr55xx_hal_dspi.h
- DSPI_DATASIZE_04_BITS : gr55xx_hal_dspi.h
- DSPI_DATASIZE_05_BITS : gr55xx_hal_dspi.h
- DSPI_DATASIZE_06_BITS : gr55xx_hal_dspi.h
- DSPI_DATASIZE_07_BITS : gr55xx_hal_dspi.h
- DSPI_DATASIZE_08_BITS : gr55xx_hal_dspi.h
- DSPI_DATASIZE_09_BITS : gr55xx_hal_dspi.h
- DSPI_DATASIZE_10_BITS : gr55xx_hal_dspi.h
- DSPI_DATASIZE_11_BITS : gr55xx_hal_dspi.h
- DSPI_DATASIZE_12_BITS : gr55xx_hal_dspi.h
- DSPI_DATASIZE_13_BITS : gr55xx_hal_dspi.h
- DSPI_DATASIZE_14_BITS : gr55xx_hal_dspi.h
- DSPI_DATASIZE_15_BITS : gr55xx_hal_dspi.h
- DSPI_DATASIZE_16_BITS : gr55xx_hal_dspi.h
- DSPI_DATASIZE_17_BITS : gr55xx_hal_dspi.h
- DSPI_DATASIZE_18_BITS : gr55xx_hal_dspi.h
- DSPI_DATASIZE_19_BITS : gr55xx_hal_dspi.h
- DSPI_DATASIZE_20_BITS : gr55xx_hal_dspi.h
- DSPI_DATASIZE_21_BITS : gr55xx_hal_dspi.h
- DSPI_DATASIZE_22_BITS : gr55xx_hal_dspi.h
- DSPI_DATASIZE_23_BITS : gr55xx_hal_dspi.h
- DSPI_DATASIZE_24_BITS : gr55xx_hal_dspi.h
- DSPI_DATASIZE_25_BITS : gr55xx_hal_dspi.h
- DSPI_DATASIZE_26_BITS : gr55xx_hal_dspi.h
- DSPI_DATASIZE_27_BITS : gr55xx_hal_dspi.h
- DSPI_DATASIZE_28_BITS : gr55xx_hal_dspi.h
- DSPI_DATASIZE_29_BITS : gr55xx_hal_dspi.h
- DSPI_DATASIZE_30_BITS : gr55xx_hal_dspi.h
- DSPI_DATASIZE_31_BITS : gr55xx_hal_dspi.h
- DSPI_DATASIZE_32_BITS : gr55xx_hal_dspi.h
- DSPI_FLAG_BUSY : gr55xx_hal_dspi.h
- DSPI_FLAG_FFE : gr55xx_hal_dspi.h
- DSPI_FLAG_MODE : gr55xx_hal_dspi.h
- DSPI_FLAG_OVR : gr55xx_hal_dspi.h
- DSPI_FLAG_RFNE : gr55xx_hal_dspi.h
- DSPI_FLAG_TFE : gr55xx_hal_dspi.h
- DSPI_INSTSIZE_08_BITS : gr55xx_hal_dspi.h
- DSPI_INSTSIZE_16_BITS : gr55xx_hal_dspi.h
- DSPI_INSTSIZE_32_BITS : gr55xx_hal_dspi.h
- DSPI_IT_ERR : gr55xx_hal_dspi.h
- DSPI_IT_RXNE : gr55xx_hal_dspi.h
- DSPI_IT_TXE : gr55xx_hal_dspi.h
- DSPI_PROT_MODE_3W1L : gr55xx_hal_dspi.h
- DSPI_PROT_MODE_4W1L : gr55xx_hal_dspi.h
- DSPI_PROT_MODE_4W2L : gr55xx_hal_dspi.h
- DSPI_RX_FIFO_TH_1P16 : gr55xx_hal_dspi.h
- DSPI_RX_FIFO_TH_1P2 : gr55xx_hal_dspi.h
- DSPI_RX_FIFO_TH_1P4 : gr55xx_hal_dspi.h
- DSPI_RX_FIFO_TH_1P8 : gr55xx_hal_dspi.h
- DSPI_TRANSPORT_CMD : gr55xx_hal_dspi.h
- DSPI_TRANSPORT_DATA : gr55xx_hal_dspi.h
- DSS_CFG_ADV_IDX : dss.h
- DSS_CONNECTION_MAX : dss.h
- DSS_CTRL_PT_RSP_VAL_LEN : dss.h
- DSS_CTRL_PT_VALUE_LEN : dss.h
- DSS_EVT_CNT_VALUE_LEN : dss.h
- DSS_EVT_PERIOD_VALUE_LEN : dss.h
- DSS_ROLE_VALUE_LEN : dss.h
- DSS_SERVICE_UUID : dss.h
- DSS_STATUS_VALUE_LEN : dss.h
- DSS_SYNC_ADV_IDX : dss.h
- DSS_SYNC_DEV_MAX_NUM : dss.h
- DUAL_TIMER_COUNTERMODE_LOOP : gr55xx_hal_dual_tim.h
- DUAL_TIMER_COUNTERMODE_ONESHOT : gr55xx_hal_dual_tim.h
- DUAL_TIMER_DEFAULT_CONFIG : gr55xx_ll_dual_tim.h
- DUAL_TIMER_PRESCALER_DIV0 : gr55xx_hal_dual_tim.h
- DUAL_TIMER_PRESCALER_DIV16 : gr55xx_hal_dual_tim.h
- DUAL_TIMER_PRESCALER_DIV256 : gr55xx_hal_dual_tim.h