Macros
DSPI rx FIFO threshold
Peripheral Driver » HAL Driver » DSPI » Defines » DSPI Exported Constants

## Macros
#define | DSPI_RX_FIFO_TH_1P2 LL_DSPI_FRXTH_1P2
#define | DSPI_RX_FIFO_TH_1P4 LL_DSPI_FRXTH_1P4
#define | DSPI_RX_FIFO_TH_1P8 LL_DSPI_FRXTH_1P8
#define | DSPI_RX_FIFO_TH_1P16 LL_DSPI_FRXTH_1P16

## Detailed Description

## Macro Definition Documentation

## ◆ DSPI_RX_FIFO_TH_1P16

#define DSPI_RX_FIFO_TH_1P16 LL_DSPI_FRXTH_1P16

FIFO level is 1/16 (1 bytes)

Definition at line 315 of file gr55xx_hal_dspi.h.

## ◆ DSPI_RX_FIFO_TH_1P2

#define DSPI_RX_FIFO_TH_1P2 LL_DSPI_FRXTH_1P2

FIFO level is 1/2 (8 bytes)

Definition at line 312 of file gr55xx_hal_dspi.h.

## ◆ DSPI_RX_FIFO_TH_1P4

#define DSPI_RX_FIFO_TH_1P4 LL_DSPI_FRXTH_1P4

FIFO level is 1/4 (4 bytes)

Definition at line 313 of file gr55xx_hal_dspi.h.

## ◆ DSPI_RX_FIFO_TH_1P8

#define DSPI_RX_FIFO_TH_1P8 LL_DSPI_FRXTH_1P8

FIFO level is 1/8 (2 bytes)

Definition at line 314 of file gr55xx_hal_dspi.h.