Macros
GPADC N_Input Source
Peripheral Driver » HAL Driver » GPADC » Defines » GPADC Exported Constants

## Macros
#define | GPADC_N_INPUT_SRC_VCM LL_GPADC_N_INPUT_SRC_VCM
#define | GPADC_N_INPUT_SRC_IO0 LL_GPADC_N_INPUT_SRC_IO0
#define | GPADC_N_INPUT_SRC_IO1 LL_GPADC_N_INPUT_SRC_IO1
#define | GPADC_N_INPUT_SRC_IO2 LL_GPADC_N_INPUT_SRC_IO2
#define | GPADC_N_INPUT_SRC_IO3 LL_GPADC_N_INPUT_SRC_IO3
#define | GPADC_N_INPUT_SRC_IO4 LL_GPADC_N_INPUT_SRC_IO4
#define | GPADC_N_INPUT_SRC_IO5 LL_GPADC_N_INPUT_SRC_IO5
#define | GPADC_N_INPUT_SRC_IO6 LL_GPADC_N_INPUT_SRC_IO6

## Detailed Description

## Macro Definition Documentation

## ◆ GPADC_N_INPUT_SRC_IO0

#define GPADC_N_INPUT_SRC_IO0 LL_GPADC_N_INPUT_SRC_IO0

Select MSIOB0 as input

Definition at line 182 of file gr55xx_hal_gpadc.h.

## ◆ GPADC_N_INPUT_SRC_IO1

#define GPADC_N_INPUT_SRC_IO1 LL_GPADC_N_INPUT_SRC_IO1

Select MSIOB1 as input

Definition at line 183 of file gr55xx_hal_gpadc.h.

## ◆ GPADC_N_INPUT_SRC_IO2

#define GPADC_N_INPUT_SRC_IO2 LL_GPADC_N_INPUT_SRC_IO2

Select MSIOB2 as input

Definition at line 184 of file gr55xx_hal_gpadc.h.

## ◆ GPADC_N_INPUT_SRC_IO3

#define GPADC_N_INPUT_SRC_IO3 LL_GPADC_N_INPUT_SRC_IO3

Select MSIOB3 as input

Definition at line 185 of file gr55xx_hal_gpadc.h.

## ◆ GPADC_N_INPUT_SRC_IO4

#define GPADC_N_INPUT_SRC_IO4 LL_GPADC_N_INPUT_SRC_IO4

Select MSIOB4 as input

Definition at line 186 of file gr55xx_hal_gpadc.h.

## ◆ GPADC_N_INPUT_SRC_IO5

#define GPADC_N_INPUT_SRC_IO5 LL_GPADC_N_INPUT_SRC_IO5

Select MSIOB5 as input

Definition at line 187 of file gr55xx_hal_gpadc.h.

## ◆ GPADC_N_INPUT_SRC_IO6

#define GPADC_N_INPUT_SRC_IO6 LL_GPADC_N_INPUT_SRC_IO6

Select MSIOB6 as input

Definition at line 188 of file gr55xx_hal_gpadc.h.

## ◆ GPADC_N_INPUT_SRC_VCM

#define GPADC_N_INPUT_SRC_VCM LL_GPADC_N_INPUT_SRC_VCM

Select vcm(=vdd/2) as input

Definition at line 181 of file gr55xx_hal_gpadc.h.