Macros
MSIO mode
Peripheral Driver » HAL Driver » MSIO » Defines » MSIO Exported Constants

MSIO Analog or Digital mode Elements values convention: 0x000000YX. More...

## Macros
#define | MSIO_MODE_ANALOG LL_MSIO_MODE_ANALOG
#define | MSIO_MODE_DIGITAL LL_MSIO_MODE_DIGITAL

## Detailed Description

MSIO Analog or Digital mode Elements values convention: 0x000000YX.

- X : IO Direction mode (Input, Output, Mux)
- Y : IT trigger detection

## Macro Definition Documentation

## ◆ MSIO_MODE_ANALOG

#define MSIO_MODE_ANALOG LL_MSIO_MODE_ANALOG

Analog IO

Definition at line 182 of file gr533x_hal_msio.h.

## ◆ MSIO_MODE_DIGITAL

#define MSIO_MODE_DIGITAL LL_MSIO_MODE_DIGITAL

Digital IO

Definition at line 183 of file gr533x_hal_msio.h.