### - _ -

- __ALIGN_END : gr533x_hal_def.h
- __ARRAY_EMPTY : gr533x_sys_cfg.h
- __HAL_ADC_DISABLE : gr533x_hal_adc.h
- __HAL_ADC_ENABLE : gr533x_hal_adc.h
- __HAL_ADC_FLUSH_FIFO : gr533x_hal_adc.h
- __HAL_ADC_GET_FLAG_NOTEMPTY : gr533x_hal_adc.h
- __HAL_ADC_RESET_HANDLE_STATE : gr533x_hal_adc.h
- __HAL_ADC_TRY_SWTOKEN_LOCK : gr533x_hal_adc.h
- __HAL_AON_GPIO_IT_CLEAR_IT : gr533x_hal_aon_gpio.h
- __HAL_AON_GPIO_IT_GET_IT : gr533x_hal_aon_gpio.h
- __HAL_CALENDAR_BUSY_FLAG : gr533x_hal_calendar.h
- __HAL_CALENDAR_CLEAR_FLAG : gr533x_hal_calendar.h
- __HAL_CALENDAR_DISABLE : gr533x_hal_calendar.h
- __HAL_CALENDAR_DISABLE_IT : gr533x_hal_calendar.h
- __HAL_CALENDAR_ENABLE : gr533x_hal_calendar.h
- __HAL_CALENDAR_ENABLE_IT : gr533x_hal_calendar.h
- __HAL_CALENDAR_GET_IT_SOURCE : gr533x_hal_calendar.h
- __HAL_DUAL_TIMER_CLEAR_FLAG_IT : gr533x_hal_dual_tim.h
- __HAL_DUAL_TIMER_DISABLE : gr533x_hal_dual_tim.h
- __HAL_DUAL_TIMER_DISABLE_IT : gr533x_hal_dual_tim.h
- __HAL_DUAL_TIMER_ENABLE : gr533x_hal_dual_tim.h
- __HAL_DUAL_TIMER_ENABLE_IT : gr533x_hal_dual_tim.h
- __HAL_DUAL_TIMER_GET_FLAG_IT : gr533x_hal_dual_tim.h
- __HAL_DUAL_TIMER_RESET_HANDLE_STATE : gr533x_hal_dual_tim.h
- __HAL_EFUSE_DISABLE_PGENB : gr533x_hal_efuse.h
- __HAL_EFUSE_ENABLE_PGENB : gr533x_hal_efuse.h
- __HAL_EFUSE_GET_FLAG : gr533x_hal_efuse.h
- __HAL_EXFLASH_POWER_OFF : gr533x_hal_exflash.h
- __HAL_EXFLASH_POWER_ON : gr533x_hal_exflash.h
- __HAL_GPIO_IT_CLEAR_IT : gr533x_hal_gpio.h
- __HAL_GPIO_IT_GET_IT : gr533x_hal_gpio.h
- __HAL_I2C_RESET_HANDLE_STATE : gr533x_hal_i2c.h
- __HAL_LINKDMA : gr533x_hal_def.h
- __HAL_LOCK : gr533x_hal_def.h
- __HAL_MSIO_IT_CLEAR_IT : gr533x_hal_msio.h
- __HAL_MSIO_IT_GET_IT : gr533x_hal_msio.h
- __HAL_PWM_DISABLE : gr533x_hal_pwm.h
- __HAL_PWM_DISABLE_BREATH : gr533x_hal_pwm.h
- __HAL_PWM_ENABLE : gr533x_hal_pwm.h
- __HAL_PWM_ENABLE_BREATH : gr533x_hal_pwm.h
- __HAL_PWM_RESET_HANDLE_STATE : gr533x_hal_pwm.h
- __HAL_RESET_HANDLE_STATE : gr533x_hal_def.h
- __HAL_RTC_BUSY_FLAG : gr533x_hal_rtc.h
- __HAL_RTC_CLEAR_FLAG : gr533x_hal_rtc.h
- __HAL_RTC_DISABLE : gr533x_hal_rtc.h
- __HAL_RTC_DISABLE_IT : gr533x_hal_rtc.h
- __HAL_RTC_ENABLE : gr533x_hal_rtc.h
- __HAL_RTC_ENABLE_IT : gr533x_hal_rtc.h
- __HAL_RTC_GET_IT_SOURCE : gr533x_hal_rtc.h
- __HAL_SPI_CLEAR_FLAG : gr533x_hal_spi.h
- __HAL_SPI_DISABLE : gr533x_hal_spi.h
- __HAL_SPI_DISABLE_DMARX : gr533x_hal_spi.h
- __HAL_SPI_DISABLE_DMATX : gr533x_hal_spi.h
- __HAL_SPI_DISABLE_IT : gr533x_hal_spi.h
- __HAL_SPI_ENABLE : gr533x_hal_spi.h
- __HAL_SPI_ENABLE_DMARX : gr533x_hal_spi.h
- __HAL_SPI_ENABLE_DMATX : gr533x_hal_spi.h
- __HAL_SPI_ENABLE_IT : gr533x_hal_spi.h
- __HAL_SPI_GET_FLAG : gr533x_hal_spi.h
- __HAL_SPI_GET_IT_SOURCE : gr533x_hal_spi.h
- __HAL_SPI_RESET_HANDLE_STATE : gr533x_hal_spi.h
- __HAL_TIMER_DISABLE : gr533x_hal_tim.h
- __HAL_TIMER_DISABLE_ALL_IT : gr533x_hal_tim.h
- __HAL_TIMER_ENABLE : gr533x_hal_tim.h
- __HAL_TIMER_ENABLE_ALL_IT : gr533x_hal_tim.h
- __HAL_TIMER_GET_FLAG_IT : gr533x_hal_tim.h
- __HAL_TIMER_RESET_HANDLE_STATE : gr533x_hal_tim.h
- __HAL_UART_DISABLE_IT : gr533x_hal_uart.h
- __HAL_UART_ENABLE_IT : gr533x_hal_uart.h
- __HAL_UART_RESET_HANDLE_STATE : gr533x_hal_uart.h
- __HAL_UART_SEND_REQ : gr533x_hal_uart.h
- __HAL_UNLOCK : gr533x_hal_def.h
- __HAL_XQSPI_DISABLE_CACHE : gr533x_hal_xqspi.h
- __HAL_XQSPI_DISABLE_QSPI : gr533x_hal_xqspi.h
- __HAL_XQSPI_DISABLE_XIP : gr533x_hal_xqspi.h
- __HAL_XQSPI_ENABLE_CACHE : gr533x_hal_xqspi.h
- __HAL_XQSPI_ENABLE_QSPI : gr533x_hal_xqspi.h
- __HAL_XQSPI_ENABLE_XIP : gr533x_hal_xqspi.h
- __HAL_XQSPI_GET_FLAG : gr533x_hal_xqspi.h
- __HAL_XQSPI_RESET_HANDLE_STATE : gr533x_hal_xqspi.h
- __LL_I2C_CONVERT_CLK_SSL_CNT : gr533x_ll_i2c.h
- __LL_I2C_CONVERT_SPEED_MODE : gr533x_ll_i2c.h
- __LL_UART_DIV : gr533x_ll_uart.h
- __LL_UART_DLF : gr533x_ll_uart.h