### - d -

- DBE_SET : gr533x_ll_gpio.h
- DFU_FRAME_RECEIVE_MAX_LENGTH : gr533x_dfu.h
- DFU_FW_COPY_PATTERN : gr533x_dfu.h
- DFU_IMG_INFO_PATTERN : gr533x_dfu.h
- DFU_INFO_ADDR : gr533x_dfu.h
- DFU_MAX_BUFFER_LEN : gr533x_dfu.h
- DFU_MAX_HEADER_LEN : gr533x_dfu.h
- DIS_11073_BODY_CONTINUA : dis.h
- DIS_11073_BODY_EMPTY : dis.h
- DIS_11073_BODY_EXP : dis.h
- DIS_11073_BODY_IEEE : dis.h
- DIS_C_11073_BODY_CONTINUA : dis_c.h
- DIS_C_11073_BODY_EMPTY : dis_c.h
- DIS_C_11073_BODY_EXP : dis_c.h
- DIS_C_11073_BODY_IEEE : dis_c.h
- DIS_C_CONNECTION_MAX : dis_c.h
- DIS_C_STRING_LEN_MAX : dis_c.h
- DIS_CHAR_11073_CERT_DATA_SUP : dis.h
- DIS_CHAR_FIRMWARE_REV_SUP : dis.h
- DIS_CHAR_FULL : dis.h
- DIS_CHAR_HARDWARE_REV_SUP : dis.h
- DIS_CHAR_MANUFACTURER_NAME_SUP : dis.h
- DIS_CHAR_MODEL_NUMBER_SUP : dis.h
- DIS_CHAR_PNP_ID_SUP : dis.h
- DIS_CHAR_SERIAL_NUMBER_SUP : dis.h
- DIS_CHAR_SOFTWARE_REV_SUP : dis.h
- DIS_CHAR_SYSTEM_ID_SUP : dis.h
- DIS_CONNECTION_MAX : dis.h
- DIS_IEEE_CERTIF_MIN_LEN : dis.h
- DIS_PNP_ID_LEN : dis.h
- DIS_SYS_ID_LEN : dis.h
- DIS_VAL_MAX_LEN : dis.h
- DMA0_REQUEST_CTE : gr533x_hal_dma.h
- DMA0_REQUEST_I2C0_RX : gr533x_hal_dma.h
- DMA0_REQUEST_I2C0_TX : gr533x_hal_dma.h
- DMA0_REQUEST_I2C1_RX : gr533x_hal_dma.h
- DMA0_REQUEST_I2C1_TX : gr533x_hal_dma.h
- DMA0_REQUEST_MEM : gr533x_hal_dma.h
- DMA0_REQUEST_PWM0 : gr533x_hal_dma.h
- DMA0_REQUEST_SNSADC : gr533x_hal_dma.h
- DMA0_REQUEST_SPIM_RX : gr533x_hal_dma.h
- DMA0_REQUEST_SPIM_TX : gr533x_hal_dma.h
- DMA0_REQUEST_SPIS_RX : gr533x_hal_dma.h
- DMA0_REQUEST_SPIS_TX : gr533x_hal_dma.h
- DMA0_REQUEST_UART0_RX : gr533x_hal_dma.h
- DMA0_REQUEST_UART0_TX : gr533x_hal_dma.h
- DMA0_REQUEST_UART1_RX : gr533x_hal_dma.h
- DMA0_REQUEST_UART1_TX : gr533x_hal_dma.h
- DMA_DDATAALIGN_BYTE : gr533x_hal_dma.h
- DMA_DDATAALIGN_HALFWORD : gr533x_hal_dma.h
- DMA_DDATAALIGN_WORD : gr533x_hal_dma.h
- DMA_DST_DECREMENT : gr533x_hal_dma.h
- DMA_DST_INCREMENT : gr533x_hal_dma.h
- DMA_DST_NO_CHANGE : gr533x_hal_dma.h
- DMA_HAL_BUS_LOCK_BLK : gr533x_hal_dma.h
- DMA_HAL_BUS_LOCK_DISABLE : gr533x_hal_dma.h
- DMA_HAL_BUS_LOCK_ENABLE : gr533x_hal_dma.h
- DMA_HAL_BUS_LOCK_TFR : gr533x_hal_dma.h
- DMA_HAL_BUS_LOCK_TRANS : gr533x_hal_dma.h
- DMA_HAL_CHANNEL_LOCK_BLK : gr533x_hal_dma.h
- DMA_HAL_CHANNEL_LOCK_DISABLE : gr533x_hal_dma.h
- DMA_HAL_CHANNEL_LOCK_ENABLE : gr533x_hal_dma.h
- DMA_HAL_CHANNEL_LOCK_TFR : gr533x_hal_dma.h
- DMA_HAL_CHANNEL_LOCK_TRANS : gr533x_hal_dma.h
- DMA_MEMORY_TO_MEMORY : gr533x_hal_dma.h
- DMA_MEMORY_TO_PERIPH : gr533x_hal_dma.h
- DMA_PERIPH_TO_MEMORY : gr533x_hal_dma.h
- DMA_PERIPH_TO_PERIPH : gr533x_hal_dma.h
- DMA_PRIORITY_HIGH : gr533x_hal_dma.h
- DMA_PRIORITY_LOW : gr533x_hal_dma.h
- DMA_PRIORITY_MEDIUM : gr533x_hal_dma.h
- DMA_PRIORITY_VERY_HIGH : gr533x_hal_dma.h
- DMA_SDATAALIGN_BYTE : gr533x_hal_dma.h
- DMA_SDATAALIGN_HALFWORD : gr533x_hal_dma.h
- DMA_SDATAALIGN_WORD : gr533x_hal_dma.h
- DMA_SRC_DECREMENT : gr533x_hal_dma.h
- DMA_SRC_INCREMENT : gr533x_hal_dma.h
- DMA_SRC_NO_CHANGE : gr533x_hal_dma.h
- DSS_CFG_ADV_IDX : dss.h
- DSS_CONNECTION_MAX : dss.h
- DSS_CTRL_PT_RSP_VAL_LEN : dss.h
- DSS_CTRL_PT_VALUE_LEN : dss.h
- DSS_EVT_CNT_VALUE_LEN : dss.h
- DSS_EVT_PERIOD_VALUE_LEN : dss.h
- DSS_ROLE_VALUE_LEN : dss.h
- DSS_SERVICE_UUID : dss.h
- DSS_STATUS_VALUE_LEN : dss.h
- DSS_SYNC_ADV_IDX : dss.h
- DSS_SYNC_DEV_MAX_NUM : dss.h
- DUAL_TIMER_COUNTERMODE_LOOP : gr533x_hal_dual_tim.h
- DUAL_TIMER_COUNTERMODE_ONESHOT : gr533x_hal_dual_tim.h
- DUAL_TIMER_DEFAULT_CONFIG : gr533x_ll_dual_tim.h
- DUAL_TIMER_IO_ACTION_NONE : gr533x_hal_dual_tim.h
- DUAL_TIMER_IO_ACTION_RESET : gr533x_hal_dual_tim.h
- DUAL_TIMER_IO_ACTION_SET : gr533x_hal_dual_tim.h
- DUAL_TIMER_IO_ACTION_TOGGLE : gr533x_hal_dual_tim.h
- DUAL_TIMER_IO_INIT_RESET : gr533x_hal_dual_tim.h
- DUAL_TIMER_IO_INIT_SET : gr533x_hal_dual_tim.h
- DUAL_TIMER_PRESCALER_DIV0 : gr533x_hal_dual_tim.h
- DUAL_TIMER_PRESCALER_DIV16 : gr533x_hal_dual_tim.h
- DUAL_TIMER_PRESCALER_DIV256 : gr533x_hal_dual_tim.h