Macros
Clock Calibration Source
Peripheral Driver » LL Driver » AON_WDT | Peripheral Driver » LL Driver » LL Clock Calibration » Defines

## Macros
#define | LL_CLK_CAL_CLK_SOURCE_RTC_32K (0 << CLK_CAL_SL_CLK_SEL_VAL_POS)
#define | LL_CLK_CAL_CLK_SOURCE_RNG_40K (1 << CLK_CAL_SL_CLK_SEL_VAL_POS)
#define | LL_CLK_CAL_CLK_SOURCE_RNG_32K (2 << CLK_CAL_SL_CLK_SEL_VAL_POS)

## Detailed Description

## Macro Definition Documentation

## ◆ LL_CLK_CAL_CLK_SOURCE_RNG_32K

#define LL_CLK_CAL_CLK_SOURCE_RNG_32K (2 << CLK_CAL_SL_CLK_SEL_VAL_POS)

slow clock source RTC

Definition at line 71 of file gr533x_ll_clk_cal.h.

## ◆ LL_CLK_CAL_CLK_SOURCE_RNG_40K

#define LL_CLK_CAL_CLK_SOURCE_RNG_40K (1 << CLK_CAL_SL_CLK_SEL_VAL_POS)

slow clock source RTC

Definition at line 70 of file gr533x_ll_clk_cal.h.

## ◆ LL_CLK_CAL_CLK_SOURCE_RTC_32K

#define LL_CLK_CAL_CLK_SOURCE_RTC_32K (0 << CLK_CAL_SL_CLK_SEL_VAL_POS)

slow clock source RTC

Definition at line 69 of file gr533x_ll_clk_cal.h.