Macros
MSIO Exported Macros
Peripheral Driver » HAL Driver » MSIO » Defines

## Macros
#define | __HAL_MSIO_IT_GET_IT(__MSIOX__, __MSIO_PIN__) ll_msio_read_flag_it(__MSIOX__, __MSIO_PIN__)
| Check whether the specified MSIO pin is asserted or not. More...
#define | __HAL_MSIO_IT_CLEAR_IT(__MSIOX__, __MSIO_PIN__) ll_msio_clear_flag_it(__MSIOX__, __MSIO_PIN__)
| Clear the MSIO pin pending bits. More...

## Detailed Description

## Macro Definition Documentation

## ◆ __HAL_MSIO_IT_CLEAR_IT

#define __HAL_MSIO_IT_CLEAR_IT | ( |  | __MSIOX__,
|  |  | __MSIO_PIN__
| ) |  | ll_msio_clear_flag_it(__MSIOX__, __MSIO_PIN__)

Clear the MSIO pin pending bits.

Parameters

  __MSIOX__ | MSIOX: Must select the MSIOB port
  __MSIO_PIN__ | Specifies the MSIO pins to clear. This parameter can be any combination of MSIO_PIN_x where x can be (0..7)

Return values

  None |

Definition at line 259 of file gr533x_hal_msio.h.

## ◆ __HAL_MSIO_IT_GET_IT

#define __HAL_MSIO_IT_GET_IT | ( |  | __MSIOX__,
|  |  | __MSIO_PIN__
| ) |  | ll_msio_read_flag_it(__MSIOX__, __MSIO_PIN__)

Check whether the specified MSIO pin is asserted or not.

Parameters

  __MSIOX__ | MSIOX: Must select the MSIOB port
  __MSIO_PIN__ | Specifies the MSIO pin to check. This parameter can be MSIO_PIN_x where x can be (0..7)

Return values

  The | new state of __MSIO_PIN__ (SET or RESET).

Definition at line 250 of file gr533x_hal_msio.h.