### - d -

- delay_ms() : gr55xx_delay.h
- delay_us() : gr55xx_delay.h
- dfu_ble_receive_data_process() : gr55xx_dfu.h
- dfu_ble_send_data_cmpl_process() : gr55xx_dfu.h
- dfu_ble_set_mtu_size() : gr55xx_dfu.h
- dfu_cmd_parse_state_reset() : gr55xx_dfu.h
- dfu_init() : gr55xx_dfu.h
- dfu_schedule() : gr55xx_dfu.h
- dfu_set_disable_cmd() : gr55xx_dfu.h
- dfu_spi_flash_func_config() : gr55xx_dfu.h
- dfu_start_address() : gr55xx_dfu.h
- dfu_start_default() : gr55xx_dfu.h
- dfu_start_jump() : gr55xx_dfu.h
- dfu_start_set() : gr55xx_dfu.h
- dfu_uart_receive_data_process() : gr55xx_dfu.h
- dis_c_char_value_read() : dis_c.h
- dis_c_disc_srvc_start() : dis_c.h
- dis_client_init() : dis_c.h
- dis_service_init() : dis.h