### - b -

- B : _ll_ecc_curve_init
- b_country_code : hids_hid_info_t
- bas_bat_level_cccd_handle : bas_c_handles_t
- bas_bat_level_handle : bas_c_handles_t
- bas_bat_level_pres_handle : bas_c_handles_t
- bas_srvc_end_handle : bas_c_handles_t
- bas_srvc_start_handle : bas_c_handles_t
- basal_metabolism : bcs_meas_val_t
- basal_metabolism_present : bcs_meas_flag_t
- base_time : gls_meas_val_t
- bat_level : bas_c_evt_t
- batt_lvl : bas_init_t
- baud_rate : _ll_qspi_init_t , _ll_spim_init_t , _ll_uart_init_t , _ll_xqspi_init_t , _uart_init , _xqspi_init_t , dfu_uart_info_t
- baudrate_prescaler : _spi_init
- bcd_hid : hids_hid_info_t
- bcs_height_res : bcs_init_t
- bcs_mass_res : bcs_init_t
- bcs_meas_flags : bcs_init_t
- bcs_unit : bcs_init_t
- bd_addr : gap_get_bd_addr_t , gap_period_adv_addr_cfg_t , gap_ral_dev_info_t , gap_sync_established_ind_t
- bin_size : boot_info_t
- birth_date_present : uds_chars_flag_t
- bl_unit_in_kpa : bps_meas_t
- ble_sch_cfg : gr55xx_chip_config_t
- ble_slp_cfg : gr55xx_chip_config_t
- block_count : _aes_handle , _hmac_handle
- block_size : _aes_handle , _hmac_handle , _ll_dma_init
- bm_buf : stack_heaps_table_t
- bm_size : stack_heaps_table_t
- body_fat_percentage : bcs_meas_val_t
- body_water_mass : bcs_meas_val_t
- body_water_mass_present : bcs_meas_flag_t
- boot_delay : boot_info_t
- bp_feature : bps_init_t
- bperiod : pwm_init_t
- bprescaler : _ll_pwm_init_t
- broadcaster_addr : gap_ext_adv_report_ind_t
- buf_size : stack_heaps_table_t
- buff_count : _adc_handle
- buff_size : _adc_handle
- buffer_size : _iso7816_handle_t
- build : sdk_version_t