Macros
GPIO pins
Peripheral Driver » HAL Driver » GPIO » Defines » GPIO Exported Constants

## Macros
#define | GPIO_PIN_0 ((uint16_t)0x0001U)
#define | GPIO_PIN_1 ((uint16_t)0x0002U)
#define | GPIO_PIN_2 ((uint16_t)0x0004U)
#define | GPIO_PIN_3 ((uint16_t)0x0008U)
#define | GPIO_PIN_4 ((uint16_t)0x0010U)
#define | GPIO_PIN_5 ((uint16_t)0x0020U)
#define | GPIO_PIN_6 ((uint16_t)0x0040U)
#define | GPIO_PIN_7 ((uint16_t)0x0080U)
#define | GPIO_PIN_8 ((uint16_t)0x0100U)
#define | GPIO_PIN_9 ((uint16_t)0x0200U)
#define | GPIO_PIN_10 ((uint16_t)0x0400U)
#define | GPIO_PIN_11 ((uint16_t)0x0800U)
#define | GPIO_PIN_12 ((uint16_t)0x1000U)
#define | GPIO_PIN_13 ((uint16_t)0x2000U)
#define | GPIO_PIN_14 ((uint16_t)0x4000U)
#define | GPIO_PIN_15 ((uint16_t)0x8000U)
#define | GPIO_PIN_ALL ((uint16_t)0xFFFFU)
#define | GPIO_PIN_MASK (0x0000FFFFU)

## Detailed Description

## Macro Definition Documentation

## ◆ GPIO_PIN_0

#define GPIO_PIN_0 ((uint16_t)0x0001U)

Pin 0 selected

## ◆ GPIO_PIN_1

#define GPIO_PIN_1 ((uint16_t)0x0002U)

Pin 1 selected

## ◆ GPIO_PIN_10

#define GPIO_PIN_10 ((uint16_t)0x0400U)

Pin 10 selected

## ◆ GPIO_PIN_11

#define GPIO_PIN_11 ((uint16_t)0x0800U)

Pin 11 selected

## ◆ GPIO_PIN_12

#define GPIO_PIN_12 ((uint16_t)0x1000U)

Pin 12 selected

## ◆ GPIO_PIN_13

#define GPIO_PIN_13 ((uint16_t)0x2000U)

Pin 13 selected

## ◆ GPIO_PIN_14

#define GPIO_PIN_14 ((uint16_t)0x4000U)

Pin 14 selected

## ◆ GPIO_PIN_15

#define GPIO_PIN_15 ((uint16_t)0x8000U)

Pin 15 selected

## ◆ GPIO_PIN_2

#define GPIO_PIN_2 ((uint16_t)0x0004U)

Pin 2 selected

## ◆ GPIO_PIN_3

#define GPIO_PIN_3 ((uint16_t)0x0008U)

Pin 3 selected

## ◆ GPIO_PIN_4

#define GPIO_PIN_4 ((uint16_t)0x0010U)

Pin 4 selected

## ◆ GPIO_PIN_5

#define GPIO_PIN_5 ((uint16_t)0x0020U)

Pin 5 selected

## ◆ GPIO_PIN_6

#define GPIO_PIN_6 ((uint16_t)0x0040U)

Pin 6 selected

## ◆ GPIO_PIN_7

#define GPIO_PIN_7 ((uint16_t)0x0080U)

Pin 7 selected

## ◆ GPIO_PIN_8

#define GPIO_PIN_8 ((uint16_t)0x0100U)

Pin 8 selected

## ◆ GPIO_PIN_9

#define GPIO_PIN_9 ((uint16_t)0x0200U)

Pin 9 selected

## ◆ GPIO_PIN_ALL

#define GPIO_PIN_ALL ((uint16_t)0xFFFFU)

All pins selected

## ◆ GPIO_PIN_MASK

#define GPIO_PIN_MASK (0x0000FFFFU)

PIN mask for assert test