### - g -

- GAP_ADDR_LEN : ble_gapc.h
- GAP_ADV_CHANNEL_37 : ble_gapm.h
- GAP_ADV_CHANNEL_37_38_39 : ble_gapm.h
- GAP_ADV_CHANNEL_38 : ble_gapm.h
- GAP_ADV_CHANNEL_39 : ble_gapm.h
- GAP_CHNL_MAP_LEN : ble_gapc.h
- GAP_FEATS_LEN : ble_gapc.h
- GAP_INVALID_CONN_INDEX : ble_gapc.h
- GLOBAL_INT_DISABLE : gr55xx_hal.h
- GLOBAL_INT_RESTORE : gr55xx_hal.h
- GLS_CHAR_FULL : gls.h
- GLS_CHAR_MANDATORY : gls.h
- GLS_CHAR_MEAS_CTX_SUP : gls.h
- GLS_CONNECTION_MAX : gls.h
- GLS_DB_RECORDS_MAX : gls_db.h
- GLS_ERROR_CCCD_INVALID : gls.h
- GLS_ERROR_PROC_IN_PROCESS : gls.h
- GLS_FEAT_FULL : gls.h
- GLS_FEAT_GENERAL_FAULT : gls.h
- GLS_FEAT_INSERT_ERR : gls.h
- GLS_FEAT_LOW_BATT : gls.h
- GLS_FEAT_MALFUNC : gls.h
- GLS_FEAT_MULTI_BOND : gls.h
- GLS_FEAT_READ_INT : gls.h
- GLS_FEAT_RES_HIGH_LOW : gls.h
- GLS_FEAT_SAMPLE_SIZE : gls.h
- GLS_FEAT_TEMP_HIGH_LOW : gls.h
- GLS_FEAT_TIME_FAULT : gls.h
- GLS_FEAT_TYPE_ERR : gls.h
- GLS_MEAS_CTX_FLAG_CARB : gls.h
- GLS_MEAS_CTX_FLAG_EXERCISE : gls.h
- GLS_MEAS_CTX_FLAG_EXT : gls.h
- GLS_MEAS_CTX_FLAG_HBA1C : gls.h
- GLS_MEAS_CTX_FLAG_MEAL : gls.h
- GLS_MEAS_CTX_FLAG_MED : gls.h
- GLS_MEAS_CTX_FLAG_MED_KG : gls.h
- GLS_MEAS_CTX_FLAG_MED_L : gls.h
- GLS_MEAS_CTX_FLAG_TESTER : gls.h
- GLS_MEAS_CTX_LEN_MAX : gls.h
- GLS_MEAS_FLAG_CONC_TYPE_LOC : gls.h
- GLS_MEAS_FLAG_CONTEXT_INFO : gls.h
- GLS_MEAS_FLAG_SENSOR_STATUS : gls.h
- GLS_MEAS_FLAG_TIME_OFFSET : gls.h
- GLS_MEAS_FLAG_UNITS_KG_L : gls.h
- GLS_MEAS_FLAG_UNITS_MOL_L : gls.h
- GLS_MEAS_STATUS_BATT_LOW : gls.h
- GLS_MEAS_STATUS_GENERAL_FAULT : gls.h
- GLS_MEAS_STATUS_RESULT_HIGH : gls.h
- GLS_MEAS_STATUS_RESULT_LOW : gls.h
- GLS_MEAS_STATUS_SAMPLE_SIZE : gls.h
- GLS_MEAS_STATUS_SENSOR_FAULT : gls.h
- GLS_MEAS_STATUS_STRIP_INSERT : gls.h
- GLS_MEAS_STATUS_STRIP_PULL : gls.h
- GLS_MEAS_STATUS_STRIP_TYPE : gls.h
- GLS_MEAS_STATUS_TEMP_HIGH : gls.h
- GLS_MEAS_STATUS_TEMP_LOW : gls.h
- GLS_MEAS_STATUS_TIME_FAULT : gls.h
- GLS_MEAS_VAL_LEN_MAX : gls.h
- GLS_NTF_OF_MEAS : gls.h
- GLS_NTF_OF_MEAS_CTX : gls.h
- GLS_NTF_OF_NULL : gls.h
- GLS_RACP_FILTER_SEQ_NUM_LEN : gls_racp.h
- GLS_RACP_FILTER_USER_TIME_LEN : gls_racp.h
- GLS_REC_ACCESS_CTRL_LEN_MAX : gls.h
- GLS_REC_ACCESS_CTRL_LEN_MIN : gls.h
- GPIO_DEFAULT_CONFIG : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_MODE_INPUT : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_MODE_IT_FALLING : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_MODE_IT_HIGH : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_MODE_IT_LOW : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_MODE_IT_RISING : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_MODE_MUX : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_MODE_OUTPUT : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_MUX_0 : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO_MUX_1 : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO_MUX_2 : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO_MUX_3 : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO_MUX_4 : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO_MUX_5 : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO_MUX_6 : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO_MUX_7 : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO_MUX_8 : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO_NOPULL : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_PIN_0 : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_PIN_1 : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_PIN_10 : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_PIN_11 : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_PIN_12 : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_PIN_13 : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_PIN_14 : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_PIN_15 : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_PIN_2 : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_PIN_3 : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_PIN_4 : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_PIN_5 : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_PIN_6 : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_PIN_7 : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_PIN_8 : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_PIN_9 : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_PIN_ALL : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_PIN_MASK : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_PULLDOWN : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_PULLUP : gr55xx_hal_gpio.h
- gr_assert_param : gr55xx_hal_conf.h
- GUS_C_CONNECTION_MAX : gus_c.h
- GUS_CONNECTION_MAX : gus.h
- GUS_FLOW_CTRL_LEN : gus.h
- GUS_FLOW_CTRL_UUID : gus_c.h
- GUS_MAX_DATA_LEN : gus.h
- GUS_RX_CHAR_UUID : gus_c.h
- GUS_SERVICE_UUID : gus.h
- GUS_SVC_UUID : gus_c.h
- GUS_TX_CHAR_UUID : gus_c.h