Macros
InitStrcut default configuartion
Peripheral Driver » LL Driver » PKC » Defines » PKC Exported Constants

## Macros
#define | LL_ECC_CURVE_DEFAULT_CONFIG
| LL PKC ECC Curve default configuretion. More...

## Detailed Description

## Macro Definition Documentation

## ◆ LL_ECC_CURVE_DEFAULT_CONFIG

#define LL_ECC_CURVE_DEFAULT_CONFIG

Value:
{ \
.A = {0xFFFFFFFC, 0x00000004, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000003, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFC}, \
.B = {0xDC30061D, 0x04874834, 0xE5A220AB, 0xF7212ED6, 0xACF005CD, 0x78843090, 0xD89CDF62, 0x29C4BDDF}, \
.P = {0xFFFFFFFF, 0x00000001, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF}, \
.PRSquare = {0x00000004, 0xFFFFFFFD, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFE, 0xFFFFFFFB, 0xFFFFFFFF, 0x00000000, 0x00000003}, \
.ConstP = 1, \
.N = {0xFFFFFFFF, 0x00000000, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xBCE6FAAD, 0xA7179E84, 0xF3B9CAC2, 0xFC632551}, \
.NRSquare = {0x66E12D94, 0xF3D95620, 0x2845B239, 0x2B6BEC59, 0x4699799C, 0x49BD6FA6, 0x83244C95, 0xBE79EEA2}, \
.ConstN = 0xEE00BC4F, \
.H = 1, \
.G.X = {0x6B17D1F2, 0xE12C4247, 0xF8BCE6E5, 0x63A440F2, 0x77037D81, 0x2DEB33A0, 0xF4A13945, 0xD898C296}, \
.G.Y = {0x4FE342E2, 0xFE1A7F9B, 0x8EE7EB4A, 0x7C0F9E16, 0x2BCE3357, 0x6B315ECE, 0xCBB64068, 0x37BF51F5}, \
}

LL PKC ECC Curve default configuretion.