### - g -

- G : _ll_ecc_curve_init
- gap_addr : gap_bdaddr_t , gap_rslv_addr_read_t
- gattc_prf_cbs : prf_client_info_t
- gatts_prf_cbs : prf_server_info_t
- gender : uds_chars_val_t
- gender_present : uds_chars_flag_t
- general_call_mode : _i2c_init
- get_bd_addr : gap_dev_info_t
- glucose_concentration : gls_meas_val_t
- gpio_callback : _hal_gpio_callback
- guard_time : _ll_iso7816_init , iso7816_init_t
- gus_flow_ctrl_cccd_handle : gus_c_handles_t
- gus_flow_ctrl_handle : gus_c_handles_t
- gus_rx_handle : gus_c_handles_t
- gus_srvc_end_handle : gus_c_handles_t
- gus_srvc_start_handle : gus_c_handles_t
- gus_tx_cccd_handle : gus_c_handles_t
- gus_tx_handle : gus_c_handles_t