Here is a list of all documented functions, variables, defines, enums, and typedefs with links to the documentation:

### - a -

- AANS_C_CAT_ID_NB : ans_c.h
- ACTION_ID_NEGATIVE : ancs_protocol.h
- ACTION_ID_POSITIVE : ancs_protocol.h
- adc_callback_t : gr55xx_hal_adc.h
- ADC_CLK_16M : gr55xx_hal_adc.h
- ADC_CLK_1M : gr55xx_hal_adc.h
- ADC_CLK_1P6M : gr55xx_hal_adc.h
- ADC_CLK_2M : gr55xx_hal_adc.h
- ADC_CLK_4M : gr55xx_hal_adc.h
- ADC_CLK_8M : gr55xx_hal_adc.h
- ADC_DEFAULT_CONFIG : gr55xx_hal_adc.h
- adc_handle_t : gr55xx_hal_adc.h
- adc_init_t : gr55xx_hal_adc.h
- ADC_INPUT_DIFFERENTIAL : gr55xx_hal_adc.h
- ADC_INPUT_SINGLE : gr55xx_hal_adc.h
- ADC_INPUT_SRC_BAT : gr55xx_hal_adc.h
- ADC_INPUT_SRC_IO0 : gr55xx_hal_adc.h
- ADC_INPUT_SRC_IO1 : gr55xx_hal_adc.h
- ADC_INPUT_SRC_IO2 : gr55xx_hal_adc.h
- ADC_INPUT_SRC_IO3 : gr55xx_hal_adc.h
- ADC_INPUT_SRC_IO4 : gr55xx_hal_adc.h
- ADC_INPUT_SRC_REF : gr55xx_hal_adc.h
- ADC_INPUT_SRC_TMP : gr55xx_hal_adc.h
- ADC_REF_SRC_BUF_INT : gr55xx_hal_adc.h
- ADC_REF_SRC_IO0 : gr55xx_hal_adc.h
- ADC_REF_SRC_IO1 : gr55xx_hal_adc.h
- ADC_REF_SRC_IO2 : gr55xx_hal_adc.h
- ADC_REF_SRC_IO3 : gr55xx_hal_adc.h
- ADC_REF_VALUE_0P8 : gr55xx_hal_adc.h
- ADC_REF_VALUE_1P2 : gr55xx_hal_adc.h
- ADC_REF_VALUE_1P6 : gr55xx_hal_adc.h
- AES_BLOCK_MAX : gr55xx_hal_aes.h
- AES_BLOCKSIZE_BITS : gr55xx_hal_aes.h
- AES_BLOCKSIZE_BYTES : gr55xx_hal_aes.h
- AES_BLOCKSIZE_WORDS : gr55xx_hal_aes.h
- aes_callback_t : gr55xx_hal_aes.h
- AES_CHAININGMODE_CBC : gr55xx_hal_aes.h
- AES_CHAININGMODE_ECB : gr55xx_hal_aes.h
- AES_FLAG_DATAREADY : gr55xx_hal_aes.h
- AES_FLAG_DMA_DONE : gr55xx_hal_aes.h
- AES_FLAG_DMA_ERR : gr55xx_hal_aes.h
- AES_FLAG_KEY_VALID : gr55xx_hal_aes.h
- aes_handle_t : gr55xx_hal_aes.h
- aes_init_t : gr55xx_hal_aes.h
- AES_IT_DONE : gr55xx_hal_aes.h
- AES_KEYSIZE_128BITS : gr55xx_hal_aes.h
- AES_KEYSIZE_192BITS : gr55xx_hal_aes.h
- AES_KEYSIZE_256BITS : gr55xx_hal_aes.h
- AES_OPERATION_MODE_DECRYPT : gr55xx_hal_aes.h
- AES_OPERATION_MODE_ENCRYPT : gr55xx_hal_aes.h
- ancs_action_perform() : ancs_protocol.h
- ANCS_ATTR : ancs_protocol.h
- ANCS_ATTR_MAXLEN : ancs_protocol.h
- ancs_c_action_id_t : ancs_protocol.h
- ancs_c_client_init() : ancs_c.h
- ANCS_C_CONNECTION_MAX : ancs_c.h
- ancs_c_ctrl_point_t : ancs_protocol.h
- ancs_c_data_source_notify_set() : ancs_c.h
- ancs_c_discovery_service() : ancs_c.h
- ancs_c_evt_handler_t : ancs_c.h
- ancs_c_ntf_source_notify_set() : ancs_c.h
- ancs_c_write_control_point() : ancs_c.h
- ANCS_CATEGORY_ID_BUSINESS_AND_FINANCE : ancs_protocol.h
- ANCS_CATEGORY_ID_EMAIL : ancs_protocol.h
- ANCS_CATEGORY_ID_ENTERTAINMENT : ancs_protocol.h
- ANCS_CATEGORY_ID_HEALTH_AND_FITNESS : ancs_protocol.h
- ANCS_CATEGORY_ID_INCOMING_CALL : ancs_protocol.h
- ANCS_CATEGORY_ID_LOCATION : ancs_protocol.h
- ANCS_CATEGORY_ID_MISSED_CALL : ancs_protocol.h
- ANCS_CATEGORY_ID_NEWS : ancs_protocol.h
- ANCS_CATEGORY_ID_OTHER : ancs_protocol.h
- ANCS_CATEGORY_ID_SCHEDULE : ancs_protocol.h
- ANCS_CATEGORY_ID_SOCIAL : ancs_protocol.h
- ancs_category_id_t : ancs_protocol.h
- ANCS_CATEGORY_ID_VOICE_MAIL : ancs_protocol.h
- ANCS_CONTROL_POINT_UUID : ancs_c.h
- ANCS_DATA_SOURCE_UUID : ancs_c.h
- ancs_decode_data_source() : ancs_protocol.h
- ancs_decode_notification_source() : ancs_protocol.h
- ANCS_EVENT_ID_NOTIFICATION_ADDED : ancs_protocol.h
- ANCS_EVENT_ID_NOTIFICATION_MODIFIED : ancs_protocol.h
- ANCS_EVENT_ID_NOTIFICATION_REMOVED : ancs_protocol.h
- ancs_evt_id_t : ancs_protocol.h
- ancs_get_uid() : ancs_protocol.h
- ANCS_NOTIF_ATTR_ID_APP_IDENTIFIER : ancs_protocol.h
- ANCS_NOTIF_ATTR_ID_DATE : ancs_protocol.h
- ANCS_NOTIF_ATTR_ID_MESSAGE : ancs_protocol.h
- ANCS_NOTIF_ATTR_ID_MESSAGE_SIZE : ancs_protocol.h
- ANCS_NOTIF_ATTR_ID_NEGATIVE_ACTION_LABEL : ancs_protocol.h
- ANCS_NOTIF_ATTR_ID_POSITIVE_ACTION_LABEL : ancs_protocol.h
- ANCS_NOTIF_ATTR_ID_SUBTITLE : ancs_protocol.h
- ANCS_NOTIF_ATTR_ID_TITLE : ancs_protocol.h
- ancs_notification_attr_t : ancs_protocol.h
- ancs_notify_attr_get() : ancs_protocol.h
- ANCS_NTF_SOURCE_UUID : ancs_c.h
- ANCS_SRVC_UUID : ancs_c.h
- ans_alert_cat_id_t : ans.h
- ANS_ALERT_NTF_CTRL_PT_VAL_LEN : ans.h
- ANS_ALL_CAT_SUP : ans.h , ans_c.h
- ans_c_alert_cat_id_t : ans_c.h
- ANS_C_ALERT_NTF_CTRL_PT_VAL_LEN : ans_c.h
- ANS_C_CAT_ID_ALL : ans_c.h
- ANS_C_CAT_ID_CALL : ans_c.h
- ANS_C_CAT_ID_EMAIL : ans_c.h
- ANS_C_CAT_ID_HG_PRIO_ALERT : ans_c.h
- ANS_C_CAT_ID_INSTANT_MES : ans_c.h
- ANS_C_CAT_ID_MISSED_CALL : ans_c.h
- ANS_C_CAT_ID_NEWS : ans_c.h
- ANS_C_CAT_ID_SCHEDULE : ans_c.h
- ANS_C_CAT_ID_SMPL_ALERT : ans_c.h
- ANS_C_CAT_ID_SMS_MMS : ans_c.h
- ANS_C_CAT_ID_VOICE_MAIL : ans_c.h
- ANS_C_CONNECTION_MAX : ans_c.h
- ans_c_ctrl_point_set() : ans_c.h
- ANS_C_CTRL_PT_DIS_NEW_INC_ALERT_NTF : ans_c.h
- ANS_C_CTRL_PT_DIS_UNREAD_CAT_STA_NTF : ans_c.h
- ANS_C_CTRL_PT_EN_NEW_INC_ALERT_NTF : ans_c.h
- ANS_C_CTRL_PT_EN_UNREAD_CAT_STA_NTF : ans_c.h
- ans_c_ctrl_pt_id_t : ans_c.h
- ANS_C_CTRL_PT_NTF_NEW_INC_ALERT_IMME : ans_c.h
- ANS_C_CTRL_PT_NTF_UNREAD_CAT_STA_IMME : ans_c.h
- ans_c_disc_srvc_start() : ans_c.h
- ANS_C_ERROR_CMD_NOT_SUP : ans_c.h
- ANS_C_EVT_CTRL_POINT_SET_SUCCESS : ans_c.h
- ANS_C_EVT_DISCOVERY_COMPLETE : ans_c.h
- ANS_C_EVT_DISCOVERY_FAIL : ans_c.h
- ans_c_evt_handler_t : ans_c.h
- ANS_C_EVT_INVALID : ans_c.h
- ANS_C_EVT_NEW_ALERT_NTF_SET_SUCCESS : ans_c.h
- ANS_C_EVT_NEW_ALERT_RECEIVE : ans_c.h
- ANS_C_EVT_SUP_NEW_ALERT_CAT_RECEIV : ans_c.h
- ANS_C_EVT_SUP_UNREAD_ALERT_CAT_REC : ans_c.h
- ans_c_evt_type_t : ans_c.h
- ANS_C_EVT_UNREAD_ALERT_RECEIVE : ans_c.h
- ANS_C_EVT_UNREAD_ALERT_STA_NTF_SET_SUCCESS : ans_c.h
- ANS_C_EVT_WRITE_OP_ERR : ans_c.h
- ans_c_new_alert_notify_set() : ans_c.h
- ans_c_sup_new_alert_cat_read() : ans_c.h
- ans_c_sup_unread_alert_cat_read() : ans_c.h
- ans_c_unread_alert_notify_set() : ans_c.h
- ANS_C_UTF_8_STR_LEN_MAX : ans_c.h
- ANS_CALL_SUP : ans.h , ans_c.h
- ANS_CAT_ID_ALL : ans.h
- ANS_CAT_ID_CALL : ans.h
- ANS_CAT_ID_EMAIL : ans.h
- ANS_CAT_ID_HG_PRIO_ALERT : ans.h
- ANS_CAT_ID_INSTANT_MES : ans.h
- ANS_CAT_ID_MISSED_CALL : ans.h
- ANS_CAT_ID_NB : ans.h
- ANS_CAT_ID_NEWS : ans.h
- ANS_CAT_ID_SCHEDULE : ans.h
- ANS_CAT_ID_SMPL_ALERT : ans.h
- ANS_CAT_ID_SMS_MMS : ans.h
- ANS_CAT_ID_VOICE_MAIL : ans.h
- ans_client_init() : ans_c.h
- ANS_CONNECTION_MAX : ans.h
- ANS_CTRL_PT_DIS_NEW_INC_ALERT_NTF : ans.h
- ANS_CTRL_PT_DIS_UNREAD_CAT_STA_NTF : ans.h
- ANS_CTRL_PT_EN_NEW_INC_ALERT_NTF : ans.h
- ANS_CTRL_PT_EN_UNREAD_CAT_STA_NTF : ans.h
- ans_ctrl_pt_id_t : ans.h
- ANS_CTRL_PT_NTF_NEW_INC_ALERT_IMME : ans.h
- ANS_CTRL_PT_NTF_UNREAD_CAT_STA_IMME : ans.h
- ANS_EMAIL_SUP : ans.h , ans_c.h
- ANS_ERROR_CMD_NOT_SUP : ans.h
- ans_evt_handler_t : ans.h
- ANS_EVT_INVALID : ans.h
- ANS_EVT_NEW_ALERT_IMME_NTF_REQ : ans.h
- ANS_EVT_NEW_ALERT_NTF_DISABLE : ans.h
- ANS_EVT_NEW_ALERT_NTF_ENABLE : ans.h
- ans_evt_type_t : ans.h
- ANS_EVT_Unread_ALERT_IMME_NTF_REQ : ans.h
- ANS_EVT_UNREAD_ALERT_STA_NTF_DISABLE : ans.h
- ANS_EVT_UNREAD_ALERT_STA_NTF_ENABLE : ans.h
- ANS_HG_PRIO_ALERT_SUP : ans.h , ans_c.h
- ANS_INSTANT_MES : ans.h , ans_c.h
- ANS_MISSED_CALL_SUP : ans.h , ans_c.h
- ans_new_alert_send() : ans.h
- ANS_NEWS_ALERT_VAL_LEN : ans.h
- ANS_NEWS_SUP : ans.h , ans_c.h
- ANS_SCHEDULE_SUP : ans.h , ans_c.h
- ans_service_init() : ans.h
- ANS_SMPL_ALERT_SUP : ans.h , ans_c.h
- ANS_SMS_MMS_SUP : ans.h , ans_c.h
- ANS_SUP_NEW_ALERT_CAT_VAL_LEN : ans.h
- ANS_SUP_UNREAD_ALERT_CAT_VAL_LEN : ans.h
- ans_unread_alert_send() : ans.h
- ANS_UNREAD_ALERT_STA_VAL_LEN : ans.h
- ANS_UTF_8_STR_LEN_MAX : ans.h
- ANS_VOICE_MAIL_SUP : ans.h , ans_c.h
- aon_gpio_callback_t : gr55xx_hal_aon_gpio.h
- AON_GPIO_DEFAULT_CONFIG : gr55xx_hal_aon_gpio.h
- aon_gpio_init_t : gr55xx_hal_aon_gpio.h
- AON_GPIO_MODE_INPUT : gr55xx_hal_aon_gpio.h
- AON_GPIO_MODE_IT_FALLING : gr55xx_hal_aon_gpio.h
- AON_GPIO_MODE_IT_HIGH : gr55xx_hal_aon_gpio.h
- AON_GPIO_MODE_IT_LOW : gr55xx_hal_aon_gpio.h
- AON_GPIO_MODE_IT_RISING : gr55xx_hal_aon_gpio.h
- AON_GPIO_MODE_MUX : gr55xx_hal_aon_gpio.h
- AON_GPIO_MODE_OUTPUT : gr55xx_hal_aon_gpio.h
- AON_GPIO_MUX_0 : gr55xx_hal_aon_gpio_ex.h
- AON_GPIO_MUX_1 : gr55xx_hal_aon_gpio_ex.h
- AON_GPIO_MUX_2 : gr55xx_hal_aon_gpio_ex.h
- AON_GPIO_MUX_3 : gr55xx_hal_aon_gpio_ex.h
- AON_GPIO_MUX_4 : gr55xx_hal_aon_gpio_ex.h
- AON_GPIO_MUX_5 : gr55xx_hal_aon_gpio_ex.h
- AON_GPIO_MUX_6 : gr55xx_hal_aon_gpio_ex.h
- AON_GPIO_MUX_7 : gr55xx_hal_aon_gpio_ex.h
- AON_GPIO_NOPULL : gr55xx_hal_aon_gpio.h
- AON_GPIO_PIN_0 : gr55xx_hal_aon_gpio.h
- AON_GPIO_PIN_1 : gr55xx_hal_aon_gpio.h
- AON_GPIO_PIN_2 : gr55xx_hal_aon_gpio.h
- AON_GPIO_PIN_3 : gr55xx_hal_aon_gpio.h
- AON_GPIO_PIN_4 : gr55xx_hal_aon_gpio.h
- AON_GPIO_PIN_5 : gr55xx_hal_aon_gpio.h
- AON_GPIO_PIN_6 : gr55xx_hal_aon_gpio.h
- AON_GPIO_PIN_7 : gr55xx_hal_aon_gpio.h
- AON_GPIO_PIN_ALL : gr55xx_hal_aon_gpio.h
- AON_GPIO_PIN_MASK : gr55xx_hal_aon_gpio.h
- AON_GPIO_PIN_RESET : gr55xx_hal_aon_gpio.h
- AON_GPIO_PIN_SET : gr55xx_hal_aon_gpio.h
- aon_gpio_pin_state_t : gr55xx_hal_aon_gpio.h
- AON_GPIO_PULLDOWN : gr55xx_hal_aon_gpio.h
- AON_GPIO_PULLUP : gr55xx_hal_aon_gpio.h
- aon_wdt_handle_t : gr55xx_hal_aon_wdt.h
- aon_wdt_init_t : gr55xx_hal_aon_wdt.h
- app_adc_conversion_async() : app_adc.h
- app_adc_conversion_sync() : app_adc.h
- app_adc_deinit() : app_adc.h
- APP_ADC_EVT_CONV_CPLT : app_adc.h
- app_adc_evt_handler_t : app_adc.h
- app_adc_evt_type_t : app_adc.h
- app_adc_get_handle() : app_adc.h
- app_adc_init() : app_adc.h
- APP_ADC_TYPE_DMA : app_adc.h
- APP_ADC_TYPE_MAX : app_adc.h
- APP_ADC_TYPE_POLLING : app_adc.h
- app_adc_type_t : app_adc.h
- app_adc_voltage_extern() : app_adc.h
- app_adc_voltage_intern() : app_adc.h
- app_aes_decrypt_async() : app_aes.h
- app_aes_decrypt_sync() : app_aes.h
- app_aes_deinit() : app_aes.h
- app_aes_encrypt_async() : app_aes.h
- app_aes_encrypt_sync() : app_aes.h
- APP_AES_EVT_DONE : app_aes.h
- APP_AES_EVT_ERROR : app_aes.h
- app_aes_evt_handler_t : app_aes.h
- app_aes_evt_type_t : app_aes.h
- app_aes_get_handle() : app_aes.h
- app_aes_init() : app_aes.h
- APP_AES_MODE_CBC : app_aes.h
- APP_AES_MODE_ECB : app_aes.h
- APP_AES_MODE_MAX : app_aes.h
- app_aes_mode_t : app_aes.h
- APP_AES_TYPE_INTERRUPT : app_aes.h
- APP_AES_TYPE_MAX : app_aes.h
- APP_AES_TYPE_POLLING : app_aes.h
- app_aes_type_t : app_aes.h
- APP_AON_IO_PIN_ALL : app_io.h
- APP_AON_IO_PIN_MASK : app_io.h
- app_ble_init_cmp_cb_t : ble_gapc.h
- app_comp_deinit() : app_comp.h
- app_comp_evt_handler_t : app_comp.h
- app_comp_evt_t : app_comp.h
- app_comp_get_handle() : app_comp.h
- app_comp_init() : app_comp.h
- app_comp_start() : app_comp.h
- app_comp_stop() : app_comp.h
- app_ctx_type_t : app_io.h
- app_dma_deinit() : app_dma.h
- APP_DMA_EVT_ERROR : app_dma.h
- app_dma_evt_handler_t : app_dma.h
- APP_DMA_EVT_TFR : app_dma.h
- app_dma_evt_type_t : app_dma.h
- app_dma_get_handle() : app_dma.h
- app_dma_init() : app_dma.h
- app_dma_start() : app_dma.h
- APP_DRIVER_ADC_WAPEUP_PRIORITY : app_drv_config.h
- APP_DRIVER_AES_WAPEUP_PRIORITY : app_drv_config.h
- APP_DRIVER_COMP_WAPEUP_PRIORITY : app_drv_config.h
- APP_DRIVER_DMA_WAPEUP_PRIORITY : app_drv_config.h
- APP_DRIVER_DUAL_TIM_WAPEUP_PRIORITY : app_drv_config.h
- APP_DRIVER_GPIOTE_WAPEUP_PRIORITY : app_drv_config.h
- APP_DRIVER_HMAC_WAPEUP_PRIORITY : app_drv_config.h
- APP_DRIVER_I2C_WAPEUP_PRIORITY : app_drv_config.h
- APP_DRIVER_I2S_WAPEUP_PRIORITY : app_drv_config.h
- app_driver_mutex_deinit : app_rtos_cfg.h
- app_driver_mutex_init : app_rtos_cfg.h
- app_driver_mutex_pend : app_rtos_cfg.h
- app_driver_mutex_post : app_rtos_cfg.h
- APP_DRIVER_PWM_WAPEUP_PRIORITY : app_drv_config.h
- APP_DRIVER_QSPI_WAPEUP_PRIORITY : app_drv_config.h
- APP_DRIVER_RNG_WAPEUP_PRIORITY : app_drv_config.h
- app_driver_sem_deinit : app_rtos_cfg.h
- app_driver_sem_init : app_rtos_cfg.h
- app_driver_sem_pend : app_rtos_cfg.h
- app_driver_sem_post : app_rtos_cfg.h
- app_driver_sem_post_from_isr : app_rtos_cfg.h
- APP_DRIVER_SPI_WAPEUP_PRIORITY : app_drv_config.h
- APP_DRIVER_SYSTICK_WAPEUP_PRIORITY : app_drv_config.h
- APP_DRIVER_TIM_WAPEUP_PRIORITY : app_drv_config.h
- APP_DRIVER_UART_WAPEUP_PRIORITY : app_drv_config.h
- APP_DRV_ERR_BUSY : app_drv_error.h
- APP_DRV_ERR_CODE_CHECK : app_drv_error.h
- APP_DRV_ERR_HAL : app_drv_error.h
- APP_DRV_ERR_INVALID_ID : app_drv_error.h
- APP_DRV_ERR_INVALID_MODE : app_drv_error.h
- APP_DRV_ERR_INVALID_PARAM : app_drv_error.h
- APP_DRV_ERR_INVALID_TYPE : app_drv_error.h
- APP_DRV_ERR_POINTER_NULL : app_drv_error.h
- app_drv_err_t : app_drv_error.h
- APP_DRV_ERR_TIMEOUT : app_drv_error.h
- APP_DRV_MUTEX_DECL : app_rtos_cfg.h
- APP_DRV_SEM_DECL : app_rtos_cfg.h
- APP_DRV_SUCCESS : app_drv_error.h
- app_dual_tim_deinit() : app_dual_tim.h
- APP_DUAL_TIM_EVT_DONE : app_dual_tim.h
- APP_DUAL_TIM_EVT_ERROR : app_dual_tim.h
- app_dual_tim_evt_handler_t : app_dual_tim.h
- app_dual_tim_evt_t : app_dual_tim.h
- app_dual_tim_get_handle() : app_dual_tim.h
- APP_DUAL_TIM_ID_0 : app_dual_tim.h
- APP_DUAL_TIM_ID_1 : app_dual_tim.h
- APP_DUAL_TIM_ID_MAX : app_dual_tim.h
- app_dual_tim_id_t : app_dual_tim.h
- app_dual_tim_init() : app_dual_tim.h
- app_dual_tim_set_background_reload() : app_dual_tim.h
- app_dual_tim_set_params() : app_dual_tim.h
- app_dual_tim_start() : app_dual_tim.h
- app_dual_tim_stop() : app_dual_tim.h
- app_gpiote_config() : app_gpiote.h
- app_gpiote_deinit() : app_gpiote.h
- app_gpiote_event_handler_t : app_gpiote.h
- app_gpiote_init() : app_gpiote.h
- app_handle_mode_t : app_io.h
- app_hmac_deinit() : app_hmac.h
- APP_HMAC_EVT_DONE : app_hmac.h
- APP_HMAC_EVT_ERROR : app_hmac.h
- app_hmac_evt_handler_t : app_hmac.h
- app_hmac_evt_type_t : app_hmac.h
- app_hmac_get_handle() : app_hmac.h
- app_hmac_init() : app_hmac.h
- app_hmac_sha256_async() : app_hmac.h
- app_hmac_sha256_sync() : app_hmac.h
- APP_HMAC_TYPE_DMA : app_hmac.h
- APP_HMAC_TYPE_INTERRUPT : app_hmac.h
- APP_HMAC_TYPE_MAX : app_hmac.h
- APP_HMAC_TYPE_POLLING : app_hmac.h
- app_hmac_type_t : app_hmac.h
- app_hmac_user_hash() : app_hmac.h
- app_i2c_deinit() : app_i2c.h
- APP_I2C_EVT_ERROR : app_i2c.h
- app_i2c_evt_handler_t : app_i2c.h
- APP_I2C_EVT_RX_DATA : app_i2c.h
- APP_I2C_EVT_TX_CPLT : app_i2c.h
- app_i2c_evt_type_t : app_i2c.h
- app_i2c_get_handle() : app_i2c.h
- APP_I2C_ID_0 : app_i2c.h
- APP_I2C_ID_1 : app_i2c.h
- APP_I2C_ID_MAX : app_i2c.h
- app_i2c_id_t : app_i2c.h
- app_i2c_init() : app_i2c.h
- app_i2c_mem_read_async() : app_i2c.h
- app_i2c_mem_read_sync() : app_i2c.h
- app_i2c_mem_write_async() : app_i2c.h
- app_i2c_mem_write_sync() : app_i2c.h
- app_i2c_receive_async() : app_i2c.h
- app_i2c_receive_sync() : app_i2c.h
- APP_I2C_ROLE_MASTER : app_i2c.h
- APP_I2C_ROLE_MAX : app_i2c.h
- APP_I2C_ROLE_SLAVE : app_i2c.h
- app_i2c_role_t : app_i2c.h
- app_i2c_transmit_async() : app_i2c.h
- app_i2c_transmit_sync() : app_i2c.h
- APP_I2C_TYPE_DMA : app_i2c.h
- APP_I2C_TYPE_INTERRUPT : app_i2c.h
- APP_I2C_TYPE_MAX : app_i2c.h
- APP_I2C_TYPE_POLLING : app_i2c.h
- app_i2c_type_t : app_i2c.h
- app_i2s_deinit() : app_i2s.h
- app_i2s_disable() : app_i2s.h
- app_i2s_disable_clock() : app_i2s.h
- app_i2s_enable() : app_i2s.h
- app_i2s_enable_clock() : app_i2s.h
- APP_I2S_EVT_ERROR : app_i2s.h
- app_i2s_evt_handler_t : app_i2s.h
- APP_I2S_EVT_RX_DATA : app_i2s.h
- APP_I2S_EVT_TX_CPLT : app_i2s.h
- APP_I2S_EVT_TX_RX : app_i2s.h
- app_i2s_evt_type_t : app_i2s.h
- app_i2s_flush_rx_fifo() : app_i2s.h
- app_i2s_flush_tx_fifo() : app_i2s.h
- app_i2s_get_handle() : app_i2s.h
- APP_I2S_ID_MASTER : app_i2s.h
- APP_I2S_ID_MAX : app_i2s.h
- APP_I2S_ID_SLAVE : app_i2s.h
- app_i2s_id_t : app_i2s.h
- app_i2s_init() : app_i2s.h
- app_i2s_receive_async() : app_i2s.h
- app_i2s_receive_sync() : app_i2s.h
- app_i2s_transmit_async() : app_i2s.h
- app_i2s_transmit_sync() : app_i2s.h
- APP_I2S_TYPE_DMA : app_i2s.h
- APP_I2S_TYPE_INTERRUPT : app_i2s.h
- APP_I2S_TYPE_MAX : app_i2s.h
- APP_I2S_TYPE_POLLING : app_i2s.h
- app_i2s_type_t : app_i2s.h
- app_io_callback_t : app_gpiote.h
- APP_IO_CTX_INT : app_io.h
- APP_IO_CTX_WAKEUP : app_io.h
- APP_IO_DEFAULT_CONFIG : app_io.h
- app_io_deinit() : app_io.h
- APP_IO_DISABLE_WAKEUP : app_io.h
- APP_IO_ENABLE_WAKEUP : app_io.h
- app_io_init() : app_io.h
- APP_IO_MODE_ANALOG : app_io.h
- APP_IO_MODE_INPUT : app_io.h
- APP_IO_MODE_IT_FALLING : app_io.h
- APP_IO_MODE_IT_HIGH : app_io.h
- APP_IO_MODE_IT_LOW : app_io.h
- APP_IO_MODE_IT_RISING : app_io.h
- APP_IO_MODE_MAX : app_io.h
- APP_IO_MODE_MUX : app_io.h
- APP_IO_MODE_OUT_PUT : app_io.h
- app_io_mode_t : app_io.h
- APP_IO_MUX_0 : app_io.h
- APP_IO_MUX_1 : app_io.h
- APP_IO_MUX_2 : app_io.h
- APP_IO_MUX_3 : app_io.h
- APP_IO_MUX_4 : app_io.h
- APP_IO_MUX_5 : app_io.h
- APP_IO_MUX_6 : app_io.h
- APP_IO_MUX_7 : app_io.h
- APP_IO_MUX_8 : app_io.h
- APP_IO_MUX_MAX : app_io.h
- app_io_mux_t : app_io.h
- APP_IO_NONE_WAKEUP : app_io.h
- APP_IO_NOPULL : app_io.h
- APP_IO_PIN_0 : app_io.h
- APP_IO_PIN_1 : app_io.h
- APP_IO_PIN_10 : app_io.h
- APP_IO_PIN_11 : app_io.h
- APP_IO_PIN_12 : app_io.h
- APP_IO_PIN_13 : app_io.h
- APP_IO_PIN_14 : app_io.h
- APP_IO_PIN_15 : app_io.h
- APP_IO_PIN_16 : app_io.h
- APP_IO_PIN_17 : app_io.h
- APP_IO_PIN_18 : app_io.h
- APP_IO_PIN_19 : app_io.h
- APP_IO_PIN_2 : app_io.h
- APP_IO_PIN_20 : app_io.h
- APP_IO_PIN_21 : app_io.h
- APP_IO_PIN_22 : app_io.h
- APP_IO_PIN_23 : app_io.h
- APP_IO_PIN_24 : app_io.h
- APP_IO_PIN_25 : app_io.h
- APP_IO_PIN_26 : app_io.h
- APP_IO_PIN_27 : app_io.h
- APP_IO_PIN_28 : app_io.h
- APP_IO_PIN_29 : app_io.h
- APP_IO_PIN_3 : app_io.h
- APP_IO_PIN_30 : app_io.h
- APP_IO_PIN_31 : app_io.h
- APP_IO_PIN_4 : app_io.h
- APP_IO_PIN_5 : app_io.h
- APP_IO_PIN_6 : app_io.h
- APP_IO_PIN_7 : app_io.h
- APP_IO_PIN_8 : app_io.h
- APP_IO_PIN_9 : app_io.h
- APP_IO_PIN_ALL : app_io.h
- APP_IO_PIN_MASK : app_io.h
- APP_IO_PIN_RESET : app_io.h
- APP_IO_PIN_SET : app_io.h
- app_io_pin_state_t : app_io.h
- APP_IO_PINS_0_15 : app_io.h
- APP_IO_PINS_16_31 : app_io.h
- APP_IO_PULL_MAX : app_io.h
- app_io_pull_t : app_io.h
- APP_IO_PULLDOWN : app_io.h
- APP_IO_PULLUP : app_io.h
- app_io_read_pin() : app_io.h
- app_io_toggle_pin() : app_io.h
- APP_IO_TYPE_AON : app_io.h
- APP_IO_TYPE_MAX : app_io.h
- APP_IO_TYPE_MSIO : app_io.h
- APP_IO_TYPE_NORMAL : app_io.h
- app_io_type_t : app_io.h
- app_io_write_pin() : app_io.h
- APP_MSIO_PIN_ALL : app_io.h
- APP_MSIO_PIN_MASK : app_io.h
- app_pkc_big_number_add_async() : app_pkc.h
- app_pkc_big_number_add_sync() : app_pkc.h
- app_pkc_big_number_add_t : app_pkc.h
- app_pkc_big_number_multi_async() : app_pkc.h
- app_pkc_big_number_multi_sync() : app_pkc.h
- app_pkc_big_number_multi_t : app_pkc.h
- app_pkc_deinit() : app_pkc.h
- app_pkc_ecc_point_multi_async() : app_pkc.h
- app_pkc_ecc_point_multi_sync() : app_pkc.h
- app_pkc_ecc_point_multi_t : app_pkc.h
- APP_PKC_EVT_DONE : app_pkc.h
- APP_PKC_EVT_ERROR : app_pkc.h
- app_pkc_evt_handler_t : app_pkc.h
- app_pkc_evt_type_t : app_pkc.h
- app_pkc_get_handle() : app_pkc.h
- app_pkc_init() : app_pkc.h
- app_pkc_modular_add_async() : app_pkc.h
- app_pkc_modular_add_sync() : app_pkc.h
- app_pkc_modular_add_t : app_pkc.h
- app_pkc_modular_compare_async() : app_pkc.h
- app_pkc_modular_compare_sync() : app_pkc.h
- app_pkc_modular_compare_t : app_pkc.h
- app_pkc_modular_left_shift_async() : app_pkc.h
- app_pkc_modular_left_shift_sync() : app_pkc.h
- app_pkc_modular_shift_t : app_pkc.h
- app_pkc_modular_sub_async() : app_pkc.h
- app_pkc_modular_sub_sync() : app_pkc.h
- app_pkc_modular_sub_t : app_pkc.h
- app_pkc_montgomery_inversion_async() : app_pkc.h
- app_pkc_montgomery_inversion_sync() : app_pkc.h
- app_pkc_montgomery_inversion_t : app_pkc.h
- app_pkc_montgomery_multi_async() : app_pkc.h
- app_pkc_montgomery_multi_sync() : app_pkc.h
- app_pkc_montgomery_multi_t : app_pkc.h
- APP_PKC_TYPE_INTERRUPT : app_pkc.h
- APP_PKC_TYPE_MAX : app_pkc.h
- APP_PKC_TYPE_POLLING : app_pkc.h
- app_pkc_type_t : app_pkc.h
- APP_PWM_ACTIVE_CHANNEL_A : app_pwm.h
- APP_PWM_ACTIVE_CHANNEL_ALL : app_pwm.h
- APP_PWM_ACTIVE_CHANNEL_B : app_pwm.h
- APP_PWM_ACTIVE_CHANNEL_C : app_pwm.h
- APP_PWM_ACTIVE_CHANNEL_CLEARED : app_pwm.h
- app_pwm_active_channel_t : app_pwm.h
- app_pwm_config_channel() : app_pwm.h
- app_pwm_deinit() : app_pwm.h
- APP_PWM_ID_0 : app_pwm.h
- APP_PWM_ID_1 : app_pwm.h
- APP_PWM_ID_MAX : app_pwm.h
- app_pwm_id_t : app_pwm.h
- app_pwm_init() : app_pwm.h
- APP_PWM_PIN_DISABLE : app_pwm.h
- APP_PWM_PIN_ENABLE : app_pwm.h
- app_pwm_start() : app_pwm.h
- app_pwm_stop() : app_pwm.h
- app_pwm_update_freq() : app_pwm.h
- app_qspi_command_async() : app_qspi.h
- app_qspi_command_high_speed_sync() : app_qspi.h
- app_qspi_command_receive_async() : app_qspi.h
- app_qspi_command_receive_high_speed_sync() : app_qspi.h
- app_qspi_command_receive_sync() : app_qspi.h
- app_qspi_command_sync() : app_qspi.h
- app_qspi_command_t : app_qspi.h
- app_qspi_command_transmit_async() : app_qspi.h
- app_qspi_command_transmit_high_speed_sync() : app_qspi.h
- app_qspi_command_transmit_sync() : app_qspi.h
- app_qspi_deinit() : app_qspi.h
- APP_QSPI_EVT_ERROR : app_qspi.h
- app_qspi_evt_handler_t : app_qspi.h
- APP_QSPI_EVT_RX_DATA : app_qspi.h
- APP_QSPI_EVT_TX_CPLT : app_qspi.h
- app_qspi_evt_type_t : app_qspi.h
- app_qspi_get_handle() : app_qspi.h
- APP_QSPI_ID_0 : app_qspi.h
- APP_QSPI_ID_1 : app_qspi.h
- APP_QSPI_ID_MAX : app_qspi.h
- app_qspi_id_t : app_qspi.h
- app_qspi_init() : app_qspi.h
- APP_QSPI_PIN_DISABLE : app_qspi.h
- APP_QSPI_PIN_ENABLE : app_qspi.h
- app_qspi_receive_async() : app_qspi.h
- app_qspi_receive_high_speed_sync() : app_qspi.h
- app_qspi_receive_sync() : app_qspi.h
- app_qspi_transmit_async() : app_qspi.h
- app_qspi_transmit_high_speed_sync() : app_qspi.h
- app_qspi_transmit_sync() : app_qspi.h
- APP_QSPI_TYPE_DMA : app_qspi.h
- APP_QSPI_TYPE_INTERRUPT : app_qspi.h
- APP_QSPI_TYPE_MAX : app_qspi.h
- APP_QSPI_TYPE_POLLING : app_qspi.h
- app_qspi_type_t : app_qspi.h
- app_rng_deinit() : app_rng.h
- APP_RNG_EVT_DONE : app_rng.h
- APP_RNG_EVT_ERROR : app_rng.h
- app_rng_evt_handler_t : app_rng.h
- app_rng_evt_type_t : app_rng.h
- app_rng_gen_async() : app_rng.h
- app_rng_gen_sync() : app_rng.h
- app_rng_get_handle() : app_rng.h
- app_rng_init() : app_rng.h
- APP_RNG_TYPE_INTERRUPT : app_rng.h
- APP_RNG_TYPE_MAX : app_rng.h
- APP_RNG_TYPE_POLLING : app_rng.h
- app_rng_type_t : app_rng.h
- APP_RTC_ALARM_DISABLE_ALL : app_rtc.h
- APP_RTC_ALARM_DISABLE_DATE : app_rtc.h
- APP_RTC_ALARM_DISABLE_TICK : app_rtc.h
- app_rtc_alarm_t : app_rtc.h
- app_rtc_deinit() : app_rtc.h
- app_rtc_disable_event() : app_rtc.h
- APP_RTC_EVT_DATE_ALARM : app_rtc.h
- app_rtc_evt_handler_t : app_rtc.h
- APP_RTC_EVT_TICK_ALARM : app_rtc.h
- app_rtc_evt_type_t : app_rtc.h
- app_rtc_get_time() : app_rtc.h
- app_rtc_init() : app_rtc.h
- app_rtc_init_time() : app_rtc.h
- app_rtc_setup_alarm() : app_rtc.h
- app_rtc_setup_tick() : app_rtc.h
- app_rtc_time_t : app_rtc.h
- app_sha256_async() : app_hmac.h
- app_sha256_sync() : app_hmac.h
- APP_SLEEP_CB_MAX : app_pwr_mgmt.h
- APP_SPI_DATAWIDTH_32BIT : app_spi_v2.h
- APP_SPI_DATAWIDTH_8BIT : app_spi_v2.h
- app_spi_datawidth_t : app_spi_v2.h
- app_spi_deinit() : app_spi.h
- APP_SPI_EVT_ERROR : app_spi_v2.h , app_spi.h
- app_spi_evt_handler_t : app_spi_v2.h , app_spi.h
- APP_SPI_EVT_RX_DATA : app_spi_v2.h , app_spi.h
- APP_SPI_EVT_TX_CPLT : app_spi.h , app_spi_v2.h
- APP_SPI_EVT_TX_RX : app_spi_v2.h , app_spi.h
- app_spi_evt_type_t : app_spi_v2.h , app_spi.h
- app_spi_get_handle() : app_spi.h
- APP_SPI_ID_MASTER : app_spi_v2.h , app_spi.h
- APP_SPI_ID_MAX : app_spi_v2.h , app_spi.h
- APP_SPI_ID_SLAVE : app_spi_v2.h , app_spi.h
- app_spi_id_t : app_spi.h , app_spi_v2.h
- app_spi_init() : app_spi.h
- APP_SPI_PIN_DISABLE : app_spi.h , app_spi_v2.h
- APP_SPI_PIN_ENABLE : app_spi.h , app_spi_v2.h
- app_spi_read_eeprom_async() : app_spi.h
- app_spi_read_eeprom_sync() : app_spi.h
- app_spi_read_memory_async() : app_spi.h
- app_spi_receive_async() : app_spi.h
- app_spi_receive_high_speed_sync() : app_spi.h
- app_spi_receive_sync() : app_spi.h
- app_spi_transmit_async() : app_spi.h
- app_spi_transmit_high_speed_sync() : app_spi.h
- app_spi_transmit_receive_async() : app_spi.h
- app_spi_transmit_receive_sync() : app_spi.h
- app_spi_transmit_sync() : app_spi.h
- APP_SPI_TYPE_DMA : app_spi.h , app_spi_v2.h
- APP_SPI_TYPE_INTERRUPT : app_spi.h
- APP_SPI_TYPE_MAX : app_spi.h , app_spi_v2.h
- APP_SPI_TYPE_POLLING : app_spi.h , app_spi_v2.h
- app_spi_type_t : app_spi_v2.h , app_spi.h
- app_spi_v2_deinit() : app_spi_v2.h
- app_spi_v2_get_handle() : app_spi_v2.h
- app_spi_v2_init() : app_spi_v2.h
- app_spi_v2_receive_dma_sync() : app_spi_v2.h
- app_spi_v2_receive_poll_sync() : app_spi_v2.h
- app_spi_v2_receive_with_ia_dma_sync() : app_spi_v2.h
- app_spi_v2_receive_with_ia_poll_sync() : app_spi_v2.h
- app_spi_v2_transmit_dma_sync() : app_spi_v2.h
- app_spi_v2_transmit_poll_sync() : app_spi_v2.h
- app_spi_v2_transmit_receive_8bit_poll_sync() : app_spi_v2.h
- app_spi_v2_transmit_with_ia_dma_sync() : app_spi_v2.h
- app_spi_v2_transmit_with_ia_poll_sync() : app_spi_v2.h
- app_spi_write_memory_async() : app_spi.h
- app_systick_deinit() : app_systick.h
- app_systick_init() : app_systick.h
- app_tim_deinit() : app_tim.h
- APP_TIM_EVT_DONE : app_tim.h
- APP_TIM_EVT_ERROR : app_tim.h
- app_tim_evt_handler_t : app_tim.h
- app_tim_evt_t : app_tim.h
- app_tim_get_handle() : app_tim.h
- APP_TIM_ID_0 : app_tim.h
- APP_TIM_ID_1 : app_tim.h
- APP_TIM_ID_MAX : app_tim.h
- app_tim_id_t : app_tim.h
- app_tim_init() : app_tim.h
- app_tim_start() : app_tim.h
- app_tim_stop() : app_tim.h
- app_uart_deinit() : app_uart.h
- APP_UART_EVT_ABORT_RX : app_uart.h
- APP_UART_EVT_ABORT_TX : app_uart.h
- APP_UART_EVT_ERROR : app_uart.h
- app_uart_evt_handler_t : app_uart.h
- APP_UART_EVT_RX_DATA : app_uart.h
- APP_UART_EVT_TX_CPLT : app_uart.h
- app_uart_evt_type_t : app_uart.h
- app_uart_flush() : app_uart.h
- app_uart_get_handle() : app_uart.h
- APP_UART_ID_0 : app_uart.h
- APP_UART_ID_1 : app_uart.h
- APP_UART_ID_MAX : app_uart.h
- app_uart_id_t : app_uart.h
- app_uart_init() : app_uart.h
- app_uart_receive_async() : app_uart.h
- app_uart_receive_sync() : app_uart.h
- app_uart_transmit_async() : app_uart.h
- app_uart_transmit_sync() : app_uart.h
- APP_UART_TYPE_DMA : app_uart.h
- APP_UART_TYPE_INTERRUPT : app_uart.h
- APP_UART_TYPE_MAX : app_uart.h
- APP_UART_TYPE_POLLING : app_uart.h
- app_uart_type_t : app_uart.h
- assert_err_cb_t : gr55xx_sys.h
- assert_param_cb_t : gr55xx_sys.h
- assert_warn_cb_t : gr55xx_sys.h
- ATT_ENC_KEY_SIZE_16 : ble_gatts.h
- att_format_t : ble_att.h
- att_uuid_t : ble_att.h
- ATT_UUID_TYPE_SET : ble_gatts.h
- ATT_VAL_LOC_STACK : ble_gatts.h
- ATT_VAL_LOC_USER : ble_gatts.h
- AUTH : ble_gatts.h
- AUTH_ALL : ble_sec.h
- AUTH_BOND : ble_sec.h
- AUTH_KEY_PRESS_NOTIFY : ble_sec.h
- AUTH_MITM : ble_sec.h
- AUTH_NONE : ble_sec.h
- AUTH_SEC_CON : ble_sec.h