### - o -

- offset : ble_gattc_read_value_t , gap_con_plan_tag_t , gattc_write_attr_value_t , gatts_write_req_cb_t , hids_evt_t , lns_log_data_t , prf_att_info_t , uds_regi_user_data_stream_t , wechat_data_t
- offset_ext_1p0 : adc_trim_info_t
- offset_int_0p8 : adc_trim_info_t
- offset_int_1p2 : adc_trim_info_t
- offset_int_1p6 : adc_trim_info_t
- offset_int_2p0 : adc_trim_info_t
- on_connect : ble_prf_manager_cbs_t
- on_disconnect : ble_prf_manager_cbs_t
- oob : sec_cfm_enc_data_t , sec_param_t
- oob_data : sec_enc_req_data_t
- op_code : gap_rslv_addr_read_t , gls_racp_req_t , gls_racp_rsp_t
- op_code_req : gls_racp_rsp_t
- opcode : gap_conn_info_param_t , gap_peer_info_param_t
- operand : gls_racp_rsp_t
- operation : gap_dev_info_get_t
- operation_mode : _aes_init
- org_unique_id : dis_c_sys_id_t , dis_sys_id_t
- otas_ctrl_handle : otas_c_handles_t
- otas_rx_handle : otas_c_handles_t
- otas_srvc_end_handle : otas_c_handles_t
- otas_srvc_start_handle : otas_c_handles_t
- otas_tx_cccd_handle : otas_c_handles_t
- otas_tx_handle : otas_c_handles_t
- out_mode : _ll_rng_init , _rng_init
- out_report_sup : hids_init_t
- output_report : hids_init_t
- own_addr_size : _ll_i2c_init
- own_address : _i2c_init , _ll_i2c_init