Macros
ADC Clock Select
Peripheral Driver » HAL Driver » ADC » Defines » ADC Exported Constants

## Macros
#define | ADC_CLK_16M LL_ADC_CLK_16
#define | ADC_CLK_1P6M LL_ADC_CLK_1P6
#define | ADC_CLK_8M LL_ADC_CLK_8
#define | ADC_CLK_4M LL_ADC_CLK_4
#define | ADC_CLK_2M LL_ADC_CLK_2
#define | ADC_CLK_1M LL_ADC_CLK_1

## Detailed Description

## Macro Definition Documentation

## ◆ ADC_CLK_16M

#define ADC_CLK_16M LL_ADC_CLK_16

ADC Clock = 16 MHz

## ◆ ADC_CLK_1M

#define ADC_CLK_1M LL_ADC_CLK_1

ADC Clock = 1 MHz

## ◆ ADC_CLK_1P6M

#define ADC_CLK_1P6M LL_ADC_CLK_1P6

ADC Clock = 1.6 MHz

## ◆ ADC_CLK_2M

#define ADC_CLK_2M LL_ADC_CLK_2

ADC Clock = 2 MHz

## ◆ ADC_CLK_4M

#define ADC_CLK_4M LL_ADC_CLK_4

ADC Clock = 4 MHz

## ◆ ADC_CLK_8M

#define ADC_CLK_8M LL_ADC_CLK_8

ADC Clock = 8 MHz