Macros
XQSPI Flags, only in QSPI mode
Peripheral Driver » HAL Driver » XQSPI » Defines » XQSPI Exported Constants

## Macros
#define | XQSPI_FLAG_RFF LL_XQSPI_QSPI_STAT_RFF
#define | XQSPI_FLAG_RFTF LL_XQSPI_QSPI_STAT_RFTF
#define | XQSPI_FLAG_RFE LL_XQSPI_QSPI_STAT_RFE
#define | XQSPI_FLAG_TFF LL_XQSPI_QSPI_STAT_TFF
#define | XQSPI_FLAG_TFTF LL_XQSPI_QSPI_STAT_TFTF
#define | XQSPI_FLAG_TFE LL_XQSPI_QSPI_STAT_TFE
#define | XQSPI_FLAG_BUSY LL_XQSPI_QSPI_STAT_BUSY

## Detailed Description

## Macro Definition Documentation

## ◆ XQSPI_FLAG_BUSY

#define XQSPI_FLAG_BUSY LL_XQSPI_QSPI_STAT_BUSY

Busy flag

## ◆ XQSPI_FLAG_RFE

#define XQSPI_FLAG_RFE LL_XQSPI_QSPI_STAT_RFE

Rx FIFO empty flag

## ◆ XQSPI_FLAG_RFF

#define XQSPI_FLAG_RFF LL_XQSPI_QSPI_STAT_RFF

Rx FIFO full flag

## ◆ XQSPI_FLAG_RFTF

#define XQSPI_FLAG_RFTF LL_XQSPI_QSPI_STAT_RFTF

Rx FIFO threshold flag

## ◆ XQSPI_FLAG_TFE

#define XQSPI_FLAG_TFE LL_XQSPI_QSPI_STAT_TFE

Tx FIFO empty flag

## ◆ XQSPI_FLAG_TFF

#define XQSPI_FLAG_TFF LL_XQSPI_QSPI_STAT_TFF

Tx FIFO full flag

## ◆ XQSPI_FLAG_TFTF

#define XQSPI_FLAG_TFTF LL_XQSPI_QSPI_STAT_TFTF

Tx FIFO threshold flag