Here is a list of all documented functions, variables, defines, enums, and typedefs with links to the documentation:

### - d -

- delay_ms() : gr55xx_delay.h
- delay_us() : gr55xx_delay.h
- DELAY_US_DWT : gr55xx_delay.h
- DEVICE_BUSY : gr55xx_pwr.h
- DEVICE_IDLE : gr55xx_pwr.h
- DFU_ADV_MAX_LENGTH : gr55xx_dfu.h
- dfu_ble_receive_data_process() : gr55xx_dfu.h
- dfu_ble_send_data_cmpl_process() : gr55xx_dfu.h
- dfu_ble_set_mtu_size() : gr55xx_dfu.h
- dfu_cmd_parse_state_reset() : gr55xx_dfu.h
- DFU_CONFIG_SPI_FLASH_DISABLE : gr55xx_dfu.h
- DFU_DUMP_FLASH_DISABLE : gr55xx_dfu.h
- DFU_ERASE_FLASH_DISABLE : gr55xx_dfu.h
- DFU_INFO_DEFAULT : gr55xx_dfu.h
- DFU_INFO_DISABLE : gr55xx_dfu.h
- DFU_INFO_ENABLE : gr55xx_dfu.h
- dfu_info_state : gr55xx_dfu.h
- dfu_init() : gr55xx_dfu.h
- DFU_OPERATE_EFUSE_DISABLE : gr55xx_dfu.h
- DFU_OPERATE_NVDS_DISABLE : gr55xx_dfu.h
- DFU_OPERATE_REG_DISABLE : gr55xx_dfu.h
- DFU_OPERATE_SYSTEM_INFO_DISABLE : gr55xx_dfu.h
- DFU_READ_RAM_DISABLE : gr55xx_dfu.h
- dfu_schedule() : gr55xx_dfu.h
- dfu_set_disable_cmd() : gr55xx_dfu.h
- dfu_spi_flash_func_config() : gr55xx_dfu.h
- dfu_start_address() : gr55xx_dfu.h
- dfu_start_default() : gr55xx_dfu.h
- dfu_start_jump() : gr55xx_dfu.h
- dfu_start_set() : gr55xx_dfu.h
- DFU_UART_BAUDRATE_115200 : gr55xx_dfu.h
- DFU_UART_BAUDRATE_19200 : gr55xx_dfu.h
- DFU_UART_BAUDRATE_230400 : gr55xx_dfu.h
- DFU_UART_BAUDRATE_38400 : gr55xx_dfu.h
- DFU_UART_BAUDRATE_57600 : gr55xx_dfu.h
- DFU_UART_BAUDRATE_921600 : gr55xx_dfu.h
- DFU_UART_BAUDRATE_9600 : gr55xx_dfu.h
- dfu_uart_baudrate_t : gr55xx_dfu.h
- DFU_UART_DATA_BIT_5 : gr55xx_dfu.h
- DFU_UART_DATA_BIT_6 : gr55xx_dfu.h
- DFU_UART_DATA_BIT_7 : gr55xx_dfu.h
- DFU_UART_DATA_BIT_8 : gr55xx_dfu.h
- dfu_uart_data_bit_t : gr55xx_dfu.h
- dfu_uart_parity_bit_t : gr55xx_dfu.h
- DFU_UART_PARITY_EVEN : gr55xx_dfu.h
- DFU_UART_PARITY_NONE : gr55xx_dfu.h
- DFU_UART_PARITY_ODD : gr55xx_dfu.h
- DFU_UART_PARITY_SP_0 : gr55xx_dfu.h
- DFU_UART_PARITY_SP_1 : gr55xx_dfu.h
- DFU_UART_PIN_GROUP_0 : gr55xx_dfu.h
- DFU_UART_PIN_GROUP_1 : gr55xx_dfu.h
- DFU_UART_PIN_GROUP_2 : gr55xx_dfu.h
- DFU_UART_PIN_GROUP_3 : gr55xx_dfu.h
- DFU_UART_PIN_GROUP_4 : gr55xx_dfu.h
- DFU_UART_PIN_GROUP_5 : gr55xx_dfu.h
- dfu_uart_pin_group_t : gr55xx_dfu.h
- dfu_uart_receive_data_process() : gr55xx_dfu.h
- DFU_UART_STOP_BIT_1 : gr55xx_dfu.h
- DFU_UART_STOP_BIT_1_5 : gr55xx_dfu.h
- DFU_UART_STOP_BIT_2 : gr55xx_dfu.h
- dfu_uart_stop_bit_t : gr55xx_dfu.h
- DFU_UPDAE_FLASH_DISABLE : gr55xx_dfu.h
- DFU_WRITE_RAM_DISABLE : gr55xx_dfu.h
- DIS_11073_BODY_CONTINUA : dis.h
- DIS_11073_BODY_EMPTY : dis.h
- DIS_11073_BODY_EXP : dis.h
- DIS_11073_BODY_IEEE : dis.h
- DIS_C_11073_BODY_CONTINUA : dis_c.h
- DIS_C_11073_BODY_EMPTY : dis_c.h
- DIS_C_11073_BODY_EXP : dis_c.h
- DIS_C_11073_BODY_IEEE : dis_c.h
- DIS_C_CERT_LIST : dis_c.h
- dis_c_char_type_t : dis_c.h
- dis_c_char_value_read() : dis_c.h
- DIS_C_CHARACTER_NB : dis_c.h
- DIS_C_CONNECTION_MAX : dis_c.h
- dis_c_disc_srvc_start() : dis_c.h
- DIS_C_EVT_DEV_INFORMATION_READ_RSP : dis_c.h
- DIS_C_EVT_DISCOVERY_COMPLETE : dis_c.h
- DIS_C_EVT_DISCOVERY_FAIL : dis_c.h
- dis_c_evt_handler_t : dis_c.h
- DIS_C_EVT_INVALID : dis_c.h
- dis_c_evt_type_t : dis_c.h
- DIS_C_FW_REV : dis_c.h
- DIS_C_HW_REV : dis_c.h
- DIS_C_MANUF_NAME : dis_c.h
- DIS_C_MODEL_NUM : dis_c.h
- DIS_C_PNP_ID : dis_c.h
- DIS_C_SERIAL_NUM : dis_c.h
- DIS_C_STRING_LEN_MAX : dis_c.h
- DIS_C_SW_REV : dis_c.h
- DIS_C_SYS_ID : dis_c.h
- DIS_CHAR_11073_CERT_DATA_SUP : dis.h
- DIS_CHAR_FIRMWARE_REV_SUP : dis.h
- DIS_CHAR_FULL : dis.h
- DIS_CHAR_HARDWARE_REV_SUP : dis.h
- DIS_CHAR_MANUFACTURER_NAME_SUP : dis.h
- DIS_CHAR_MODEL_NUMBER_SUP : dis.h
- DIS_CHAR_PNP_ID_SUP : dis.h
- DIS_CHAR_SERIAL_NUMBER_SUP : dis.h
- DIS_CHAR_SOFTWARE_REV_SUP : dis.h
- DIS_CHAR_SYSTEM_ID_SUP : dis.h
- dis_client_init() : dis_c.h
- DIS_CONNECTION_MAX : dis.h
- DIS_IEEE_CERTIF_MIN_LEN : dis.h
- DIS_PNP_ID_LEN : dis.h
- dis_service_init() : dis.h
- DIS_SYS_ID_LEN : dis.h
- DIS_VAL_MAX_LEN : dis.h
- DMA_Channel0 : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_Channel1 : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_Channel2 : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_Channel3 : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_Channel4 : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_Channel5 : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_Channel6 : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_Channel7 : gr55xx_hal_dma.h
- dma_channel_t : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_CIRCULAR : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_DDATAALIGN_BYTE : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_DDATAALIGN_HALFWORD : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_DDATAALIGN_WORD : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_DST_DECREMENT : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_DST_INCREMENT : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_DST_NO_CHANGE : gr55xx_hal_dma.h
- dma_handle_t : gr55xx_hal_dma.h
- dma_id_t : app_dma.h
- dma_init_t : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_MEMORY_TO_MEMORY : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_MEMORY_TO_PERIPH : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_NORMAL : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_PERIPH_TO_MEMORY : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_PERIPH_TO_PERIPH : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_PRIORITY_HIGH : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_PRIORITY_LOW : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_PRIORITY_MEDIUM : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_PRIORITY_VERY_HIGH : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_REQUEST_I2C0_RX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_REQUEST_I2C0_TX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_REQUEST_I2C1_RX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_REQUEST_I2C1_TX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_REQUEST_I2S_M_RX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_REQUEST_I2S_M_TX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_REQUEST_I2S_S_RX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_REQUEST_I2S_S_TX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_REQUEST_MEM : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_REQUEST_QSPI0_RX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_REQUEST_QSPI0_TX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_REQUEST_QSPI1_RX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_REQUEST_QSPI1_TX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_REQUEST_SNSADC : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_REQUEST_SPIM_RX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_REQUEST_SPIM_TX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_REQUEST_SPIS_RX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_REQUEST_SPIS_TX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_REQUEST_UART0_RX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_REQUEST_UART0_TX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_SDATAALIGN_BYTE : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_SDATAALIGN_HALFWORD : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_SDATAALIGN_WORD : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_SRC_DECREMENT : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_SRC_INCREMENT : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_SRC_NO_CHANGE : gr55xx_hal_dma.h
- DSS_CFG_ADV_IDX : dss.h
- DSS_CONNECTION_MAX : dss.h
- DSS_CTRL_PT_RSP_VAL_LEN : dss.h
- DSS_CTRL_PT_VALUE_LEN : dss.h
- DSS_EVT_CNT_VALUE_LEN : dss.h
- DSS_EVT_DEVICE_ROLE_SET : dss.h
- dss_evt_handler_t : dss.h
- DSS_EVT_INVALID : dss.h
- DSS_EVT_LP_ENTER : dss.h
- DSS_EVT_PERIOD_VALUE_LEN : dss.h
- DSS_EVT_SOURCE_ROLE_SET : dss.h
- DSS_EVT_SYNC_CANCEL : dss.h
- DSS_EVT_SYNC_DESTROY : dss.h
- DSS_EVT_SYNC_OCCUR : dss.h
- DSS_EVT_SYNC_SELF_OR_PEER : dss.h
- DSS_EVT_SYNC_SRC_CREATE : dss.h
- dss_evt_type_t : dss.h
- DSS_OP_ID_CANCEL_SYNC : dss.h
- DSS_OP_ID_INVALID : dss.h
- DSS_OP_ID_LP_ENTER : dss.h
- DSS_OP_ID_ROLE_SET : dss.h
- DSS_OP_ID_RSP : dss.h
- DSS_OP_ID_SYNC : dss.h
- DSS_OP_ID_SYNC_DESTROY : dss.h
- DSS_OP_ID_SYNC_SRC_CREATE : dss.h
- dss_op_id_t : dss.h
- DSS_ROLE_SYNC_DEVICE : dss.h
- DSS_ROLE_SYNC_INVALID : dss.h
- DSS_ROLE_SYNC_SOURCE : dss.h
- dss_role_t : dss.h
- DSS_ROLE_VALUE_LEN : dss.h
- DSS_RSP_ID_ADV_START_FAIL : dss.h
- DSS_RSP_ID_ADV_TIMEOUT : dss.h
- DSS_RSP_ID_CANCEL_SYNC_FAIL : dss.h
- DSS_RSP_ID_CONN_EST_FAIL : dss.h
- DSS_RSP_ID_CREATE_SRC_FAIL : dss.h
- DSS_RSP_ID_DESTROY_SRC_FAIL : dss.h
- DSS_RSP_ID_DISALLOWED : dss.h
- DSS_RSP_ID_DISTR_SRC_FAIL : dss.h
- DSS_RSP_ID_ENTER_LP_FAIL : dss.h
- DSS_RSP_ID_NO_HANDLER : dss.h
- DSS_RSP_ID_PARAM_ERR : dss.h
- DSS_RSP_ID_ROLE_ERR : dss.h
- DSS_RSP_ID_SCAN_START_FAIL : dss.h
- DSS_RSP_ID_SCAN_TIMEOUT : dss.h
- DSS_RSP_ID_STATUS_ERR : dss.h
- DSS_RSP_ID_SUCCESS : dss.h
- dss_rsp_id_t : dss.h
- DSS_RSP_ID_UNSUPPORT : dss.h
- dss_service_init() : dss.h
- dss_set_lp_mode() : dss.h
- dss_set_status() : dss.h
- dss_set_sync_params() : dss.h
- DSS_STATUS_CFG_READY : dss.h
- DSS_STATUS_IN_ADV : dss.h
- DSS_STATUS_IN_INITIATING : dss.h
- DSS_STATUS_IN_SCAN : dss.h
- DSS_STATUS_VALUE_LEN : dss.h
- dss_staus_t : dss.h
- DSS_SYNC_ADV_IDX : dss.h
- DSS_SYNC_DEV_MAX_NUM : dss.h
- dss_sync_op_result_send() : dss.h
- dss_sync_src_distribute() : dss.h
- DUAL_TIMER_COUNTERMODE_LOOP : gr55xx_hal_dual_tim.h
- DUAL_TIMER_COUNTERMODE_ONESHOT : gr55xx_hal_dual_tim.h
- DUAL_TIMER_DEFAULT_CONFIG : gr55xx_ll_dual_tim.h
- dual_timer_handle_t : gr55xx_hal_dual_tim.h
- dual_timer_init_t : gr55xx_hal_dual_tim.h
- DUAL_TIMER_PRESCALER_DIV0 : gr55xx_hal_dual_tim.h
- DUAL_TIMER_PRESCALER_DIV16 : gr55xx_hal_dual_tim.h
- DUAL_TIMER_PRESCALER_DIV256 : gr55xx_hal_dual_tim.h