Macros
Data Width
Peripheral Driver » HAL Driver » QSPI » Defines » QSPI Exported Constants

## Macros
#define | QSPI_DATASIZE_04_BITS LL_SSI_DATASIZE_4BIT
#define | QSPI_DATASIZE_05_BITS LL_SSI_DATASIZE_5BIT
#define | QSPI_DATASIZE_06_BITS LL_SSI_DATASIZE_6BIT
#define | QSPI_DATASIZE_07_BITS LL_SSI_DATASIZE_7BIT
#define | QSPI_DATASIZE_08_BITS LL_SSI_DATASIZE_8BIT
#define | QSPI_DATASIZE_09_BITS LL_SSI_DATASIZE_9BIT
#define | QSPI_DATASIZE_10_BITS LL_SSI_DATASIZE_10BIT
#define | QSPI_DATASIZE_11_BITS LL_SSI_DATASIZE_11BIT
#define | QSPI_DATASIZE_12_BITS LL_SSI_DATASIZE_12BIT
#define | QSPI_DATASIZE_13_BITS LL_SSI_DATASIZE_13BIT
#define | QSPI_DATASIZE_14_BITS LL_SSI_DATASIZE_14BIT
#define | QSPI_DATASIZE_15_BITS LL_SSI_DATASIZE_15BIT
#define | QSPI_DATASIZE_16_BITS LL_SSI_DATASIZE_16BIT
#define | QSPI_DATASIZE_17_BITS LL_SSI_DATASIZE_17BIT
#define | QSPI_DATASIZE_18_BITS LL_SSI_DATASIZE_18BIT
#define | QSPI_DATASIZE_19_BITS LL_SSI_DATASIZE_19BIT
#define | QSPI_DATASIZE_20_BITS LL_SSI_DATASIZE_20BIT
#define | QSPI_DATASIZE_21_BITS LL_SSI_DATASIZE_21BIT
#define | QSPI_DATASIZE_22_BITS LL_SSI_DATASIZE_22BIT
#define | QSPI_DATASIZE_23_BITS LL_SSI_DATASIZE_23BIT
#define | QSPI_DATASIZE_24_BITS LL_SSI_DATASIZE_24BIT
#define | QSPI_DATASIZE_25_BITS LL_SSI_DATASIZE_25BIT
#define | QSPI_DATASIZE_26_BITS LL_SSI_DATASIZE_26BIT
#define | QSPI_DATASIZE_27_BITS LL_SSI_DATASIZE_27BIT
#define | QSPI_DATASIZE_28_BITS LL_SSI_DATASIZE_28BIT
#define | QSPI_DATASIZE_29_BITS LL_SSI_DATASIZE_29BIT
#define | QSPI_DATASIZE_30_BITS LL_SSI_DATASIZE_30BIT
#define | QSPI_DATASIZE_31_BITS LL_SSI_DATASIZE_31BIT
#define | QSPI_DATASIZE_32_BITS LL_SSI_DATASIZE_32BIT

## Detailed Description

## Macro Definition Documentation

## ◆ QSPI_DATASIZE_04_BITS

#define QSPI_DATASIZE_04_BITS LL_SSI_DATASIZE_4BIT

Data length for SPI transfer: 4 bits

## ◆ QSPI_DATASIZE_05_BITS

#define QSPI_DATASIZE_05_BITS LL_SSI_DATASIZE_5BIT

Data length for SPI transfer: 5 bits

## ◆ QSPI_DATASIZE_06_BITS

#define QSPI_DATASIZE_06_BITS LL_SSI_DATASIZE_6BIT

Data length for SPI transfer: 6 bits

## ◆ QSPI_DATASIZE_07_BITS

#define QSPI_DATASIZE_07_BITS LL_SSI_DATASIZE_7BIT

Data length for SPI transfer: 7 bits

## ◆ QSPI_DATASIZE_08_BITS

#define QSPI_DATASIZE_08_BITS LL_SSI_DATASIZE_8BIT

Data length for SPI transfer: 8 bits

## ◆ QSPI_DATASIZE_09_BITS

#define QSPI_DATASIZE_09_BITS LL_SSI_DATASIZE_9BIT

Data length for SPI transfer: 9 bits

## ◆ QSPI_DATASIZE_10_BITS

#define QSPI_DATASIZE_10_BITS LL_SSI_DATASIZE_10BIT

Data length for SPI transfer: 10 bits

## ◆ QSPI_DATASIZE_11_BITS

#define QSPI_DATASIZE_11_BITS LL_SSI_DATASIZE_11BIT

Data length for SPI transfer: 11 bits

## ◆ QSPI_DATASIZE_12_BITS

#define QSPI_DATASIZE_12_BITS LL_SSI_DATASIZE_12BIT

Data length for SPI transfer: 12 bits

## ◆ QSPI_DATASIZE_13_BITS

#define QSPI_DATASIZE_13_BITS LL_SSI_DATASIZE_13BIT

Data length for SPI transfer: 13 bits

## ◆ QSPI_DATASIZE_14_BITS

#define QSPI_DATASIZE_14_BITS LL_SSI_DATASIZE_14BIT

Data length for SPI transfer: 14 bits

## ◆ QSPI_DATASIZE_15_BITS

#define QSPI_DATASIZE_15_BITS LL_SSI_DATASIZE_15BIT

Data length for SPI transfer: 15 bits

## ◆ QSPI_DATASIZE_16_BITS

#define QSPI_DATASIZE_16_BITS LL_SSI_DATASIZE_16BIT

Data length for SPI transfer: 16 bits

## ◆ QSPI_DATASIZE_17_BITS

#define QSPI_DATASIZE_17_BITS LL_SSI_DATASIZE_17BIT

Data length for SPI transfer: 17 bits

## ◆ QSPI_DATASIZE_18_BITS

#define QSPI_DATASIZE_18_BITS LL_SSI_DATASIZE_18BIT

Data length for SPI transfer: 18 bits

## ◆ QSPI_DATASIZE_19_BITS

#define QSPI_DATASIZE_19_BITS LL_SSI_DATASIZE_19BIT

Data length for SPI transfer: 19 bits

## ◆ QSPI_DATASIZE_20_BITS

#define QSPI_DATASIZE_20_BITS LL_SSI_DATASIZE_20BIT

Data length for SPI transfer: 20 bits

## ◆ QSPI_DATASIZE_21_BITS

#define QSPI_DATASIZE_21_BITS LL_SSI_DATASIZE_21BIT

Data length for SPI transfer: 21 bits

## ◆ QSPI_DATASIZE_22_BITS

#define QSPI_DATASIZE_22_BITS LL_SSI_DATASIZE_22BIT

Data length for SPI transfer: 22 bits

## ◆ QSPI_DATASIZE_23_BITS

#define QSPI_DATASIZE_23_BITS LL_SSI_DATASIZE_23BIT

Data length for SPI transfer: 23 bits

## ◆ QSPI_DATASIZE_24_BITS

#define QSPI_DATASIZE_24_BITS LL_SSI_DATASIZE_24BIT

Data length for SPI transfer: 24 bits

## ◆ QSPI_DATASIZE_25_BITS

#define QSPI_DATASIZE_25_BITS LL_SSI_DATASIZE_25BIT

Data length for SPI transfer: 25 bits

## ◆ QSPI_DATASIZE_26_BITS

#define QSPI_DATASIZE_26_BITS LL_SSI_DATASIZE_26BIT

Data length for SPI transfer: 26 bits

## ◆ QSPI_DATASIZE_27_BITS

#define QSPI_DATASIZE_27_BITS LL_SSI_DATASIZE_27BIT

Data length for SPI transfer: 27 bits

## ◆ QSPI_DATASIZE_28_BITS

#define QSPI_DATASIZE_28_BITS LL_SSI_DATASIZE_28BIT

Data length for SPI transfer: 28 bits

## ◆ QSPI_DATASIZE_29_BITS

#define QSPI_DATASIZE_29_BITS LL_SSI_DATASIZE_29BIT

Data length for SPI transfer: 29 bits

## ◆ QSPI_DATASIZE_30_BITS

#define QSPI_DATASIZE_30_BITS LL_SSI_DATASIZE_30BIT

Data length for SPI transfer: 30 bits

## ◆ QSPI_DATASIZE_31_BITS

#define QSPI_DATASIZE_31_BITS LL_SSI_DATASIZE_31BIT

Data length for SPI transfer: 31 bits

## ◆ QSPI_DATASIZE_32_BITS

#define QSPI_DATASIZE_32_BITS LL_SSI_DATASIZE_32BIT

Data length for SPI transfer: 32 bits