### - a -

- AANS_C_CAT_ID_NB : ans_c.h
- ACTION_ID_NEGATIVE : ancs_protocol.h
- ACTION_ID_POSITIVE : ancs_protocol.h
- AGS_ACK_ACK : ags.h
- AGS_ACK_NACK : ags.h
- AGS_ALEXA_STREAM_ID : ags.h
- AGS_CONTROL_STREAM_ID : ags.h
- AGS_EVT_ECHO_RX_DATA_SENT : ags.h
- AGS_EVT_ECHO_RX_NOTI_DISABLE : ags.h
- AGS_EVT_ECHO_RX_NOTI_ENABLE : ags.h
- AGS_EVT_ECHO_TX_DATA_RECEIVED : ags.h
- AGS_EVT_INVALID : ags.h
- AGS_LEN_EXT_EXT : ags.h
- AGS_LEN_EXT_NO_EXT : ags.h
- AGS_OTA_STREAM_ID : ags.h
- AGS_RES_CODE_SUCCESS : ags.h
- AGS_RES_CODE_UNKNOWN : ags.h
- AGS_RES_CODE_UNSUPPORTED : ags.h
- AGS_TRANSACTION_TYPE_CONT : ags.h
- AGS_TRANSACTION_TYPE_CTRL : ags.h
- AGS_TRANSACTION_TYPE_FIRST : ags.h
- AGS_TRANSACTION_TYPE_LAST : ags.h
- ANCS_CATEGORY_ID_BUSINESS_AND_FINANCE : ancs_protocol.h
- ANCS_CATEGORY_ID_EMAIL : ancs_protocol.h
- ANCS_CATEGORY_ID_ENTERTAINMENT : ancs_protocol.h
- ANCS_CATEGORY_ID_HEALTH_AND_FITNESS : ancs_protocol.h
- ANCS_CATEGORY_ID_INCOMING_CALL : ancs_protocol.h
- ANCS_CATEGORY_ID_LOCATION : ancs_protocol.h
- ANCS_CATEGORY_ID_MISSED_CALL : ancs_protocol.h
- ANCS_CATEGORY_ID_NEWS : ancs_protocol.h
- ANCS_CATEGORY_ID_OTHER : ancs_protocol.h
- ANCS_CATEGORY_ID_SCHEDULE : ancs_protocol.h
- ANCS_CATEGORY_ID_SOCIAL : ancs_protocol.h
- ANCS_CATEGORY_ID_VOICE_MAIL : ancs_protocol.h
- ANCS_EVENT_ID_NOTIFICATION_ADDED : ancs_protocol.h
- ANCS_EVENT_ID_NOTIFICATION_MODIFIED : ancs_protocol.h
- ANCS_EVENT_ID_NOTIFICATION_REMOVED : ancs_protocol.h
- ANCS_NOTIF_ATTR_ID_APP_IDENTIFIER : ancs_protocol.h
- ANCS_NOTIF_ATTR_ID_DATE : ancs_protocol.h
- ANCS_NOTIF_ATTR_ID_MESSAGE : ancs_protocol.h
- ANCS_NOTIF_ATTR_ID_MESSAGE_SIZE : ancs_protocol.h
- ANCS_NOTIF_ATTR_ID_NEGATIVE_ACTION_LABEL : ancs_protocol.h
- ANCS_NOTIF_ATTR_ID_POSITIVE_ACTION_LABEL : ancs_protocol.h
- ANCS_NOTIF_ATTR_ID_SUBTITLE : ancs_protocol.h
- ANCS_NOTIF_ATTR_ID_TITLE : ancs_protocol.h
- ANS_C_CAT_ID_ALL : ans_c.h
- ANS_C_CAT_ID_CALL : ans_c.h
- ANS_C_CAT_ID_EMAIL : ans_c.h
- ANS_C_CAT_ID_HG_PRIO_ALERT : ans_c.h
- ANS_C_CAT_ID_INSTANT_MES : ans_c.h
- ANS_C_CAT_ID_MISSED_CALL : ans_c.h
- ANS_C_CAT_ID_NEWS : ans_c.h
- ANS_C_CAT_ID_SCHEDULE : ans_c.h
- ANS_C_CAT_ID_SMPL_ALERT : ans_c.h
- ANS_C_CAT_ID_SMS_MMS : ans_c.h
- ANS_C_CAT_ID_VOICE_MAIL : ans_c.h
- ANS_C_CTRL_PT_DIS_NEW_INC_ALERT_NTF : ans_c.h
- ANS_C_CTRL_PT_DIS_UNREAD_CAT_STA_NTF : ans_c.h
- ANS_C_CTRL_PT_EN_NEW_INC_ALERT_NTF : ans_c.h
- ANS_C_CTRL_PT_EN_UNREAD_CAT_STA_NTF : ans_c.h
- ANS_C_CTRL_PT_NTF_NEW_INC_ALERT_IMME : ans_c.h
- ANS_C_CTRL_PT_NTF_UNREAD_CAT_STA_IMME : ans_c.h
- ANS_C_EVT_CTRL_POINT_SET_SUCCESS : ans_c.h
- ANS_C_EVT_DISCOVERY_COMPLETE : ans_c.h
- ANS_C_EVT_DISCOVERY_FAIL : ans_c.h
- ANS_C_EVT_INVALID : ans_c.h
- ANS_C_EVT_NEW_ALERT_NTF_SET_SUCCESS : ans_c.h
- ANS_C_EVT_NEW_ALERT_RECEIVE : ans_c.h
- ANS_C_EVT_SUP_NEW_ALERT_CAT_RECEIV : ans_c.h
- ANS_C_EVT_SUP_UNREAD_ALERT_CAT_REC : ans_c.h
- ANS_C_EVT_UNREAD_ALERT_RECEIVE : ans_c.h
- ANS_C_EVT_UNREAD_ALERT_STA_NTF_SET_SUCCESS : ans_c.h
- ANS_C_EVT_WRITE_OP_ERR : ans_c.h
- ANS_CAT_ID_ALL : ans.h
- ANS_CAT_ID_CALL : ans.h
- ANS_CAT_ID_EMAIL : ans.h
- ANS_CAT_ID_HG_PRIO_ALERT : ans.h
- ANS_CAT_ID_INSTANT_MES : ans.h
- ANS_CAT_ID_MISSED_CALL : ans.h
- ANS_CAT_ID_NB : ans.h
- ANS_CAT_ID_NEWS : ans.h
- ANS_CAT_ID_SCHEDULE : ans.h
- ANS_CAT_ID_SMPL_ALERT : ans.h
- ANS_CAT_ID_SMS_MMS : ans.h
- ANS_CAT_ID_VOICE_MAIL : ans.h
- ANS_CTRL_PT_DIS_NEW_INC_ALERT_NTF : ans.h
- ANS_CTRL_PT_DIS_UNREAD_CAT_STA_NTF : ans.h
- ANS_CTRL_PT_EN_NEW_INC_ALERT_NTF : ans.h
- ANS_CTRL_PT_EN_UNREAD_CAT_STA_NTF : ans.h
- ANS_CTRL_PT_NTF_NEW_INC_ALERT_IMME : ans.h
- ANS_CTRL_PT_NTF_UNREAD_CAT_STA_IMME : ans.h
- ANS_EVT_INVALID : ans.h
- ANS_EVT_NEW_ALERT_IMME_NTF_REQ : ans.h
- ANS_EVT_NEW_ALERT_NTF_DISABLE : ans.h
- ANS_EVT_NEW_ALERT_NTF_ENABLE : ans.h
- ANS_EVT_Unread_ALERT_IMME_NTF_REQ : ans.h
- ANS_EVT_UNREAD_ALERT_STA_NTF_DISABLE : ans.h
- ANS_EVT_UNREAD_ALERT_STA_NTF_ENABLE : ans.h
- AON_GPIO_PIN_RESET : gr55xx_hal_aon_gpio.h
- AON_GPIO_PIN_SET : gr55xx_hal_aon_gpio.h
- APP_ADC_EVT_CONV_CPLT : app_adc.h
- APP_ADC_TYPE_DMA : app_adc.h
- APP_ADC_TYPE_MAX : app_adc.h
- APP_ADC_TYPE_POLLING : app_adc.h
- APP_AES_EVT_DONE : app_aes.h
- APP_AES_EVT_ERROR : app_aes.h
- APP_AES_MODE_CBC : app_aes.h
- APP_AES_MODE_ECB : app_aes.h
- APP_AES_MODE_MAX : app_aes.h
- APP_AES_TYPE_DMA : app_aes.h
- APP_AES_TYPE_INTERRUPT : app_aes.h
- APP_AES_TYPE_MAX : app_aes.h
- APP_AES_TYPE_POLLING : app_aes.h
- APP_DMA_EVT_ERROR : app_dma.h
- APP_DMA_EVT_TFR : app_dma.h
- APP_DUAL_TIM_EVT_DONE : app_dual_tim.h
- APP_DUAL_TIM_EVT_ERROR : app_dual_tim.h
- APP_DUAL_TIM_ID_0 : app_dual_tim.h
- APP_DUAL_TIM_ID_1 : app_dual_tim.h
- APP_DUAL_TIM_ID_MAX : app_dual_tim.h
- APP_HMAC_EVT_DONE : app_hmac.h
- APP_HMAC_EVT_ERROR : app_hmac.h
- APP_HMAC_TYPE_DMA : app_hmac.h
- APP_HMAC_TYPE_INTERRUPT : app_hmac.h
- APP_HMAC_TYPE_MAX : app_hmac.h
- APP_HMAC_TYPE_POLLING : app_hmac.h
- APP_I2C_EVT_ERROR : app_i2c.h
- APP_I2C_EVT_RX_DATA : app_i2c.h
- APP_I2C_EVT_TX_CPLT : app_i2c.h
- APP_I2C_ID_0 : app_i2c.h
- APP_I2C_ID_1 : app_i2c.h
- APP_I2C_ID_MAX : app_i2c.h
- APP_I2C_ROLE_MASTER : app_i2c.h
- APP_I2C_ROLE_MAX : app_i2c.h
- APP_I2C_ROLE_SLAVE : app_i2c.h
- APP_I2C_TYPE_DMA : app_i2c.h
- APP_I2C_TYPE_INTERRUPT : app_i2c.h
- APP_I2C_TYPE_MAX : app_i2c.h
- APP_I2C_TYPE_POLLING : app_i2c.h
- APP_I2S_EVT_ERROR : app_i2s.h
- APP_I2S_EVT_RX_DATA : app_i2s.h
- APP_I2S_EVT_TX_CPLT : app_i2s.h
- APP_I2S_EVT_TX_RX : app_i2s.h
- APP_I2S_ID_MASTER : app_i2s.h
- APP_I2S_ID_MAX : app_i2s.h
- APP_I2S_ID_SLAVE : app_i2s.h
- APP_I2S_TYPE_DMA : app_i2s.h
- APP_I2S_TYPE_INTERRUPT : app_i2s.h
- APP_I2S_TYPE_MAX : app_i2s.h
- APP_I2S_TYPE_POLLING : app_i2s.h
- APP_IO_CTX_INT : app_io.h
- APP_IO_CTX_WAKEUP : app_io.h
- APP_IO_DISABLE_WAKEUP : app_io.h
- APP_IO_ENABLE_WAKEUP : app_io.h
- APP_IO_MODE_ANALOG : app_io.h
- APP_IO_MODE_INPUT : app_io.h
- APP_IO_MODE_IT_FALLING : app_io.h
- APP_IO_MODE_IT_HIGH : app_io.h
- APP_IO_MODE_IT_LOW : app_io.h
- APP_IO_MODE_IT_RISING : app_io.h
- APP_IO_MODE_MAX : app_io.h
- APP_IO_MODE_MUX : app_io.h
- APP_IO_MODE_OUT_PUT : app_io.h
- APP_IO_MUX_0 : app_io.h
- APP_IO_MUX_1 : app_io.h
- APP_IO_MUX_2 : app_io.h
- APP_IO_MUX_3 : app_io.h
- APP_IO_MUX_4 : app_io.h
- APP_IO_MUX_5 : app_io.h
- APP_IO_MUX_6 : app_io.h
- APP_IO_MUX_7 : app_io.h
- APP_IO_MUX_8 : app_io.h
- APP_IO_MUX_MAX : app_io.h
- APP_IO_NONE_WAKEUP : app_io.h
- APP_IO_NOPULL : app_io.h
- APP_IO_PIN_RESET : app_io.h
- APP_IO_PIN_SET : app_io.h
- APP_IO_PULL_MAX : app_io.h
- APP_IO_PULLDOWN : app_io.h
- APP_IO_PULLUP : app_io.h
- APP_IO_TYPE_AON : app_io.h
- APP_IO_TYPE_MAX : app_io.h
- APP_IO_TYPE_MSIO : app_io.h
- APP_IO_TYPE_NORMAL : app_io.h
- APP_PKC_EVT_DONE : app_pkc.h
- APP_PKC_EVT_ERROR : app_pkc.h
- APP_PKC_TYPE_INTERRUPT : app_pkc.h
- APP_PKC_TYPE_MAX : app_pkc.h
- APP_PKC_TYPE_POLLING : app_pkc.h
- APP_PWM_ACTIVE_CHANNEL_A : app_pwm.h
- APP_PWM_ACTIVE_CHANNEL_ALL : app_pwm.h
- APP_PWM_ACTIVE_CHANNEL_B : app_pwm.h
- APP_PWM_ACTIVE_CHANNEL_C : app_pwm.h
- APP_PWM_ACTIVE_CHANNEL_CLEARED : app_pwm.h
- APP_PWM_ID_0 : app_pwm.h
- APP_PWM_ID_1 : app_pwm.h
- APP_PWM_ID_MAX : app_pwm.h
- APP_QSPI_EVT_ERROR : app_qspi.h
- APP_QSPI_EVT_RX_DATA : app_qspi.h
- APP_QSPI_EVT_TX_CPLT : app_qspi.h
- APP_QSPI_ID_0 : app_qspi.h
- APP_QSPI_ID_1 : app_qspi.h
- APP_QSPI_ID_MAX : app_qspi.h
- APP_QSPI_TYPE_DMA : app_qspi.h
- APP_QSPI_TYPE_INTERRUPT : app_qspi.h
- APP_QSPI_TYPE_MAX : app_qspi.h
- APP_QSPI_TYPE_POLLING : app_qspi.h
- APP_RNG_EVT_DONE : app_rng.h
- APP_RNG_EVT_ERROR : app_rng.h
- APP_RNG_TYPE_INTERRUPT : app_rng.h
- APP_RNG_TYPE_MAX : app_rng.h
- APP_RNG_TYPE_POLLING : app_rng.h
- APP_RTC_EVT_DATE_ALARM : app_rtc.h
- APP_RTC_EVT_TICK_ALARM : app_rtc.h
- APP_SPI_EVT_ERROR : app_spi.h
- APP_SPI_EVT_RX_DATA : app_spi.h
- APP_SPI_EVT_TX_CPLT : app_spi.h
- APP_SPI_EVT_TX_RX : app_spi.h
- APP_SPI_ID_MASTER : app_spi.h
- APP_SPI_ID_MAX : app_spi.h
- APP_SPI_ID_SLAVE : app_spi.h
- APP_SPI_TYPE_DMA : app_spi.h
- APP_SPI_TYPE_INTERRUPT : app_spi.h
- APP_SPI_TYPE_MAX : app_spi.h
- APP_SPI_TYPE_POLLING : app_spi.h
- APP_TIM_EVT_DONE : app_tim.h
- APP_TIM_EVT_ERROR : app_tim.h
- APP_TIM_ID_0 : app_tim.h
- APP_TIM_ID_1 : app_tim.h
- APP_TIM_ID_MAX : app_tim.h
- APP_UART_EVT_ABORT_RX : app_uart.h
- APP_UART_EVT_ABORT_TX : app_uart.h
- APP_UART_EVT_ERROR : app_uart.h
- APP_UART_EVT_RX_DATA : app_uart.h
- APP_UART_EVT_TX_CPLT : app_uart.h
- APP_UART_ID_0 : app_uart.h
- APP_UART_ID_1 : app_uart.h
- APP_UART_ID_MAX : app_uart.h
- APP_UART_TYPE_DMA : app_uart.h
- APP_UART_TYPE_INTERRUPT : app_uart.h
- APP_UART_TYPE_MAX : app_uart.h
- APP_UART_TYPE_POLLING : app_uart.h